Användarmanual Index V4 punktskrivare Programvara 1.5.3 

Installation

Packa upp skrivaren

Packa upp skrivaren försiktigt och kontrollera innehållet. Spara förpackningsmaterialet och transportlåsningen.

Inkluderat i leveransen:
·	Punktskrivare
·	Användarmanual
·	USB minnessticka
·	Strömsladdar
·	USB sladd
·	Externt nätaggregat gäller endast Basic-D och Everest-D.

Basic-D

·	Öppna locket och ta bort fuktpåsen.
·	Ta bort transportlåsningen från baksidan på skrivaren.
·	Spara transportlåsningen i hållarna på baksidan av skrivaren.

Everest-D
·	Ta bort de två gröna transportlåsen och fuktpåsen från arkmataren.
·	Spara transportlåsen för framtida bruk. 

Braille Box

1. Ta bort gummiprofilen under glaset på skivarens långsida.

2. Öppna papperslådan och service-
dörren. Ta bort transportlåsnings cellplast (rosa).

3. Öppna Braillelådan och ta bort lådan med tillbehör.
 		
4. Ta bort de tre gröna transportlåsningarna från skivhuvudsaxlarna. 
		
5. Spara de tre gröna transportlåsningarna på skruvarna markerad med 5 i bilden till höger.		

Elektriska anslutningar

Basic-D and Everest-D

Skrivarens anslutningar är placerade på baksidan. 

1. Inkommande spänning 48V DC
2. Återställningsknapp / Återställ till fabriksvärden = 3 sek.
3. Serviceseriekontakt
4. Seriekontakt
5. Grön LED = Papperstrassel sensor på Basic-D
6. Gul LED = papperskantsensor på Basic-D och Everest-D
7. USB 2.0 kontakt
8. Nätverksport med LED (100 MB)
9. Hörlurskontakt

Braille Box

        	1. Spänningstillslagsknapp, denna skall alltid vara PÅ.
2. Anslutning för strömkabel
3. Grön LED indikerar att CPU fungerar korrekt.
4. Återställningsknapp / Återställ till fabriksvärden = 3 sek.
5. Röd LED indikerar att CPU är i ett felläge
6. Serviceseriekontakt
7. USB 2.0 kontakt
8. Nätverksport med LED (100 MB)
9. Hörlurskontakt

Starta, stäng av skrivaren

Basic-D, Everest-D och Braille Box
Basic-D och Everest-D är gjorda för att användas med det externa strömaggregatet Mean Well GS160A48-PM1. 
Braille Box har ett internt strömaggregat och strömkabeln kopplas direkt till ett jordat vägguttag. 
ON/OFF strömbrytaren på Braille Box skall alltid vara i läge ON. 
Av- och påslag av skrivaren sker med ON/OFF strömbrytaren på kontrollpanelen. 
Braille Box har en säkring i apparatintaget med storleken 6.3A/250V Slow Blow 5X20 mm.

·	Starta skrivaren:  
o	Koppla in 48V kontakten från strömaggregatet.
o	Koppla in strömaggregatet till ett jordat uttag. 
o	Skrivaren startar upp automatiskt när spänningen är inkopplad.
o	När skrivaren redan är ansluten till spänning, starta genom att trycka på kontrollpanelens ON knapp ca 2 sek. 
o	Uppstart av skivaren tar upp till 40 sekunder, under denna tid blåser fläkten och när uppstarten är färdig ekar meddelandet "skrivar namn + färdig".

·	Stäng av skrivaren  genom att trycka på kontrollpanelens OFF knapp i ca 2 sek. 
 Avstängningen verifieras genom meddelandet "skrivaren stängs av".

OBS!! Stäng aldrig av skrivaren genom att dra ut strömkabeln eftersom detta lämnar öppna filer kvar i skrivaren vilket kan orsaka onödiga driftstörningar.

Talåterkoppling

Talåterkopplingen använder normalt den inbyggda högtalaren. Men det går också att använda hörlurar eller extra högtalare genom att ansluta dessa till högtalarutgången på baksidan av skrivaren. 

Index Braille skrivardrivrutiner

Programvaror och skrivardrivrutiner från Index Braille kan installeras från USB minnet som är inkluderat i leveransen eller från www.indexbraille.com . 

Installera Index drivrutiner

Alla Index punktskrivare behöver Index drivrutiner för att fungera korrekt. Dessa är tillgängliga för Windows, Mac OS X och Linus på www.indexbraille.com . 

Var vänlig installera Index drivrutiner innan punktskrivaren ansluts till datorn. Följ drivrutinens installationsguide. 

Operativsystem	Skrivardrivrutiner	
Windows XP, Vista Windows 7, Windows 8	Index Driver 7.1 (32/64bit)	
Mac OS X	Mac OS X 10.5 - 10.8	
Linux (Debian/Ubuntu)	Linux printer driver 1.1.0	

·	Windows
1. Högerklicka på drivrutinstallationsfilen och välj "Run as administrator".
2. Bekräfta administrationsrättigheter med att välja "Yes"
3. Följ installationsguiden och välj "Next" för varje ruta.
4. Tryck på "finish" för att färdigställa installationen för drivrutinen.

·	Mac OS X
 1. Dubbelklicka på printerdriverfilen.
 2. Följ installations guiden för MAC OS X.
 3. Gå till "System Preferences" och välj "Print & Fax".
 4. Anslut skrivaren till datorn med USB sladd.
 5. Starta upp punktskrivaren och vänta till "modellnamn + klar" ekas ut.
 6. Tryck på "+" knappen i dialogen på datorn. 
 7. Klicka på punktskrivarnamnet.
 8. Välj "Select Printer Software" i en lista kallad "Print Using".
 9. Välj din punktskrivarmodell i Printer Software dialogen. 
10. Tryck OK.
11. Tryck Add.
12. Avsluta System Preferences för att göra färdig installationen. 

·	Linux (Debian/Ubuntu)
1. Installera skrivardrivrutinen genom att följa de generella installationsprocesserna för Linux.

Anslut skrivaren till USB kontakt

Windows
1.	Anslut USB sladden till datorn. 
2.	Starta upp punktskrivaren.
·	Windows Vista and Windows 7:
Plug & Play visar nu meddelandet "Ny hårdvara hittad". Vänta till denna automatiska process är avslutat och medellandet "Din nya hårdvara är installlerad och kan nu användas" syns på skärmen vilket kan ta några minuter. 
·	Windows XP: En dialog kommer upp:
o	Välj "No, not this time".
o	Välj "Install the software automatically".
o	Följ  Plug & Play guiden.
o	När installationen är färdig meddelas "Din nya hårdvara är installlerad och kan nu användas". 

Papperhantering

Alla modeller av Index punktskrivare är gjorda för att använda papper med en vikt på 120-180 gsm (gram per kvadratmeter). 

Möjliga pappersstorlekar

Basic-D stödjer papper för traktormatning, längd 1 - 17 tum (25.4 - 431.80 mm), bredd 4 - 13 tum (120 - 330 mm).
Everest-D stödjer skuret "copy paper" ; längd 120 - 590 mm, bredd 130 - 297 mm. 
Braille Box stödjer skuret "copy paper" i formaten : A4, A3, Letter 11 x 8.5 inch, 11 x 17 inch and 11 x 11.5 inch.

Förinställda pappersstorlekar

Bredd och längd	Basic-D	Everest-D	Braille Box (fixed paper sizes)	
A4 210 x 297 mm	P	P	P	
A3 297 x 420 mm		P	P	
Tabloid 11 x 17 inch		P	P	
Letter 8,5 x 11 inch	P	P	P	
11,5 x 11 inch	P	P	P	
10 x 11 inch	P	P		
11 x 11 inch	P			
8,5 x 12 inch	P			
11 x 12 inch	P			
P- pappersformat som stöds av skrivaren

Användardefinierat papper (ej för Braille Box).
Användaren kan definiera ett eget pappersformat för Basic-D V4 och Everest-D V4 från kontrollpanelen. 

Ladda papper

Skrivarmodell	Laddning av papper	
Basic-D	·	Öppna locket
·	Öppna höger och vänster traktorer 
·	Öppna locket på höger traktor för att justera pappersbredden.
·	Ladda papper och stäng traktorlocken. 
·	Spänn papperet genom att dra i höger traktor. 
·	Lås höger traktor i positionen. 	
Everest-D	·	Placera de två pappersguiderna på övre kanten av arkmataren. 
·	Öppna låset på vänster sida av arkmataren. 
·	Öppna arkmatarens papperslåsning (vänster sida), placera papperet i arkmataren.
·	Justera vänster sida av arkmataren mot papperet och lås denna sida av arkmataren. 
·	Stäng arkmataren. 
·	Justera braillepapersutmatningen genom vinkeln på aluminium profilen.
·	Justera de två punktdokumentsguiderna så att de är i linje med papperets ytterkanter.  
·	Justera vänster och höger card/sheet spakarna på arkmataren till din papperskvalitet, se instruktioner i 5.4.	
Braille Box	·	Braille Box är från fabriken justerad för att använda A3 och A4 papper .
·	Genom att flytta bakre pappersstoppet väljs A3 eller A4.
·	För papper med 11 tums bredd (USA), byt skruvarna ut till den längre modellen som finns med i leveransen. Justering av sidostöden görs enligt instruktioner på YouTube/indexbraille. 	

Kontrollpanel inställningar

HUVUDMENU	FUNKTIONER,  SAMMANFATTNING	
Nuvarande dokument	Skriv ut det sist skrivna brailledokumentet på valt sätt.	
Punktskriftsinställningar	Pappersstorlek, punktskriftsalternativ, punktskriftslayout, slagstyrka för hammare.	
Kommunikation	Nätverk, seriekommunikation, inställningar	
Alternativ	Talåterkoppling språk och volym, punktutskrift utan dator t ex informationssidor och test av punktkvalitet.  	
System	Position på punktskriftsblocket, punktskrivarinformation, kalibrering, enhet i millimeter eller tum, justera position på viklinje.	

Efter att ha valt ny inställlning, tryck OK för att bekräfta valet, tryck sedan MENU för att spara den nya inställningen. 
Eko: "Meny, spara inställningar, layout 1-5".´

Tangentfunktioner

TANGENT TYP	TANGENT	FUNKTION	
Generella tangenter	ON	Starta (håll 2 sek.)
Stäng av (håll 5 sek.)
Starta utskrift
Aktivt läge
Avsluta inställningar etc, utan att spara	
	OFF	Stänga av (håll 2 sek.)
Stoppa utskrift
Inaktivt läge	
	FEED	Sidmatning
Mata ut sida	
	HELP	Ekar ut viktigaste värden för vald funktion
I MENU ekar möjliga funktioner
Starta fjärrsupport via Internet (håll 30 sek.)	
Meny-tangenter	MENU	Starta inställningsläge
Spara och avsluta inställningar 	
	pil UP	Flytta till nästa alternativ
Gå till värde från listan	
	pil DOWN	Flytta till nästa alternativ
Gå till värde från listan	
	pil LEFT	Flytta till en högre menynivå
Avsluta inställningar utan att spara	
	OK	Välj menyalternativ
Välj värde
Spara en inställning	
Siffer-
tangenter	1	Ändra värde i mindre steg, 1 enhet (eller del av tum)	
	10	Ändra värde i större steg, 10 enheter (eller del av tum)
(Braille Box roterar automatiskt pappersarmar en sekvens)	
	CHS	Växla mellan öka eller minska värden.	
Tangent-
kombina-tioner	OFF+FEED*	Stoppa utskrift	
	FEED+FEED*	Basic-D flyttar papperet till utskriftsposition.	
	FEED+OFF *	Basic-D backar till början på papperet	
	HELP+FEED*	Braille Box justerar servon för pappersarmar i horisontell position.	
	HELP+MENU*	Ekar aktuellt antal rader per sida och antal tecken per rad	
	HELP+CHS*	Växla temporär talåterkoppling mellan lokalt språk eller engelska.	
	HELP+10*	Ekar skrivarens IP adress	
	HELP+ON*	Skriv ut testsida för samtliga magneter (hammer test page)	
	HELP+OFF*	Skriv ut rader per sida, tecken per rad, marginaler enligt vald layout samt pappersstorlek.	
	HELP+HELP*	Skriv ut skrivarinformation med relieftecken (embosser information page)	
	10+1*	Starta command center	
	1+10*	Starta service center (Skyddas med pinkod, för mer information kontakta support@indexbraille.com)	

* tryck tangenterna med cirka en halv sekunds mellanrum

Välj layout

Välj mellan fem alternativa layouter, innehållande pappersstorlek, marginaler, rader per sida, tecken per rad, etc. 

Välj en förinställd layout
·	Tryck på ON tangenten på kontrollpanelen. 
·	Tryck pil upp eller ner på kontrollpanelen, för att komma till en förvald layout, ekar "Nuvarande värde är 1-5"
·	Tryck HELP för att få information kring denna layout: ekar "Layout 1-5, papperstorlek, duplexing, tecken per rad, rader per sida". 
·	Tryck OK för att välja och spara.

Basic-D, fabriktsintällningar
Layout	Pappers-
storlek	Rader per sida	Topp- marginal	Tecken per rad	Bindnings-marginal	Duplexing	
1 (fabriks-inställlning)	W11 x L12"	29	0	41	4	Dubbelsidig	
2	W8.5 x L12"	29	0	30	4	Dubbelsidig	
3	W11.5 x L11"	26	0	42	4	Dubbelsidig	
4	Letter
W8.5 x L11	26	0	30	4	Dubbelsidig	
 5	A4
W8.5"
L11 3/4"	28	0	30	4	Dubbelsidig	
W = bredd, L = längd

Everest-D & Braille Box, fabriktsintällningar
Layout	Pappers-
storlek	Rader per sida	Topp- marginal	Tecken per rad	Bindnings-marginal	Duplexing	
1 (Everst fabriks-inställlning)	A4 Portrait
W210 mm
L297 mm	28	0	30	4	Dubbelsidig	
2 (Braille Box fabriks-inställlning)	A3
W297 mm
L420 mm	28	0	30	4	Tidnings-
format 	
3	W11.5 x L11"	28	0	39	4	Dubbelsidig	
4	Letter
W8.5  x L11"	26	0	30	4	Dubbelsidig	
5	Tabloid 
W11 x L17"	26	0	30	4	Tidnings-
format 	

Menystruktur

Tryck menytangenten för att ändra inställningar.  

HUVUD-
MENY	UNDER-
MENY	FUNKTION 	INFORMATION	
Pågående dokument	Skriv ut en kopia av senast utskrivna dokument	Välj från sida x till sida y	 	
	Skriv ut flera kopior	Ange antal kopior 		
Punktskrifts-
inställningar	Välj pappers-
storlek	Välj pappersstorlek från lista.	Lista på olika pappersstorlekar
 (Egen storlek specifiseras i mm eller inch, längd, bredd)	
	Punktskrifts-
alternativ	Välj duplexing från lista	(1),(2)	
		Välj avstånd mellan punktskriftsrader från lista.	Enkelt eller dubbelt radavstånd. (1),(2)	
		Välj cellstorlek för punkttecken från lista	2.5/ 2.2/ 3.2 mm(1),(2)	
		Välj punktöversättning från lista. 
(Vanligast är Index punktskriftstabell) 	Lista på brailletabeller (2)	
		Välj styrka på viklinje från lista.	0 - 3 (bara för Everest-D och Braille Box i tidningsformat)	
	Punktskrifts-
layout	Tacken per rad	Avgörande värde, beroende på pappersstorlek	
		Rader per sida	Avgörande värde, beroende på pappersstorlek	
		Toppmarginal	(4)	
		Bindningsmarginal	(4)	
		Punktskriftssida nummer	(4)	
		Antal sidor i varje punktskrifsvolym (5)	(4)	
		Antal punktskrifstvolymer (5)	(4)	
	Slagstyrka för hammare	Slagenergi för hammare	Normal/hög	
		Antal tillslag på varje braillepunkt	Välj 1 - 5	
	Liblouis inställning för Index-direct-Braille 
(english syntetiskt tal)	1. Välj språk med upp/ner pilarna, notera att det är mer än 80 språk att välja.	G0=datorpunktskrift 1-1 translation.
G1= litterärpunktskrift med siffer förtecken etc. 
G2= förkortad punktskrift.	
		2. Ange punktöversättning typ, datorpunktskrift eller, litterärpunkskrift och förkortad punktskrift. Flera varianter av varje typ kan förekomma, kontakta support@indexbraille.com för ytterligare information		
Kommunikation	Nätverk	Eko IP adress	Eko: IP adress (samma funktion som HELP+10)	
		Dynmisk IP adress på eller av(6)	(6)	
		Statisk IP adress(6) 	(6)	
		Nätmask(6)	(6)	
		Gateway(6)	(6)	
		Dynamic name server(6)		
	Serie- kommunikation	Överföringshastighet	9600	
		Databitar	7 eller 8 databitar	
		Paritet	ingen, jämn, udda	
		Stoppbitar	1 eller 2	
		Handskakning	Hårdvara, Mjukvara, Ingen	
	Inställningar	End of file delay	5 - 30 sekunder	
		Återställ kommunikation till standardintställning (vid leverans från fabrik)		
Alternativ	Talåterkoppling	Volym för talåterkoppling	Välj 40 - 63	
		Tal återkoppling språk	Välj från lista	
	Punktutskrift utan dator	Punktskriftsmanual	Välj från lista	
		
Punktskrivarinformation	Skriv ut skrivarinformation med relieftecken
 (sammma funktion som HELP+HELP)	
		Hammartest, utskrift av "Hammer test page"	Samma funktion som HELP+ON	
		Punktskriftsformatsida, för att se tecken/rad, rader/sida och marginaler	Sammma funktion som HELP+OFF	
		Demonstrationstext.
(Namnet på filen och funktionen presenteras med engelskt syntetiskt tal)	Exempel:	
			Grafikutskrift	
			Matematiska funktioner	
System	Position på punktskrifts-blocket	Avstånd mellan papperskant och första punktskrfitsraden	- 10 - 10 mm	
		Justera viklinjeposition	- 6.0 - 6.0	
		Feed Basic-D, längd på pappersmatning efter utskrift	Endast Basic-D(7)	
	Punktskrivar-
information	Ekas: Punktskrivarinformation, serienummer, firmware version, etc		
	Kalibrering	Kalibrering av längd på pappersmatningssteg		
		Justera skrivhuvudets referensläge (Braill Box)	Starta i vänster läge. 
Pil upp eller ner = justerar positionen 
OK, se avståndet på höger sida.
Pil vänster = repetera
OK = spara	

(1) Vid förändring av Duplexing, avstånd mellan punktskriftsrader, cellstorlek för punkttecken kommer alla mariginaler automatiskt att sättas på 0, med max antal tecken per rad och rader per sida.

(2) Tillgängliga Duplexingformat: 
Basic-D: enkel eller dubbelsidig, enkel eller dubbelsidig z-vikning, vertikal utskrift med enkel eller dubbelsidig z-vikning.
Everst-D och Braille Box: enkel eller dubbelsidig, enkel eller dubbelsidig landskapsformat, enkel eller dubbelsidig tidningsformat.
	
(3)  När "antalet sidor i varje punktskriftsvolym" är utskrivna, kommer skrivaren att stanna för att brailleutskriften skall tas bort. Tryck OK för att fortsätta skriva ut. 
 
(4) För att ställa in margianaler måste utrymme vara tillgängligt. Skapa detta genom att minska antalet tecken per rad eller antalet rader per sida.

(5) Everest-D och Braille Box: Vid utskrift i tidningsformat och val av "antalet sidor i varje punktskriftsvolym" kommer skrivaren automatiskt att dela upp dokumentet i separata volymer. Rekommenderad punktskriftsvolym är mellan 8 och 80 sidor i steg om 4. Sidnummer och volymnummmer skrivs ut: "Braille page" #1, "volume #1", på valt ställe på papperet. 
 
(6) För att manuellt ställa in nätverksinformation ska" Dynamisk IP adress" vara AV.

(7) Basic-D i Acoustic Hood V4: Bestäm hur långt papperet går ut bakom skrivaren när dokumentet är färdigutskrivet.  80 = ingen ljudhuv, xx = Basic Acoustic Hood V4 (introducerad 2014->), 650 =  Basic Acoustic Cabinet V3/V4 (producerad 1996-2014)

Stoppa utskriftsmeny

OFF meny är tillgänglig endast när skrivarprocessen stoppas genom att OFF tangenten trycks ner under utskrift av ett dokument.
1.	Tryck OFF för att stoppa utskrift
2.	Tryck MENU + pil upp eller ner + OK för att välja alternativa utskrifter
- Ekar ut antalet återstående kopior
- Skriv ut denna kopia och avbryt återstående
- Stoppa utskriften

LED-ljus signaler

LED-ljus på kontrollpanel
Den gröna LED lampan vid Index logotyp indikerar att 48 Volt inkommande spänning är OK.

SKRIVAR-
STATUS	GRÖN
48V	GUL	RÖD	INFORMATION	
Påslagen	Lyser	Lyser		Skrivaren har starat upp korrekt	
Punktutskrift	Lyser	Blinkar långsamt		Pågående utskrift	
Punktskrift och svart utskrift	Lyser	Blinkar snabbt		För skrivaremodeller med samtidig utskrfit av punkt och vanlig text	
Aktiv meny	Lyser		Lyser	Menyläge	
Val av värde aktivt	Lyser	Blinkar långsamt	Lyser	Möjligt att välja olika värden från kontrollpanelen

Kommando-
centret är aktivt  	Lyser		Blinkar långsamt	Kör kommandocentret enligt instruktioner från Index support
	
Uppgradering av firmware pågår	Lyser	Blinkar långsamt	Blinkar långsamt	Vänta under uppgraderingen. Det kan pågå i max 30 min och är färdigt när skrivaren startar upp ekar: "modellnamnet"	
Fel: mindre 	Lyser		Blinkar snabbt	Återstarta skrivaren, om inte detta fungerar kontakta support@indexbraille.com 	
Fel: större	Lyser	Blinkar snabbt	Blinkar snabbt	Återstarta skrivaren, om inte detta fungerar kontakta support@indexbraille.com 	

Blinkar långsamt = 1 gång per sek.
Blinkar snabbt = 3 gånger per sek.

Basic-D och Everest-D LED indikatorer (på baksidan av skrivaren)

	Grön	Gul	
Basic-D	Papperssensorn placerad på den svarta pilen mellan papperstraktorerna.
Lyser = papper finns	Rörelseindikatorn för pappersmatningen placerad bakom den vänstra papperstraktorn. 
Blinkar = papperet rör sig på normalt sätt.	
Everest-D	Papperssensorn som är placerad ovanför skrivhuvdet används för att indikera papperskant samt referensposition på skrivhuvud.	-	

Braille Box LED lampor

Raden av 16 LED lampor är placerad i det böjda glass hörnet på framsidan av Braille Box. Funktionen av varje LED lampa visas av etiketten. 

De två LED lamporna som finns på Braille Box CPU kort, på baksidans indikerar att skrivarens dator har starta upp OK (grönt ljus) eller är i ett fel läge (rött ljus).

Frakta skrivare

Se inskruktioner för packning på www.youtube.com sök på Index Braille.
·	Sätt in transportlås.
·	Packa skrivaren ordentligt i det ursprungliga packningsmaterialet. Garantin gäller inte för skador orsakat av dålig packning. 
·	Vänligen inkludera en felbeskrivning och avsändarens namn, adress, telefon och e-postadress. Bifoga gärna exempel på utskrift.
·	Tejpa igen lådan med en stark tejp, genom att dra minst två vertikala varv runt lådan. 
·	Kontakta den lokala distributören innan frakt, för mer information.

Rengöring

Koppla bort alla kablar vid rengöring- Rengör skrivaren utvändigt med en torr eller lätt fuktad trasa. Pappersmatningen kan dammsugas försiktigt.

Your index page goes here...

In MS-Word, select INDEX AND CONTENTS from the INSERT menu.
Select INDEX and click OK.