German manual Index Basic-D, Everest, 4X4 PRO and 4Waves PRO

An index page was added to the end of this document.
Über dieses Buch	
Version	
Allgemeines	
Die Benutzung dieses Buchs	
Dokument-Konventionen	
Terminologie	
Produkt-Namenskonventionen	
Verbundene Dokumente	
Produktübersicht	
Allgemeines	
Betriebssysteme	
Benutzerrechte	
Drucker	
Funktionen	
Basic-D/S	
Everest	
4X4 PRO	
4Waves PRO	
Akustische Schränke und Hauben	
Akustische Haube Basic	
Akustischer Schrank Basic	
Akustische Haube Everest	
Akustischer Schrank 4X4 PRO	
Sonstiges	
Braille-Heftgerät	
Index Braille-Software	
WinBraille	
Auspacken des Druckers	
Basic Embosser	
Everest Embosser	
4X4 PRO Embosser	
4Waves PRO Embosser	
Einrichten des Druckers	
230 Volt & 115  Basic	
230 Volt & 115  Everest/4X4	
230 Volt  & 115 4 Druckeinheiten	
Entsperren des Druckkopfs	
Basic-D/S	
Everest/ 4X4 PRO	
4Waves PRO	
Drucker einschalten	
Umgang mit Papier	
Standardeinstellungen Papier	
Einstellen des Papierformats	
Basic	
Everest und 4X4 PRO	
4Waves PRO	
Papierlänge und -breite	
Papier einlegen	
Papierausgabe	
Software Installation	
Windows	
Installieren der Index Braille-Software	
Anschlüsse und Kabel	
Serien-Anschluss Pin-Konfiguration	
Installieren der Druckertreiber auf Windows	
Netzwerk Installation	
Treiberinstallation mit anderer Software	
Mac OS X 10.4	
Installation der Druckertreiber	
Anschlüsse und Kabel	
Kontrollieren des Druckers	
Drucken der Druckerinformationen	
Übersicht der Funktionen	
Information	
Häufige Befehle	
Einrichtungsbefehle	
Numerische Werte	
Druckerkalibrierung	
Erweiterte Tastenbefehle	
Kopierfunktion	
Werte der Einrichtungsbefehle	
Kopfhörer Sprach-Feedback	
Gedrucktes Feedback	
Hammer Testseite	
Braille Format Seite	
Kalibrierungsseite	
Eigene Braille-Tabelle	
Brief Informationsseite	
Drucken der Kopfinformationen	
LED Feedback	
Status LED Schnittstelle ?????Steckkarte ?????Basic	
Status LED Interface ???? Steckkarte ??? Everest 4X4	
Status LED 4Waves PRO	
Web-Schnittstelle	
Kontrollieren des Druckers mit Hilfe von ESC-Sequenzen	
Drucken	
Drucken in Windows	
Drucken mit WinBraille	
Drucken mit IbPrint	
Druck nach einem Fehler fortfahren	
Service und Support	
Support-Werkzeuge	
Druckerdienstprogramm	
Software-Service-Schnittstelle	
Vertikale Ausrichtung	
Papier-Kalibrierung Everest/4X4 PRO	
Papierbewegungswert	
Papier-Sensorwert	
Position erste Braille-Zeile	
Abstand Formularanfang-Abstand ???	
Abstand erste Zeile	
Papierstau im Everest/4X4 PRO entfernen	
Einzelblatteinzug warten	
Papiereinzugsrollen ??? reinigen	
Internes Netzwerk 4Waves PRO	
Druckkopf ersetzen	
Basic ersetzen	
Everest/4X4 PRO ersetzen	
Hauptplatine ersetzen	
Kontaktposition Hauptplatine	
Einstellen der DIP-Schalter	
Ersetzen der Basic Hauptplatine und 4Waves PRO	
Ersetzen der Hauptplatine Everest/4X4 PRO	
Platinengröße ändern	
Ersetzen der Papiersensorplatine Everest/4X4 PRO	
Ersetzen des Druckermoduls 4Waves PRO	
Ersetzen durch Service Druckermodul	
Mögliche Kombinationen der Druckermodule	
Ersatzmodule ???	
Entfernen der Index Braille-Software	
Entfernen der Index Druckertreiber auf Windows	
Entfernen der Index Druckertreiber auf Mac OS X 10.4	
Entfernen von WinBraille aus Windows	
Entfernen des Druckerdienstprogramms aus Windows	
Transport und Service	
Sperren des Druckkopfs	
Statusüberprüfung	
4Waves PRO	
Anhang	
Frontblende Summery Link ???	
Schriftarten	
Fehlercodes	
Index Braille Standardtabelle	
Liste der Index-Dateiformate	
Leistungsmodul 4Waves PRO	
Netzteil Basic/Everest/ 4X4 PRO	

Über dieses Buch

Version

Version: 20070814

Allgemeines

Dieses Buch beschreibt die Index Brailledrucker-Produkte. Die Informationen sind für Service-Personal, Systemadministratoren und Benutzer bestimmt.

Die Benutzung dieses Buchs

 Produktübersicht: Übersicht der Index Braille Produkte

Auspacken des Druckers undEinrichten des Druckers: wie man den Drucker auspackt, installiert und einrichtet. 
Software-Installation und Set-up (Einrichtung): Installation der Treiber und sonstiger dazugehöriger Software und Anschließen des Druckers an Ihren Computer.
Drucker Kontrollieren : Kontrolle und Einrichten des Druckers.

Service und Support:  Wartung und Kundendienst.

Dokument-Konventionen

Um das lesen dieses Dokuments zu vereinfachen, wurde ein einheitliches Format verwendet, um jede Funktion zu beschreiben. Dieses Format wird nachfolgenden definiert. 

Beschriebene Funktionen	Format im Handbuch	Bemerkungen	
Drücken einer Taste auf der Frontblende	Taste 1		
Drücken einer Folge von zwei Tasten auf der Frontblende	Taste 1 + Taste 2	Drücken Sie die zweite Taste innerhalb von einer halben Sekunde 	
Sprach-Feedback	Echo "Sprachmitteilung als Echo"		
Sprach-Feedback-Nummer	Echo "Sprachmitteilung als Echo (xx.x)"
wobei xx.x die Nummer ist		
Informationsvideo auf der Index Braille CD	VIDEO: Name.wmn		
Startprogramme 	Menü 1/ Menü 2/ Menü 3, etc..		
Programmname	Programmname		
Auswahl des Menüs auf der Frontblende in Setup	Setup/ Seitenlayout/ Braille, etc.		
Ausgewählter Menüpunkt im Programm	"Name des ausgewählten Punkts"		
Escape Sequenzen???	<1B><44><PL><500>	Verwenden Sie Klammern, um die Zahlen visuell zu trennen	

Terminologie 

Bezeichnung	Erklärung	
Drucker	Drucker, der Braille-Texte als erhabene Punkte auf Papier erstellt	
Index Braille-Code	Standardmäßig installierte Text-zu-Braille-Übersetzungstabelle	
Eigene Braille-Tabelle	Nutzerdefinierte Braille-Übersetzungstabelle in Computer-Braille oder literarischem Braille	
Braille Übersetzungsdateien	Von WinBraille verwendete Dateien, die Übersetzung von Text in Braille definieren. Die Braille-Übersetzungsdateien beziehen sich sowohl Blindenkurzschrift als auch Blindenvollschrift.	
Druckmodul	Druckmodule werden im 4Waves PRO verwendet. Die Druckmodule sind identisch, ihre Funktion als Modul 1-4 hängt von ihrer Position im System ab.	
Mastermodul (1)		
Modul 2, 3, 4	Siehe obige Abbildung:	
Leistungsmodul	Modul unter dem Drucker, das den Stromanschluß, Kommunikation, Anschlüsse undDIP-Schalter zur Moduldefinition beinhaltet. 	
Blindenkurzschrift/
 Grade 2 Braille	Wenn Wörter oder Wortteile in eine Kurzform übersetzt werden. Dies wird verwendet, um den Umfang eines Buchs zu reduzieren und die Lesegeschwindigkeit zu erhöhen.	

Produkt-Namenskonventionen

Die verschiedenen Software-Produkte und von Index Braille gelieferten Komponenten sind nachfolgend zusammen mit den in diesem Dokument verwendeten Kurznamen aufgelistet.
Voller Name	Kurzname	
WinBraille	WinBraille	
Index Drucker-Dienstprogramm.	Druckerdienstprogramm	
Index IbPrint	IbPrint	
Index Sprach-Tool	Index Speech	
Index Braille-Druckertreiber	Index Druckertreiber	
Index Braille-CD	Index CD	
Index Brailledrucker	Index Drucker	

Verbundene Dokumente

Dokumentenname	Beschreibung	
Index Katalog	Die Index Braille-Produktanleitung	
WinBraille Benutzerhandbuch	Das Benutzerhandbuch beschreibt, wie man WinBraille installiert und benutzt.	

Produktübersicht

Allgemeines

Betriebssysteme

Index Braille Drucker, WinBraille 4.xx, Druckerdienstprogramm, und IbPrint unterstützen die folgenden Windows Betriebssysteme.

Betriebssystem	Office 2000	Office XP	Office 2003	
Windows 2000	X	X	X	
Windows XP, PRO	X	X	X	
Windows XP, Home	X	X	X	

WinBraille 3.xx Braille Editor unterstützt
	Windows 95
	Windows 98

iBraille und die Index Braille Druckertreiber für Macintosh unterstützen Mac OS X 10.4.4 oder höher.

Benutzerrechte

Windows:
Anmeldung mit "Administratorrechten" beim installieren von WinBraille, Druckerdienstprogramm und IbPrint. 

Macintosh:
Administratorrechte sind beim installieren von iBraille der Druckertreiber auf Mac OS X 10.4 erforderlich. 

Drucker

Dieser Abschnitt stellt allgemeine Informationen für alle Drucker sowie eine Übersicht für jeden Drucker, die dessen Verwendung sowie seine Vorteile beschreibt, zur Verfügung.

Funktionen

Kostenloser - WinBraille Editor
WinBraille ist eines der leistungsstärksten Brailleprodukte auf dem Mark und stellt umfassende Unterstützung für alle Windows-Benutzer zur Verfügung. WinBraille ist mit allen Index Brailledruckern kompatibel. Es übersetzt Texte in Blindenkurzschrift und Blindenvollschrift und unterstützt eine große Anzahl von Sprachen. Sie können multilinuale Übersetzungen in einem Dokument durchführen. Siehe WinBraille

Sprachgeführt
Index Brailledrucker werden mittels einer Frontblende, die mit bedruckten Schildern und mit Brailleschildern ausgestattet ist, kontrolliert. In Verbindung mit dem Sprachfeedback, ist er für blinde und sehende Benutzer gleichermaßen einfach zu installieren und zu bedienen.

Grafiken
Die Index Brailledrucker Version 3 können grafische Bilder mit einer 0, 5-mm Auflösung drucken. Die Anforderungen sind WinBraille 4.0 oder höher und Drucker-Firmware 11.1 oder höher.

Moderne Kommunikation
Die Version 3 Drucker beinhalten standardmäßige Kommunikationsanschlüsse, die mit jedem modernen Computer verbunden werden können.
	USB, Plug & Play
	Netzwerk (TCP/IP)
	Serien-Anschluss (für Wartung)
	Paralleler Port, IEEE 1284

Netzwerk
Index Brailledrucker Version 3 können in einem Netzwerk installiert werden. Index Brailledrucker verwenden den IP Netzwerkport 91.00. Sie unterstützen:
	Netzwerk-Schnittstelle (TCP/IP)
	DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
	SNMP (Simple Network Management Protocol)
	Unterstützung des Hostnamen

MS DOS Funktionalität
Verwenden Sie den Parallelport, er ist der einzige, der von MS DOS unterstützt wird.

Grafiken, die andere Braille-Editoren als WinBraille verwenden
Grafik Auflösung 1,6, 2,0 and 2,5 mm. 
Siehe, esc Sequenzen für Grafiken

Service und Sicherheit
Index Brailledrucker werden mit einer zweijährigen Garantie für 200.000 Seiten geliefert (4Waves PRO 5.000.000 Seiten), je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß der internationalen Handelsvereinbarung "Orgalime S2000". Um effizienten Service zu sichern, hat Index Braille ein Modulaustauschsystem etabliert, bei dem Module für sofortige Lieferung ab Lager zur Verfügung stehen. Der Druckkopf, die elektronische Platine sowie Blatteinzug für alle Modelle sind die in dem Austauschsystem beinhalteten Module. Siehe auch www.indexbraille.com für weitere Informationen.

Basic-D/S

Herkömmlicher Endlosdrucker - und er ist tragbar
Basic Brailledrucker sind in vielen Ländern Marktführer. Dies ist verständlich und ist hauptsächlich auf ihre Zuverlässigkeit, ihre hohe Geschwindigkeit, ihre Bedienerfreundlichkeit, ihr leichtes Gewicht, ihr gutes Design sowie die vielen Funktionen, die Sie normal nicht zu diesem Preis erwarten würden, zurückzuführen. Basic ist ein tragbarer Drucker. Sie können Ihn also auf Meetings in Ihrem Unternehmen mitnehmen. Auf Grund der hohen Geschwindigkeit, des niedrigen Gewichts und des kompakten Formats ist er der beste tragbare Brailledrucker. Basic ist auch einer der zuverlässigsten herkömmlichen Endlos-Brailledrucker und bewältigt ohne Weiteres die laufende Brailleproduktion.

Basic-S 
Der Basic-S ist ein klassischer einseitiger Drucker. Der Basic-S ist wahrscheinlich weltweit das kostengünstigste Gerät zur Produktion von Braille.

Basic-D 
Der Basic-D produziert Zwischenpunkt-Braille mit der doppelten Geschwindigkeit des Basic-S.

	

Everest

Der Meister der Einzelblätter
Der Everest ist so schnell wie ein doppelseitiger (Interpunkt) und einseitiger Brailledrucker mit stabiler Handhabung von Einzelblättern zu einem günstigen Preis. Er ist einfach zu benuten und erzeugt Braille von sehr hoher Qualität. Dadurch ist der Everest der mit Abstand am meisten benutzte Drucker dieser Art in allen Ländern, in denen Benutzer bevorzugt Braill auf Einzelblätter drucken. 

Zur Nutzung bereit
Einzelblätter haben weitere Vorteile, da der Ausdruck des Everest zur sofortigen Nutzung bereit ist. Vergleichen Sie dies mit einem herkömmlichen Brailledrucker, bei dem das gefaltete Endlospapier getrennt werden muss und die Lochbänder entfernt werden müssen.

Einzelblatteinzug
Der Einzelblatt ist einfach auf unterschiedliche Papiergrößen einzustellen. Die Breite wird eingestellt, indem die Papierrandschienen in die korrekte Position gebracht und gesperrt werden. Durch autoomatische Abtastung einer Bezugsseite wird die Seitenlänge eingestellt. Everest kann mit den meisten Papierqualitäten umgehen > von Kopierpapier bis zu card stock paper??? Der Everest Einzelblatteinzug ist sehr stabil mit einer Fehlerhäufigkeit unter 5/1000 Blätter, wenn er korrekt installiert ist und geeignetes Papier enthält. Es können bis zu siebzig Blätter normalen card stock type??? in den Einzelblatteinzug eingelegt werden und er kann einfach auf das verwendete Papierformat eingestellt werden. In den meisten Ländern ist lokal hergestelltes Papier von der geeigneten Kartonqualität verfügbar und funktioniert sehr gut mit dem Everest. Im Vergleich zum Import von speziell gefertigtem stachelbandgeführtes Braillepapier für herkömmliche Drucker, trägt dies dazu bei die Papierkosten zu reduzieren.

		

4X4 PRO

Der Drucker für die Produktion von Büchern und Zeitschriften
Der4X4 PRO hat die einzigartige Fähigkeit Braille in Zeitschriftenformat zu drucken, was dazu führt, dass er einer der am meisten benutzten Drucker für die Herstellung von Braille-Büchern ist. Gedruckte Dokumente sind nach dem Falten und Heften zur sofortigen Verwendung bereit. Drucken Sie wie gewohnt von Ihrem Computer und der 4X4 PRO übernimmt automatisch die Formatierung der Zeitungsseiten. In den meisten Ländern ist lokal hergestelltes Papier von der geeigneten Kartonqualität verfügbar, das sehr gut mit dem 4X4 PRO funktioniert. Im Vergleich zum Import von speziell gefertigtem stachelbandgeführtes Braillepapier für herkömmliche Drucker, trägt dies dazu bei die Papierkosten zu reduzieren. Auf Grund der hohen Druckgeschwindigkeit, der niedrigen Papierkosten und günstigen Preise ist der 4X4 PRO ein sehr kostengünstiger Drucker. 

Zuverlässiger Produktionsdrucker 
Der 4X4 PRO ist ein zuverlässiges und effizientes System für die Massenherstellung von Braillebüchern. Der 4X4 PRO wird seit vielen Jahren von Braille-Herstellungszentren in der ganzen Welt in großem Umfang genutzt. Er ist weltweit der mit Abstand am meisten verkaufte Drucker auf diesem Gebiet. 

4Waves PRO

Der langlebige Produktionsdrucker
4Waves PRO ist der erste moderner Drucker zur Erstellung von großen Druckvolumen, der auch Netzwerkunterstützung, hochauflösende Grafiken und Online-Status-Feedback beinhaltet. Durch das Konzept mit vier identischen Druckmodulen und einem Service-Module wird der 4Waves PRO zu einer wirklich langlebigen Produktionseinheit. 

Volle Produktion während der Wartung
Der 4Waves PRO verwendet simultan vier identische Druckmodule. Ein zusätzliches Service-Modul ist in dem System inbegriffen. Wenn es erforderlich ist, ein Druckmodul zu warten, ersetzen Sie es mit dem Service-Modul und setzen das Drucken fort. Der Austausch erfolgt in nur ein paar Minuten und erfordert keinerlei Werkzeuge. Darüberhinaus kann der 4Waves PRO mit dem Drucken fortfahren solange mindestens eines der gelieferten Druckmodule funktioniert.	

			

Akustische Schränke und Hauben

Drucken ist an und für sich ziemlich laut. Index Braille stellt akustische Schränke zur Verfügung, die es ermöglichen, die Drucker in einem gewöhnlichen Büro aufzustellen.

Eigenschaften/Produkte	Akustische Haube Basic	Akustischer Schrank Basic	Akustische Haube Everest	Akustischer Schrank 4X4 PRO	
INDEX TEIL NR	1859	1270	1250	1262	
Reduzierung des Geräuschpegels	18, dB(A)	21 dB(A)	19 dB(A)	18 dB(A)	
PAPIER					
Einzelblätter			X	X	
Endlospapier	X	X			
Papierlänge, max.	30,48 cm	30,48 cm	297 mm	590 mm	
GRÖSSE und GEWICHT					
Nettogröße, cm	60x75x18	61x47x117	67x40x68	69x51x152	
Nettogewicht, kg	14.4	42	19.3	43	
Versandgröße, cm	67x83x23	1=114x65x10 2=63x52x17	74x75x13	1=74x57x14 2=140x72x10	
Versandgewicht, kg	18.5	1=32, 2=19 (Gesamt 51)	22.4	1=26 2=32 (Gesamt 58)	

Akustische Haube Basic

Die neue akustische Haube Basic reduziert den Geräuschpegel um 85%. Zusammen mit seinem praktischen Format ist dies eine kostengünstige Verbesserung für Ihr Büro. 
Die akustische Haube Basic wird betriebsfertig geliefert. Das Papierausgabefach hat Platz für bis zu 80 Seiten. 

Akustischer Schrank Basic

Entdecken Sie die Vorteile des akustischen Schranks Basic! Stellen Sie im Büro große Mengen an Brailletexten her mit niedrigem Geräuschpegel, effizienter Kühlung, stabiler Papierzufuhr und Einzug. 
Die Versandkosten sind relativ niedrig, da der akkustische Schrank Basic in zwei flachen Schachteln geliefert und nach der Lieferung endgültig zusammengebaut wird. Eine schrittweise Montageanleitung ist beinhaltet.

Akustische Haube Everest

Die akustische Haube Everest ist klein und reduziert den Geräuschpegel auf ein im Büro akzeptables Niveau. Die Kühlung ist mit dem Druckergebläse integriert. Somit ist keine weitere elektrische Installation für die Haube erforderlich. Die Versandkosten sind relativ niedrig, da die akustische Haube Everest in einer flachen Schachtel geliefert und nach der Lieferung endgültig zusammengebaut wird. Die Montage ist auf Grund der einfachen Konstruktion und der schrittweisen Montageanleitung, welche hier enthalten ist, unkompliziert.

Akustischer Schrank 4X4 PRO

Ein akustischer Schrank ist ein integraler Bestandteil des 4X4 PRO. Der Schrank reduziert den Geräuschpegel auf ein im Büro akzeptables Niveau. Des Weiteren dient er dazu, sicherzustellen, dass das längere Papier, welches im 4X4 PRO verwendet wird, stabil behandelt wird.

Sonstiges

Braille-Heftgerät

Das Index Braille-Heftgerät ist perfekt für Braille-Zeitschriften geeignet, die auf dem 4X4 PRO mit einer Papierlänge von bis zu 476 mm (19") erstellt wurden. Standardmäßige Heftgeräte sind weder schwer noch lang genug, um den Anforderungen des Binden von Brailletexten gerecht zu werden.

Ungefähr 10.000 Heftklammern sind in der Lieferung inbegriffen. Sie können zusätzliche Heftklammern von Index Braille erwerben, diese sind jedoch evtl. auch bei Ihrem Büromaterialhändler vor Ort erhältlich.

Index Braille-Software

Kostenloser Download
Jegliche Index Braille Software darf kostenlos von www.indexbraille.com oder von der Index CD heruntergeladen werden und auch die Durchführung kostenloser Upgrades ist möglich.

Firmware
Die Firmware wird auf die Drucker-Kontrollfunktionen, Kommunikation, Sprachfeedback, etc. heruntergeladen.

Index Druckertreiber
Index Druckertreiber ist die Software, die für das Anschließen des Druckers an den Host-Computer erforderlich ist. Es gibt eine Version für Windows und eine für Mac OS X 10.4.  Für die Installation siehe bitteEinrichten der Kommunikation und der Software für Windows undInstallatieren der Druckertreiber auf Mac OS X 10.4 for Mac.  Index Druckertreiber richten automatisch Papierlayout, Duplex, z-Faltung, Anzahl der Kopien sowie die Regeldatei für die Übersetzung der Originaltextdatei in Braille ein.

WinBraille - der Braille Editor
WinBraille Braille Editor wird zum Editieren, Übersetzen, Formatieren und Drucken von Texten und Grafiken auf einem Index Drucker verwendet.  SieheWinBraille für genaue Informationen.

IbPrint
IbPrint ist ein nützliches Drag-und-Drop-Programm zum Senden von Texten, Grafiken, Installationsdateien, etc. an einen Index Drucker.
IbPrint unterstützt keine tastbaren Grafiken auf dem 4X4 PRO.
 
Druckerdienstprogramm 
Verwenden Sie das Druckerdienstprogramm im Windows-Betriebssystem um:
	Firmware Umgrades durchzuführen
	Um Upgrades der lokalen Sprache durchzuführen
	die Vertikale Ausrichtung zu kalibrieren
	Ihre eigenen Braille-Tabellen zu installieren
	Ihren Drucker als einen Netzwerk-Drucker in Windows einzurichten
	das kundendefinierte Setup zu installieren

Index Speech - ein Werkzeug für Vertriebshändler
Wenn Sie ein Händler sind, können Sie das Index Speech Tool verwenden, um eine neue Sprachfeedback-Sprache zu erstellen. Verwenden Sie das Windows Multimedia-Programm, um die Sound-Dateien aufzunehmen und zu bearbeiten. Diese Dateien werden in Drucker-Flash-Dateien umgewandelt und sind nach dem Testen auf der Index Website verfügbar .

WinBraille

WinBraille ist eines der leistungsstärksten Brailleprodukte auf dem Mark und stellt umfassende Unterstützung für alle Windows-Benutzer zur Verfügung.

Installation und Setup
Als ein Teil der Installation können Sie Folgendes auswählen
	Standardfomat und Spracheneinstellung für die meisten häufig benutzten Sprachen
	Menü Sprache
	Bedienungsmodus: standard - einfach zu benutzen, professionell - beinhaltet alle Funktionen

Ausschließlich für Index Brailledrucker
WinBraille ist mit allen Index Brailledruckern kompatibel. Die erhältlichen Index Brailledrucker werden automatisch mit WinBraille installiert. Manche Funktionen, wie z.B. tastbare Bilder werden nur von den neueren Druckerversionen unterstützt. 

Braille-Übersetzung
WinBraille übersetzt Text in Blindenkurzschrift und in Blindenlangschrift. Es unterstützt eine große Anzahl von Sprachen, z. Zt. 32 und wir fügen weiterhin Sprachen hinzu und verbessern das Produkt. Sie können multilinuale Übersetzungen in einem Dokument durchführen.

Grafiken
Verwenden Sie WinBraille zum Einfügen und Übersetzen von grafischen Bildern in tastbare Bilder mit einer Auflösung von 0.5-mm oder erstellen Sie tastbare Bilder direkt mit dem leistungsstarken WinBraille Bild-Editor. Die WinBraille Grafikfunktionen eröffnen neue Möglichkeiten für die Produktion von Braillebüchern und -zeitschriften. Der Bild-Editor beinhaltet
	Übersetzen von Bildern in tastbare Grafiken
	Übersetzen von Bildern in tastbare Umrisse
	Einstellen von Kontrast, Farbe, etc.
	Einstellen der Bildgröße
	Import von Bilddateien (.BMP, .TIF, .WMF, .PNG, .JPG, .JPEG, .GIF und .SIG)
	Einfügen von Braille in tastbare Bilder
	Einfügen von tastbaren Buchstaben in tastbare Bilder

Buch-/Zeitungsproduktion
WinBraille beinhaltet Funktionen für die automatische Produktion von Braillebüchern und -zeitschriften: Duale Seitennummerierung (Tinte/Braille), Überschriften, Übersetzung in etliche Sprachen im gleichen Dokument, Tabellen, Gliederungspunkte, Kopf-/Fußzeile bearbeiten sowie erweitertes Formatieren.

Ausnahmeliste
Definieren Sie Ihre eigene Liste an Wörtern, die nicht übersetzt werden sollen. Diese könnten zum Beispiel Akronyme sowie Namen von Orten und Personen sein. 

Auspacken des Druckers

Die nachfolgenden Teile sind in einer Lieferung enthalten
	Drucker
	Netzanschluss
	Kommunikationskabel (USB)
	Installationshandbuch - in Braille und gedruckt
	Index CD einschließlich: WinBraille, Druckertreiber, Druckerdienstprogramm, IbPrint, Braille-Übersetzungsdateien, Handbücher, etc.
	Druckkopf-Sperre
	Verpackungsmaterial
	4Waves PRO beinhaltet auch: Drucker-Service-Modul, Netzwerkkabel, Erdungskabel, Pallette, Hebegurte.

Packen Sie den Drucker vorsichtig aus und heben Sie das Verpackungsmaterial auf, falls ein Transport des Druckers erforderlich wird oder er zur Wartung zurückgesendet werden muss.

Basic Embosser

Everest Embosser

4X4 PRO Embosser

4Waves PRO Embosser

In der Lieferung des 4Waves PRO beinhaltete Materialien.	
4Waves PRO Versandpackung.	

Entfernen der 4Wave PRO-Palette.		

Einrichten des Druckers

230 Volt & 115  Basic

Bitte wählen Sie die Spannung aus, bevor Sie das Stromkabel anschließen.

Vorsicht 

	Wenn das Stromkabel angeschlossen ist, bevor Sie die Spannung ausgewählt haben, kann die Sicherung beschädigt werden.	

230 Volt & 115  Everest/4X4

Bitte wählen Sie die Spannung aus, bevor Sie das Stromkabel anschließen.

Vorsicht 

	Wenn das Stromkabel angeschlossen ist, bevor Sie die Spannung ausgewählt haben, kann die Sicherung beschädigt werden.	

230 Volt  & 115 4 Druckeinheiten

Der 4Waves PRO wird entweder für 115 oder für 230 Volt hergestellt. Weitere Details sind auf einem Schild am Drucker zu finden.

Bitte stellen Sie sicher, dass der 4Waves PRO richtig geerdet ist, falls erforderlich verwenden Sie bitte das beigefügte Erdungskabel.

Entsperren des Druckkopfs

Entfernen Sie die Transportsperre vom Druckkopf und heben Sie diese auf.

Basic-D/S

Everest/ 4X4 PRO

4Waves PRO

Drucker einschalten

Das Echo "Druckername" + "Firmware-Version" + "Setup geladen" bestätigt eine korrekte Hochfahrfrequenz des Druckers.

Während dem Einschalten der Stromzufuhr wird der 4Waves PRO automatisch die Installation eines jeden Moduls mit dem Echo "Modul überprüfen", "Druckeinheit eins", "Druckeinheit zwei", "Druckeinheit drei", "Druckeinheit vier", "bereit" bestätigen. 

Umgang mit Papier

Standardeinstellungen Papier

Alle Ränder sind bei Null (0).

Modell	Seitenformat	Zeilen pro Seite	Zeichen pro Zeile	
Basic-D/S	Länge 12" x Breite 11"	28	42	
Everest	A4, 297x 210 mm	29	35	
4X4 PRO
Broschürendruckformat	A3, 420 x 297 mm	29	35	
4Waves PRO	Länge 12" x Breite 11"	28	42	

Übersetzung von Text in Braille ist Index Braille Standardeinstellungen:
Alle Ränder sind bei Null (0).

Einstellen des Papierformats

Siehe Drucker kontrollieren/ Setup Befehlswerte.

Basic

Papier einlegen in Basic
	Öffnen Sie die rote Aluminiumabdeckung
	Lösen Sie die Sperre auf dem rechten Traktor und stellen Sie dieses gemäß der Papierbreite ein.
	Stellen Sie das linken Traktor nach rechts ein, damit der erste Braille-Buchstabe näher am Papierrand gedruckt wird.
	Legen Sie das Papier ein und schließen Sie die Stachelbänder.
	Ziehen Sie die Traktoren nach aussen, um das Papier leicht zu spannen und verriegeln Sie die Traktoren.
	Drücken Sie aufneue Seite + neue Seite um den Papierrand zu finden und das Papier in Druckposition zu bringen.

VIDEO: Papier einlegen Basic.wmn

Everest und 4X4 PRO 

Einzelblatteinzug einrichten
	Stecken Sie den transparenten Papierführer in die Aluminiumabdeckung.
	Stellen Sie den Winkel der unteren Abdeckung ein, um einen optimalen Ablauf der Papierausgabe mit der aktuellen Papierlänge sowie Art des akustischen Schutzes ein.
	Stellen Sie die beiden grünen Dokumentenschienen so ein, dass sie mit dem Papierrand abschließen.

Einstellen des Einzelblatteinzugs für neues Papier
	Öffnen Sie den Einzelblatteinzug und plazieren Sie einen Stapel Papier im Blatteinzug gegen die rechte Randführung.
	Stellen Sie die linke Randführung so ein, dass es den Rand des Papierstapels berührt und schließen Sie diesen anhand des Riegels.
	Einstellen der Karten-/Blattselektoren. Bei typischem Braillepapier bewegen Sie die Karten-Blattselektoren in die untere Position.

VIDEO: Papier einlegen Everest.wmn

		

4Waves PRO

Papierlänge und -breite

Bitte entfernen Sie das Papier bevor Sie die Papierlänge im 4Waves PRO ändern. Dies ist auch erforderlich, wenn Sie zwischen der Einstellung A, B oder C umschalten, wenn dort unterschiedliche Papierlängen vorinstalliert sind. 

4Waves PRO unterstützt nicht die Änderung der Papiergrösse durch WinBraille oder mittels esc Sequenzen.

Papier einlegen

Papier in allen Modulen einlegen

Öffnen Sie die Tür zum Papier einlegen und positionieren Sie den Papierkasten, wie in der Abbildung dargestellt, mit der Falte der ersten Seite nach vorne.

1.	Falls sich Papier im 4Waves PRO befindet, entfernen Sie dieses bitte, bevor Sie das neue Papier einlegen.
2.	Drücken Sie auf neue Seite + neue Seite und das Laden des Papiers beginnt indem sich der Druckkopf in die Ladeposition begibt.
3.	Echo "Papier einlegen in Modul #4" - legen Sie das Papier ein, schließen Sie die Traktoren und drücken Sieon line.
4.	Echo "Papier laden in Roller-Modul #4" - schließen Sie den Roller und drücken Sieon line.
5.	Echo "Papier einlegen in Modul #3" - wiederholen Sie die Sequenz für Module 3, 2 und 1. 
6.	Echo "4Waves bereit" bestätigt, dass das Papier komplett geladen ist.

Schritt 1	
Schritt 2	
   
Schritt 3	

Schritt 4	

Schritt 5	     
Schritt 6	
Schritt 7	

Papierbreite ändern 

1.	Passen Sie die Position der vorderen Stachelbänder in allen vier Druckmodulen auf die Papierbreite an.
2.	Stellen Sie die Papierbreite in Einstellungen/ Papier/ Papierbreite/ (neue Größe) oder in WinBraille ein.

Papierstau während "Papiereinlegen"

Erste Seite zerissen
Drücken Sie aufneues Blatt um das Papier um eine Seite vorwärts zu bewegen und drücken Sie nochmals aufneues Blatt) um die Papierfaltrichtung beizubehalten. Entfernen Sie zwei Seiten und fahren Sie mit der Sequenz Papier einlegen fort.

Größerer Papierstau
Um das Papier einlegen von Neuem zu beginnen:
1.	Drücken Sie zuerst auf neues Blatt + neues Blatt.
2.	Echo "alle Papierrollen öffnen" - öffnen Sie die vier Rollen.
3.	Schließen Sie den Deckel und drücken Sie aufon line. Das Papier bewegt sich rückwärts.
4.	Nach dem Echo "Papier in Modul 4 laden" beginnen Sie den Prozess Papier einlegen erneut.

Papierausgabe

Papierabreiss-Position

Reissen Sie das Papier an der Perforation entlang der Abreißmarkierung am Leistungsmodul ab, siehe Abbildung.

Papier entnehmen

Rückwärts
1.	Papier am Ausgang abreissen
2.	Drücken Sie aufNeue Seite + off line.
3.	Echo "alle Papierrollen öffnen".
4.	Öffnen Sie alle Rollen, schließen Sie den Deckel und drücken Sie aufon line

Vorwärts
1.	Papier am Eingang abreissen
2.	Schließen Sie den Deckel und drücken Sie aufneue Seite + on line.

Papierausgabeschienen

Die Ketten führen das Papier, damit es beim Austritt in das Papierausgangsfach richtig gefaltet wird. Passen Sie die Kettenlänge und -Position an das Format und die Qualität des verwendeten Papiers an.

Papier ist ausgegangen - Drucken des restlichen Teils

Der 4Waves PRO identifiziert automatisch, wenn das Papier ausgegangen ist und weiss, welche Seiten vollendet wurden.

Wenn der 4Waves PRO identifiziert, dass Papier fehlt, beginnt er automatisch den Prozess Papier einlegen mit dem Echo "Papier in Module #4 laden". Führen Sie den Prozess Papier einlegen aus. Als nächstes ertönt das Echo "Tür ist offen" Schließen Sie den Deckel, um mit dem Drucken des restlichen Dokuments fortzufahren.

Papierfaltrichtung

Um eine stabile Handhabung des Papierausgangs und eine korrekte Seitenfrequenz zu erreichen, fälten Sie das Papier im Papierausgangsfach gemäß Abbildung #7. Nachdem ein paar Seiten gedruckt wurden, öffnen Sie die Papierausgangstür und stellen Sie sicher, dass das Papier richtig gefaltet ist. Fahren Sie mit dem Drucken fort, indem Sie die Papierausgangstür schließen.

Siehe Abbildung: Papier einlegen in all Modules, Abbildung 7.

Papier-Service - Papierausgabefach voll

4Waves PRO stoppt das Drucken, wenn das Fach mit Braille-Papier gefüllt ist. Die Anzahl der Seiten, die das Fach aufnehmen kann, hängt von der Papierqualität ab. Die Standardanzahl der Seiten ist 500 und die Anzahl kann inEinstellungen/Papier/Anzahleingestellt werden.

Wenn die maximale Anzahl der Seiten im Fach überschritten wurde, stoppt der 4Wave PRO das Drucken mit dem Echo "Papier-Service Druck Kopien #1 von #2, wobei #1 die Anzahl der bereits gedruckten Kopien darstellt und #2 die Gesamtanzahl der zu druckenden Kopien. Leeren Sie das Fach und drucken Sie die restlichen Kopien in dem Sie aufon linedrücken.

Stau mit sauberem Papier

Der Drucker sagt "Papierstau" und hält an.

1.	Reissen Sie das Papier, dort wo es in den Drucker eintritt, ab. 
2.	Entfernen Sie jegliches Papier von Hand, das sich zwischen den Modulen staut.
3.	Bewegen Sie das gestaute Papier im Drucker zum Ausgabefach??? in dem Sie neue Seite drücken.
4.	Drücken Sieonline um die Sequenz Papier einlegen zu starten, befolgen Sie die Anweisungen zum Papier einlegen. Die restlichen Teile sowie die zusätzlichen Kopien des Dokuments werden automatisch gedruckt.

Software Installation

Windows

Installieren der Index Braille-Software

Programm-Dateien und Handbücher sind auf www.indexbraille.com oder azf der Index CD verfügbar. Alle Software-Upgrades können kostenlos im Internet durchgeführt werden.
	
SOFTWARE	FUNKTION, MODULE	ANFORDERUNGEN	
WinBraille 4.XX
SieheWinBraille		WinBraille Braille Editor
	Index Druckertreiber
	Word Excel und Adobe Acrobat Makro
Siehe WinBraille Benutzerhandbuch für Details.	Die Person, die die Installation durchführt benötigt Administratorrechte auf dem Computer, sowie das Druckermodell, die Firmware-Version, den Kommunikationsport, das Netzwerk etc.
	
Druckertreiber ausschließlich
mit WinBraille		Index Druckertreiber
Führen Sie den WinBraille Installationsassistenten aus und wählen Sie "nur Treiberinstallation" aus	Die Person, die die Installation durchführt benötigt Administratorrechte auf dem Computer, sowie das Druckermodell, die Firmware-Version, den Kommunikationsport, das Netzwerk etc.
	
Druckertreiber ausschließlich
mit Drucker-Dienstprogramm.		Index Druckertreiber
Führen Sie den Drucker-Dienstprogramm-Installationsassistenten aus und wählen Sie "nur Treiberinstallation" aus
	Die Person, die die Installation durchführt benötigt Administratorrechte auf dem Computer, sowie das Druckermodell, die Firmware-Version, den Kommunikationsport, das Netzwerk etc.
	
Druckerdienstprogramm
 		Druckerdienstprogramm 
	IbPrint
IbPrint wird automatisch bei der Installation des Druckerdienstprogramms installiert. Das IbPrint-Symbol wird auf dem Desktop angeordnet	Die Person, die die Installation durchführt benötigt Administratorrechte auf dem Computer, sowie das Druckermodell, die Firmware-Version, den Kommunikationsport, das Netzwerk etc.

Anschlüsse und Kabel

Computeranschlüsse

SCHNITTSTELLE	KABEL	STANDARD	EINSTELLUNG	INDEX TEIL NR	
Centronics	36 P, 3 Meter	IEEE1284	SPP, EPP, ECP	1267	
USB	USB A-B, 3 Meter	USB	Plug & Play	1387	
Netzwerk	UTP Kabel CAT 5 RJ45	TCP/IP	Einstellen der IP-Adresse mit: 
Druckerdienstprogramm/ IP-Einstellungen		
Serie
(ausschließlich für Service)	3 meter Verbindungskabel mit 9-pol. Stecker beidseitig???		38400, 8, N, 1, Hardware	1447	

Parallelanschluss
36 Pins, (IEEE1284-Standard), unterstützt, SPP, EPP, ECP und Plug & Play.

Serien-Anschluss Pin-Konfiguration

Installieren der Druckertreiber auf Windows

Installieren Sie den Druckertreiber als einen Teil der WinBraille Installation
Verwenden Sie den Assistenten Drucker hinzufügen, um die erforderlichen Druckertreiber zu installieren. Laden Sie diese vonwww.indexbraille.com oder der Index CD herunter. Es gibt die Möglichkeit, nur die Druckertreiber zu installieren. 
Installationsschritte:
	Lokaler Anschluss parallel - wählen Sie einfach den korrekten Port aus.
	Wenn Sie die Installation zu einem USB-Port durchführen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie den Druckertreiber installieren, bevor Sie den Index Brailledrucker am Computer anschließen.
	Netzwerk-Installation, sieheNetzwerk-Installation.
	Zur Installation des Druckertreibers vom Kunden wählen Sie "Netzwerk-Drucker" aus und browsen Sie nach jeglichen installierten Index Brailledrucker-Treibern auf dem Server.

Starten des Assistenten Drucker hinzufügen
	Start/ Programme/ Index Braille/ WinBraille/ Index Druckerassistenten hinzufügen
	Start/ Programme/ Index Braille/ WinBraille/ Index Druckerassistenten hinzufügen

Netzwerk Installation

Basic, Everest, 4X4 PRO 

Die Index Drucker verfügen über komplette Netzwerk-Unterstützung und entspricht internationalen Maßstäben. Um Ihn in einem Netzwerk einzurichten, sind die Kenntnisse sowie die Systemrechte eines Netzwerk-Administrators erforderlich. Bitte versuchen Sie nicht, ihn ohne diese Kenntnisse in einem Netzwerk zu installieren. 

Einrichten des Computer-Netzwerk-Ports
	Wählen SieStart/ Einstellungen/ Drucker aus
	Wählen SieDatei / Server-Eigenschaften , wählen Sie denPorts -Reiter und drücken Sie Port hinzufügen
	Wählen SieTCP/IP Port aus und Neuer Port um TCPIP Drucker-Assistenten HInzufügen zu starten.
	Befolgen Sie den Assistenten und geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers in "Druckername oder IP-Adresse" ein, lassen Sie "Port-Name" leer. Das System wird dies mit IP_"Drucker-IP-Adresse" ausfüllen
	Beenden Sie den Assistenten

Überprüfen der Netzwerk-Installation
Überprüfen Sie die Drucker-Netzwerk-Verbindung: Start/ run/ cmd (öffnet ein Befehlsfenster) und geben Sieping (IP-Adresse) ein, Beispielping 192.168.3.13, der Drucker wird antworten, wenn er korrekt installiert ist.

Einrichten der Drucker-Netzwerk-Einstellungen
Netzwerk Installations-Sequenz:
1.	Starten Sie das Druckerdienstprogramm, siehe Drucker Dienstprogramm starten.
2.	Gehen Sie zuExtras MenüIP-Einstellungen
3.	Wählen Sie den Drucker aus
4.	Konfigurieren Sie die Adresse:
	Mit DHCP Server-Unterstützung: 
Wählen Sie"automatisch eine IP-Adresse erhalten" aus und drücken Sie aufUpdate.
	Richten Sie eine feste IP-Adresse ein (keine DHCP Unterstützung)
Bitten Sie den System-Administrator um die "IP-Adresse, "SubNet-Maske" und "Standard-Gateway". Geben Sie diese Informationen in die dafür vorgesehenen Felder ein (lassen Sie den TFTP-Server unausgefüllt) und drücken Sie aufUpdate.
	Erhalten Sie automatisch eine IP-Adresse mit Host-Namen
Geben Sie den Host-Namen in das Feld ein und drücken Sie aufUpdate.

Bestätigen Sie die IP-Adresse indem Sie aufhelp + value (Hilfe + Wert) drücken. Der Drucker gibt die IP-Adresse und die SubNet-Maske als Echo aus.

4Waves PRO

Der 4Waves PRO verfügt über eine komplette Netzwerk unterstützung und entspricht den internationalen Maßstäben. Für das Einrichten des 4Waves PRO in einem Netzwerk sind die Kenntnisse sowie die Systemrechte eines Netzwerk-Administrators erforderlich. Bitte installieren Sie ihn anstatt dessen auf dem USB-Port und teilen Sie es im Netzwerk, wenn Ihr Unternehmen über begrenzte Kenntnisse bezüglich Netzwerke verfügt. 

HINWEIS: Verwenden Sie NICHT das Druckerdienstprogramm, um die IP-Einstellungen für den 4Waves PRO einzurichten, da dies die Router-Einstellungen beschädigen würde. 

Informationen für den Netzwerk-Administrator
Beginnen Sie, indem Sie sich für eine Methode entscheiden, wie Sie die Netzwerk-IP-Adresse zuordnen:
	Zusteilen einer dynamischen IP-Adresse, die Sie von Ihrem DHCP-Server mittels der MAC-Adressen-Reservierung erhalten haben
	Zuordnen einer statischen IP-Adresse. Siehe Index Braille Support Seiten zum Downloaden.

Anleitungen für das Einstellen der DHCP IP-Adresse
DHCP Unterstützung ist immer auf dem 4Waves PRO Router aktiviert.
1.	Notieren Sie die 4Waves PRO MAC-Adresse, die auf dem Router angegeben ist.
2.	Loggen Sie sich als Netzwerk-Administrator ein
3.	Bilden Sie auf Ihrem DHCP-Server eine IP-Adresse zum 4Waves PRO-Router MAC-Adresse ab.
4.	Verbinden Sie den 4Waves PRO mit dem Netzwerk und er wird die abgebildete IP-Adresse erfassen.

4Waves PRO Installation
1.	Überprüfen der Netzwerk-Installation
start/ run/ cmd öffnet ein Befehlsfenster, geben Sieping (IP-Adresse) ein. Beispiel ping 192.168.3.13. Der korrekt installierte Drucker wird mit einer System-Meldung antworten.
 
2.	Den Drucker als einen Netzwerk-Drucker einrichten
	Start/ Einstellungen/ Drucker.
	Wählen SieDatei/ Server-Eigenschaften aus, wählen SiePorts Tab und drücken Sie auf Port hinzufügen.
	Wählen SieTCP/IP Port aus und Neuer Port um den TCP/IP Hinzufügen Drucker-Assistenten zu starten.
	Befolgen Sie den Assistenten und geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers in "Druckername oder IP-Adresse" ein, lassen Sie "Port-Name" leer. Das System wird dies mit IP_"Drucker IP-Adresse" ausfüllen.
	Beenden Sie den Assistenten

3.	Installieren Sie Index Brailledruckertreiber mit dem Index Braille-Assistenten "Drucker hinzufügen". 
	Start/ Programme/ Index Braille/ WinBraille/ Index Druckerassistenten hinzufügen.
	Wählen Sie den IP-Port aus, der auf dem DHCP-Server reserviert ist.
	Wählen Sie das Drucker-Modell aus.
	Beenden Sie den Assistenten

Interner Router Werkseinstellungen
Der interne Router ist für den spezifischen Gebrauch im 4Waves PRO eingerichtet. Bitte ändern Sie KEINE Einstellungen. Das 4Waves PRO interne Netzwerk hat die IP-Adresse 10.0.0.1.

Treiberinstallation mit anderer Software

Installieren Sie nur den Index Brailledruckertreiber für Ihr Druckermodell mit dem Index Brailleprogramm "Drucker hinzufügen". Sie können auch den WinBraill Druckertreiber installieren. 

Treiber für Duxbury 10.4
Wählen Sie Windows Geräte und den installierten Index Brailledruckertreiber.

Mac OS X 10.4

Installation der Druckertreiber

Siehe iBraille Benutzerhandbuch für Details der Installation der Index Braille Druckertreiber für einen Macintosh.

Anschlüsse und Kabel

Computeranschlüsse	

SCHNITTSTELLE	KABEL	STANDARD	EINSTELLUNG	INDEX TEIL NR	
USB	USB A-B, 3 Meter	USB	Automatisch	1387	
Netzwerk	UTP Kabel CAT 5 RJ45	TCP/IP	Wählen Sie System-Präferenzen -> Network. Wählen Sie DHCP aus oder geben Sie manuell eine IP-Adresse ein		

Parallelanschluss
36 Pins, (IEEE1284-Standard), unterstützt, SPP, EPP, ECP und Plug & Play

Kontrollieren des Druckers

Drucken der Druckerinformationen

Drucken Sie eine tastbare Briefinformationsseite indem Sie help + help drücken(nicht möglich auf 4X4 PRO).
Drucken Sie eine Braille-Informationsseite indem Sie Hilfe + normal drücken

Zusätzliche Informationen finden Sie unter Druckerinformationen drucken.

Übersicht der Funktionen

Information

FUNKTIONSTASTE	FEEDBACK	
off line + Hilfe	Echo: Ausdruckstatus, Anzahl der fertigen Kopien und die Position des aktuellen Ausdrucks	
Hilfe	Echo: Druckermodell, Firmware-Version und aktiver Setup	
Hilfe + Hilfe	Druckt: Information in Buchstabenn  Grafiken (nicht 4X4 PRO)	
help + normal	Druckt: Druckerinformation in Braille 	
Hilfe + Wert	Echo: IP-Adresse, Subnetzmaske (nicht 4Waves PRO)	
neue Seite + Wert	Echo: Papierformat, Länge, Breite, Braille-Seitenlayout, etc.	
Hilfe + Setup	Druckt: installierte eigene Braille Tabellen in Braille und Buchstabengrafiken	
Hilfe + on line	Druckt: Hammer-Testseite zeigt die Punktqualität der einzelnen Hämmer	
Item	Druckt: Braille Format Seite 	
.	Echo: Zeilen pro Seite, Zeichen pro Zeile	
Wert + Wert	Echo: komplette Brailleseiteninformation, Papierformat, Länge, Breite, Braille-Seitenlayout, etc.	

Häufige Befehle

BEFEHLE	FUNKTION	
on line	Beginnt mit dem Drucken.
Löscht ausgewählten Wert in Setup, numerische Funktion, Regulierungen, etc.	
off line	Unterbricht das Drucken.
SieheDruck währende eines Druckauftrags anhalten
	Während er off line ist erhält der DruckerText  und speichert diesen im Druckerspeicher. 
	Um den restlichen Teild des Dokuments nach der Unterbrechung auszudrucken (Papierstau etc.), ausschließlich beim 4Waves PRO: 
SieheDruck bei der Stop-Position neu starten.	
Blatteinzug????	Neue Seite 	
form feed + form feed	Basic: Papier begibt sich zur Ausgangsposition.
Everest / 4X4 PRO: misst und stellt die Papierlänge ein.
4Waves PRO: Beginnt das Papier zu laden.	
form feed + on line	Basic: Bringt das Papier in die Abreißposition im akkustischem Schrank Basic .
4Waves PRO: Bewegt das Papier eine Seite nach vorne sowie eine Seite pro Druckermodul the paper.	
neue Seite + off line		Basic: Das Papier bewegt sich rückwärts aus dem Drucker???.
4Waves PRO: Das Papier bewegt sich rückwärts zum ersten Druckermodul???. Achten Sie darauf, dass der Deckel geschlossen ist!	
Kilfe + neu formatiert	Öfnet das gesperrte Setup Panel, das gesperrte Setup Panel gibt das Echo "setup gesperrt" aus.	
normal	Schaltet das neu Formatieren ab.	
doppelseitig	Doppelseitiges Drucken.	
einseitig	Einseitiges Drucken.	
neu formatiert	Formatiert den Text neu auf das installierte Braille-Seitenformat.	
z-Faltung	Basic und 4Waves PRO: Schaltet zwischen z-Faltung und normaler Faltung um.
4X4 PRO: Die z-Faltungstaste erstellt Zeitschriftenformat.	
A	Wählt die installierten Werte in Setup A aus.	
B	Wählt die installierten Werte in Setup B aus.	
C	Wählt die installierten Werte in Setup C aus.	
Setup	Beginnen Sie die Setup-Werte zu ändern, gültige Tasten sieheSetup-Befehle.	

Einrichtungsbefehle

	EINRICHTUNGSBEFEHLE	
Setup (Einstellungen)	Speichert die Änderungen der Setup-Werte.	
Gruppe	Auswählen der Gruppe (Papier/ Seitenlayout/ Braille/ Kommunikation/ Option).	
Item	Item innerhalb der ausgewählten Gruppe auswählen.	
Wert	Wert auswählen, schrittweise erhöhen.	
1	Den numerischen Wert um eins erhöhen/ senken.	
10	Den numerischen Wert um zehn erhöhen/ senken.	
mehrfach	Zwischen Erhöhen/ Senken des numerischen Werts umschalten.	
on line	Löscht die Änderungen der Setup-Werte.	
normal	Werkseinstelltungen wiederherstellen. Bestätigt mit Echo "Setup 000 geladen".	
c	Stellt die Werte auf Index Standardeinstellung.	

Siehe Details in Setup-Befehle Werte

Numerische Werte

Verwenden Sie den numerischen Wert, um Ziffern in Kopie, Wiederholen, Seitengröße, Setup, etc. einzugeben. Es beginnt mit dem Echo "Start bei #". Speichern Sie den ausgewählten Wert, indem Sie auf Setup drücken. 
Siehe Tasten Kopierfunktion. 
	
 Taste Frontblende	Funktion	
 1 / Wert	 Den Wert um eins erhöhen/ senken.	
 10 	 Den Wert um zehn erhöhen/ senken.	
 Setup	 Speichern Sie den ausgewählten Wert.	
 Mehrfach 	 Schalten Sie zwischen erhöhen (+) und senken (-) hin und her.	
 on line 	 Brechen Sie die Funktion numerischer Wert ab.	
 Wiederholen 	 Stellen Sie den niedrigsten Wert ein.	

Druckerkalibrierung

	DRUCKERKALIBRIERUNG	
Hilfe + Gruppe	ZumStarten der Kalibrierung des Papiersensors (Everest / 4X4 PRO) siehePapierkalibrierung.	
Hilfe + Item	Zum Starten der Kalibrierung der tatsächlichen Papierlänge (Everest / 4X4 PRO) siehePapierkalibrierung.	
Hilfe + 10	Um den Setup des Abstands zwischen dem Papiersensor und des Papierrands in der Papierkalibrierung zu starten, siehePosition der ersten Zeile.	
Hilfe + 1	Um den Setup des Abstands zwischen dem Papierrand und der ersten Braillezeille zu starten, siehePosition der ersten Zeile.	
HIlfe + mehrfach	Starten dervertikalen Ausriichtung der Braille-zelle.	
Hilfe + doppelt	Bringt den Druckkopf in die Transportpostion, um das Einsetzen der Druckkopfriegel zu ermöglichen.	

Erweiterte Tastenbefehle

	ERWEITERTE TASTENBEFEHLE	
Hilfe + b	Erweiterten Tastenbefehl beginnen	
Gruppe	Nächste Gruppe (1-5)	
Item	Nächstes Item	
Wert.	Wert Item	
Gruppe 1, Item 1,	4Waves PRO: Überprüfen Sie den Status der Druckmodule. Der Master (1) überprüft die interne Netzwerkkommunikation mit den Modulen 2, 3 und 4.	
Gruppe 1, Item 2,	4Waves PRO: Beginnt die Statusüberprüfung der Hämmer in Module 1, 2, 3 und 4. Das Status-Feedback wird mit Buchstabengrafiken gedruckt.	
		
Gruppe 2, Item1,	Drucken der Druckkopfinformation in Buchstabengrafiken: Druckstärke, batch no.??? etc.	
		
Gruppe 3, Item 1,	Informationen eigene Brailletabellen: Flashblock-Information in Buchstabengrafiken	
Gruppe 3, Item 2,	Buchstabeninformation: Flashblock-Information in Buchstabengrafiken	
Gruppe 3, Item 3,	Werksmäßige Grundeinstellung A, B, C Information: Flashblock-Information in Buchstabengrafiken	
Gruppe 3, Item 4,	Sprachversion-Information: Flashblock-Information in Buchstabengrafiken	
Gruppe 3, Item 5,	Information Firmware-Version: Flashblock-Information in Buchstabengrafiken	
		
Gruppe 4, Item 1,	Einstellen der Druckgeschwindigkeit. 
Definiert die maximale Steppermotorfrequenz 800-1600 Hz. Die vertikale Ausrichtung der Braillezelle kann durch eine Änderung der Geschwindigkeit erzielt werden. 
	Textdruckgeschwindigkeit
Echo "normaler Start bei #1600" wobei normal die Textdruckgeschwindigkeit beschreibtund #1600 der aktuelle Wert ist. Verwenden Sie die numerische Funktion, um den Wert zu ändern und speichern Sie ihn mitSetup. Echo "speichern #xxx". Wobei #xxx die neue Textdruckgeschwindigkeit ist. 
	Grafikdruckgeschwindigkeit
Echo "speichern #xxx beginnen bei #1300" wobei #xxx die neue Druckgeschwindigkeit ist und #1300 die aktuelle Grafikdruckgeschwindigkeit.. Verwenden Sie die numerische Funktion, um den Wert zu ändern und speichern Sie ihn mitSetup. Echo "speichern #xxx". Wobei #xxx die neue Grafikdruckgeschwindigkeit ist. 	
Gruppe 4, Item 2,	Basic: Papierstausensor aktivieren oder deaktivieren Dieser befindet sich auf den Rollen der Rückplatte.	
Gruppe 4, Item 3,	Setzen Sie die IP-Einstellung auf die Standardeinstellung zurück. Dies löscht die statische IP-Adresse und aktiviert DHCP.	
Gruppe 4, Item 4,	Stellen Sie den Netzwerk-Hostnamen alsDruckermodell_## ein.
Wo:
Das Druckermodell ist Everest, Basic, 4X4_PRO oder 4Waves.
## = Nummer dieses Druckermodells in Ihrem Netzwerk, z.B. 01, 02, 03, etc.
Verwenden Sie das Druckerdienstprogramm (Menü: Tools/ IP Settings. [Extrax / IP Einstellungen] als eine flexiblere Methode, um den Drucker-Netzwerk-Hostnamen einzurichten. 	

Kopierfunktion

Tastenbefehle Kopieren		
KOPIEREN	SieheKopierfunktion	
Wiederholen	Drucken eines Teils des letzten Dokuments von Seite # bis Seite # (nicht 4Waves PRO)	
Wiederholen + wiederholen	Drucken eines zusätzlichen Exemplars des gesamten Dokuments	
Mehrfach	Anzahl der Exemplare auswählen	
 	Allgemeine Anweisungen
Sie Häufige Befehle 
Sie Eistellungen Befehle 
See Numerische Werte 	

Datei zum Kopieren laden
Die zuletzt gedruckte Brailledatei ist im Druckerspeicher gespeichert. Fertigen Sie Kopien mit Hilfe der Kopierfunktion an. 

Laden Sie eine Brailledatei in den Drucker ohne sie zuerst zu drucken.
1.	Drücken Sie aufoffline.
2.	Senden Sie die Datei an den Drucker. Nach erhalt der Datei gibt der Drucker das Echo "off line", "off line"...aus.
3.	Drücken Sieon line um das Drucken einer Kopie zu starten.
4.	Verwenden Sie die Kopierfunktion, um zusätzliche Kopien des gesamten Dokuments oder von Teilen des Dokuments anzufertigen.

Beispiele Kopierfunktion

Beispiel 1: 1 Kopie drucken
Drucken Sie eine Kopie indem Sie aufwiederholen + wiederholen drücken

Beispiel 2: 25 Kopie drucken
a) Aktivieren Sie die Mehrfach-Kopierfunktion indem Sie auf mehrfach drücken
b) Zählen Sie bis 25 mit den Tasten 1 und 10. 
c) Wählen Sie die Anzahl der Kopien auf indem Sie aufSetup drücken 
d) Drücken Siewiederholen + wiederholen um mit dem Drucken zu beginnen.

Beispiel 3: 11 Kopien von Seite 3 bis 4 drucken
Mit 4Waves PRO ist es nicht möglich nur einen Teil des Dokuments zu kopieren.
a) Aktivieren Sie die Mehrfach-Kopierfunktion indem Sie auf mehrfach drücken
b) Zählen Sie bis 11 mit den Tasten 1 und10. Wählen Sie mit mehrfach aus, bestätigen Sie mit setup
c) Drücken Sierepeat (wiederholen) um ab einer Seite auszuwählen
d) Zählen Sie bis drei mit 1 wählen Sie mit mehrfach aus, bestätigen Sie mit setup
e) Zählen Sie bis 4 mit 1 wählen Sie mitmehrfach aus, bestätigen Sie mitsetup. 
f) Das Drucken des ausgewählten Dokuments beginnt automatisch.

VIDEO: Kopierfunktion mittels Frontblende.wmn

Werte der Einrichtungsbefehle

Menüstruktur

GRUPPE	ITEM	WERT	
Papier	Papierlänge, mm oder Zoll	Numerisch		
	Papierbreite, mm oder Zoll		Numerisch	
	Papierfaltung 
(ausschließlich 4X4 PRO)		0, 1, 2, 3 Anzahl der Punkte in der Papierfaltungslinie	
	Anzahl des ausgegebenen Papiers
(ausschließlich 4Waves PRO)	Numerisch	

GRUPPE	ITEM	WERT	
Seiten-Layout	rechter Rand, Buchstaben	0 – 10	
	linker Rand, Buchstaben		0 – 10	
	oberer Rand, Zeilen		0 – 10	
	unterer Rand, Zeilen	0 – 10	
	Seitenzahl	keine, 
oben, links, Mitte, rechts
unten, links, Mitte, rechts		
	Seitenmodus	doppelseitig, einseitig, 
vierseitiger Broschürendruck 
z-Faltung(Basic/ 4Waves PRO)	

GRUPPE	ITEM	WERT	
Braille	Braille-Tabelle	Index Braille Standard-Braille-Tabelle und evtl. eigene Tabellen 	
	neu formatiert	normal, neu formatiert	
	Zeilenabstand	2,5 ... 10,0 mm (4X4 PRO 5.0)	
	Braille Punktabstand, mm	2,2, 2,5, 3,2 (4X4 PRO 2.5)	
	Punktabstand Grafik, mm	1,6, 2,0, 2,5 (4X4 PRO 2,0)	
	Druckstärke	normal, hoch	
	mehrfach Anschläge	1, 2, 3, 4, 5 Takte???	

GRUPPE	ITEM	WERT	
Kommunikation	Ende des Dateiverzugs???	5, 10, 15, 20 Sekunden	
	baudrate, Serienport (ausschließlich Service)	300…..38400	
	Datenbits, Serienport (ausschließlich Service)	8, 7	
	Parität, Serienport (ausschließlich Service)	keine, gerade, ungerade		
	Stopbits, Serienport (ausschließlich Service)	1, 2	
	Handshake, Serienport (ausschließlich Service)	Hardware, Software	
	Serielle Modus, Serienport (ausschließlich Service)	Drucken, Service	
	Parallelanschluss	ein, aus (bei Lieferung aus)	

GRUPPE	ITEM	WERT	
Option	Lautstärke	1, 2, 3, 4, 5, 	
	Setup	entriegelt, verriegelt	

Paper Everest/4X4 PRO

Papierlänge einstellen
1.	Drücken Sie Setup/ Gruppe (Papier)  (Papierlänge)/ wählen Sie den numerischen Wert in Millimeter aus. (10 = 1,0 mm, 1 = 0,1 mm)
2.	Speichern Sie dies mitSetup.

Papierbreite
1.	Drücken Sie aufSetup/ Gruppe (Papier)/   (Papierbreite)/ wählen Sie den numerischen Wert aus10 = 1,0 mm, 1 = 0,1 mm)
2.	Speichern Sie mitSetup

Automatisches Einstellen der Papierlänge
Drücken Sie auf neue Seite + neue Seite
SieheInformationen Papier Kalibrieren.

Aktivieren der Druckfaltlinie, 4X4 PRO
Druckt eine Linie in der Mitte des Papiers, welche das Falten erleichtert.
1.	Drücken SieSetup/ Gruppe (Papier)/  (Druckfaltung)/ Wert (ein)
2.	Speichern Sie dies mitSetup.

Einstellen der Druckfaltlinie, 4X4 PRO
Führen Sie eine Papierkalibrierung durch, wenn die Faltlinie nicht in der Mitte des Papiers ist.

Papier Basic

Papierlänge einstellen
1.	Entfernen Sie das Papier vorm Einstellen der Papierlänge
2.	Drücken Sie aufSetup/ Gruppe (Papier)/   (Seitenlänge)/ wählen Sie den numerischen Wert in Zoll aus10 = 1 Zoll, 1 = Anteil von Zoll)
3.	Speichern Sie mitSetup

Papierbreite
1.	Drücken Sie aufSetup/ Gruppe (Papier)/   (Papierbreite)/ wählen Sie den numerischen Wert aus10 = 1 Zoll, 1 = Anteil von Zoll)
2.	Speichern Sie mitSetup

Papier 4Waves PRO

Papierlänge einstellen
1.	Entfernen Sie das Papier vorm Einstellen der Papierlänge
2.	Drücken Sie aufSetup/ Gruppe (Papier  (Seitenlänge) auswählen mit numerischen Wert in Zoll (10 = 1 Zoll,1 = Anteil an Zoll).
3.	Speichern Sie mitSetup 

Papierbreite
1.	Drücken Sie aufSetup/ Gruppe(Papier)/   (Seitenbreite)/ Wählen Sie den numerischen Wert (10 = 1 Zoll, 1 = Anteil an Zoll).
2.	Speichern Sie mitSetup 

Wählen Sie die Anzahl der Seiten im Papierausgabefach aus 
Wenn die ausgewählte Anzahl an Braille-Seiten gedruckt wurden, beendet der Drucker das Drucken und gibt das Echo "Papier Service druckt Kopie #1 von #2", whier bedeutet #1 die Anzahl der gedruckten Kopien und #2 ist die Anzahl der erforderlichen Kopien. Leeren Sie das Papierausgabefach und drücken Sie aufon line um das Drucken fortzusetzen.
1.	Drücken Sie aufSetup/ Gruppe (Papier)/  (Anzahl des ausgegebenen Papiers)/ wählen Sie den numerischen Wert.
2.	Speichern Sie mitSetup 

Seiten-Layout

Seiten-Layout prüfen
Die Braille Seitenformat druckt ein Muster aus, dass die Zeichen pro Zeile sowie die Zeilen pro Seite und die Ränder angibt.
  - Echo tatsächliches Braille Seitenformat, Zeichen pro Zeile, Zeilen pro Seite, Ränder, etc.
Item - druckt das Braille Seitenformat

Seitenzahl
Für die automatische Seitennumerierung in der Kopf- oder Fußzeile
1.	Drücken Sie aufSetup/ Gruppe (Seiten-Layout)  (Seitenzahl)/ Wert (Position in der Kopf-/Fußzeile).
2.	Speichern Sie mitSetup 

Seitenmodus
	Einseitig	Doppelseitig	Broschürendruck binden	Z-faltung doppelseitig	Z-faltung einseitig	
Basic-S	X				X	
Basic-D	X	X		X	X	
Everest	X	X				
4X4 PRO	X	X	X			
4Waves PRO	X	X		X	X	

Braille

Internen Braille-Code verwenden
Der interne Braille-Code übersetzt Text (DOS-type) in literarisches Braille oder in Computer-Braille. Kommerzielle Braille-Editors verwenden typischerweise die Index Standard-Braille-Tabelle. In anderen Dokumenten kann dies die Bezeichung MIT-Braille oder amerikanische Braille haben. 
Link zur Index Standard-Braille-Tabelle.

Eigene Braille-Tabellen
Drücken Sie aufSetup/ Gruppe (Braille)/   (Braille-Tabbelle) wählen Sie die Index Braille-Tabelle aus, oder installierte eigene Braille-Tabellen, speichern Sie mitSetup.
Drucken Sie die aktuell geladenen eigenen Braille-Tabellen mit dem erweiterten TastenbefehlGruppe 3, Item 1. Es dürfen maximal vier eigene Braille-Tabellen mit Hilfe des Druckerdienstprogramms installiert werden. Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit dem Index Braille Kundendienst in Verbindung.

Druckmodus
Drücken Sie aufSetup/ Gruppe (Braille)/   (neu formatiert)/ wählen Sie normal oder neu formatiert aus, speichern Sie mitSetup
	
	Typische Verwendung	Funktion	
Normal	DOS-Text in das Braille-Seitenlayout formatiert 	Das Seitenformat des Originals wird beibehalten	
Neu formatiert	Formatieren Sie den DOS-Text neu in das Braille-Seitenlayout auf Ihrem Drucker	Neuformatierungsregeln	
		Mehrfach Leerzeichen???	Mit einem Leerzeichen ersetzt	
		Ein cr/lf??? 	mit einem Leerzeichen ersetzt	
		Zwei cr/lf???	mit einem cr/lf??? ersetzt 	
		Drei cr/lf???	mit zwei cr/lf und zwei Leerzeichen ersetzt, eingerückte Zeile	
		Vier oder mehr cr/lf??? 	zwei cr/lf???	
		Eine neue Seite	mit einem Leerzeichen ersetzt	
		Zwei oder mehr FF 	mit einem FF ersetzt	

Zeilenabstand
Drücken SieSetup/ Gruppe (Braille)/   (Zeilenabstand)/ wählen Sie den Zeilenabstand aus, speichern Sie mit Setup.
Der Zeilenabstand ist der Abstand in Millimetern von Punkt 3 und Punkt 6 auf einer Zeile bis zu den Punkten 1 und 4 auf der nächsten Zeile. Dies kan von 2,5 bis 10,0 mm angepasst werden. Der Standardwert ist 5,0.

Braille Punktabstand
Drücken Sie aufSetup/ Gruppe (Braille)/   (Braille-Punktabstand) wählen Sie den Braillepunktabstand aus, speichern Sie mitSetup.
Der Abstand zwischen den Punkten in der Braille-Zelle:
	Normales Braille 	2,5 mm
	Japanisches Braille 	2,2 mm (nicht verfügbar auf dem 4Waves PRO)
	Jumbo Braille 	3, mm

Grafik Punktabstand
Drücken SieSetup/ Gruppe (Braille)/   (Grafik-Punktabstand)/ wählen Sie den Abstand aus, speichern Sie mit Setup.
Der engste Abstand zwischen zwei Punkten in der Grafik:
	WinBraille Grafik 0,5 mm, nur bei Verwendung des WinBraille Bild-Editor
	Grafik 1,6 mm
	Grafik 2,0 mm
	Grafik 2,5 mm 

Druckstärke
Drücken Sie aufSetup/ Gruppe (Braille)/   (Druckstärke)/ wählen Sie normal oder hoch aus, speichern Sie mitStup.

Multipler Anschlag
Drücken Sie auf Setup/ Gruppe (Braille)/   (multipler Anschlag)/ wählen Sie1 bis 5 Anschläge aus, speichern Sie mit Setup.
Multiple Anschläge werden typischerweise beim Drucken auf Plastik- oder Aluminiumfolien verwendet. 

Kommunikation

Einstellungen des Parallelanschlusses
Drücken Sie Einstellungen/ Gruppe (Kommunikation)  (Parallelanschluss)/ wählen Sie ein oder aus. Bei Lieferung ist der Parallelanschluss ausgeschaltet.
Drücken Sie Einstellungen/ Gruppe (Kommunikation)  (Ende der Dateiverzögerung)/ wählen Sie 5-25 Sekunden aus. Nach dem das Ende der Dateiverzögerungszeit ausgewählt wurde, beginnt der Drucker sogar ohne das Signal "Dateiende" (0x1A).

Einstellen des Serienanschlusses

Drücken Sie auf Setup/ Gruppe (Kommunikation)/  / Serien-Kommunikationswerte auswählen, speichern Sie mitSetup. 

Kabel siehe: Anschlüsse und Kabel

Option

Sprachlautstärke
Drücken SieSetup/ Gruppe (Option)/   (Lautstärke)/ wählen Sie Sprachlautstärke 1-5, speichern Sie mit Setup.

Verriegeln/Entriegeln auf Frontblende einstellen
Frontblende verriegeln: Drücken SieSetup/ Gruppe (Option)/   (Setup)/ wählen Sie verriegelt aus, speichern Sie mitSetup.

Frontblende entriegeln: Drücken Sie auf den doppelten Tastenbefehl Hilfe + neu formatiert 

Index Braille Standardeinstellungen

Wählen Sie die Index Braille Standardeinstellung aus, indem Sie den doppelten Befehl  Setup + c drücken

Standard Basic

Basic-S ist immer für einseitiges Drucken eingestellt.

Standard Everest

Standard 4X4 PRO

Standard 4Waves PRO

Kopfhörer Sprach-Feedback

Unter der Frontblende des 4Waves PRO befindet sich eine Buchse für Stereokopfhörer. Die Verwendung von Kopfhörern erhöht die Sprachlautstärke und die Sprachqualität. 

Gedrucktes Feedback

Hammer Testseite

Drücken SieHilfe + on line
Die Hammer-Testseite zeigt die Punktequalität der Hämmer Nummer 1-13. 
VIDEO: Hammer-Testseite Everest.wmn

Braille Format Seite

Drücken SieItemum einen Rahmen zu Drucken, der die aktuelle Einstellung der Zeilen pro Seite und Zeichen pro Zeile anzeigt. Dieser markiert die vier Randeinstellungen: oben, unten, innen und außen. 

		

Kalibrierungsseite

Die Information Kalibrierungsseite wird währen der Papierkalibrierung gedruckt.

VIDEO: Papiesensor kalibrieren Everest/4X4 PRO.wmv

Eigene Braille-Tabelle

Drücken SieHilfe + Setup um eine Liste der installierten eigenen Brailletabellen zu drucken.	

Brief Informationsseite

Press Hilfe+ Hilfe um die Druckerinformation in in Reliefbuchstaben zu drucken (nicht auf 4X4 PRO)
Drücken Sie Hilfe+ normal um die Brailledrucker-Informationsseite zu drucken

Drucken der Kopfinformationen

Erweiterter Tastenbefehl

Beinhaltet die folgenden Informationen:
Hammer batch no ####????
Hammer pünktlich in Millisekunden
Druckstärke normal
Druckstärke hoch
Ausgewählte Druckstärke (normal oder hoch)
Rückwärts-Seitwärts-Regulierung, erhöhen/senken ##% ???
Vertikale Ausrichtung 1 = Werkseinstellung
Vertikale Ausrichtung 1 = Werkseinstellung
Vertikale Ausrichtung 1 = Regulieren mit Hilfe Mehrfach #.## Millimeter

LED Feedback

Status LED Schnittstelle ?????Steckkarte ?????Basic

LED Position 
Startet mit der oberen LED	Basic-D/S
LED Funktion
	Everest/ 4X4 PRO
LED Funktion	
1	Papierausgabe-Roller	LAN	
2	5 V	LAN	
3	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
4	Nicht verwendet	On/off line	
5	Papierstachelband	Nicht verwendet	
6	On/off line	Nicht verwendet	
7	Nicht verwendet	Reflektierender Papiersensor	
8	LAN	5 V	
9	LAN	Nicht verwendet	

	

Status LED Interface ???? Steckkarte ??? Everest 4X4

LED Position 
Startet mit der oberen LED	Basic-D/S
LED Funktion
	Everest/ 4X4 PRO
LED Funktion	
1	Papierausgabe-Roller	LAN	
2	5 V	LAN	
3	Nicht verwendet	Nicht verwendet	
4	Nicht verwendet	On/off line	
5	Papierstachelband	Nicht verwendet	
6	On/off line	Nicht verwendet	
7	Nicht verwendet	Reflektierender Papiersensor	
8	LAN	5 V	
9	LAN	Nicht verwendet	

Status LED 4Waves PRO

In Betrieb	Tür	Papier	LAN Aktivität	LAN Link	Stromzufuhr	
ON = Das Druckermodule ist in Betrieb.  	ON = Oberer Deckel oder eine der Türen ist geöffnet.	ON = Kein Papier	Blinken = das interne Netzwerk ist überlastet ?????	ON = internes Netzwerk ist verbunden	ON = 5 V Leistung ist auf diesem Modul ok	

Web-Schnittstelle

Verwenden Sie einen Web-Browser um Informationen bezüglich des Druckers zu erhalten oder für ein Update der Firmware. 
Geben Sie die LAN IP-Adresse Ihres Druckers in den Browser ein, um zu der internen Website des Druckers zu gelangen. Folgen Sie den Website-Menüs, um alle Informationen über Ihren Drucker zu finden und um die Möglichkeit zu haben, einen Upgrade für die Firmware, die lokale Sprachschnittstelle, etc. durchzuführen.

"Anmelden"Benutzername undPaßwort erhalten Sie von Ihrem Händler und vonsupport@indexbraille.com

Die IP-Adresse des Druckers erhalten
Hilfe + Wert	Echo: IP-Adresse, Subnetzmaske (nicht 4Waves PRO)	
Hilfe + Hilfe	Druckt: Information in Buchstabenn  Grafiken (nicht 4X4 PRO)	

Die Web-Schnittstelle ist in der Firmware 12.01.1 vom April 2007 enthalten.

Index Drucker Webseiten

	System-Informationen
	Druckerinformationen 
	Netzwerkeinstellungen 
	Druckkopfeigenschaften 
	Papiereinzugsparameter 
	LED-Informationen 
	Akttuelle Einstellungen 
	Upgrade-Menü ist nach der Anmeldung erhältlich
	Telnet 
	Service 

Kontrollieren des Druckers mit Hilfe von ESC-Sequenzen

Dateien bearbeiten mit ESC Sequenzen
Die einfachste Art eine Datei mit esc sequenzen zu erstellen, ist einen HEX Editor aus dem Internet herunterzuladen. Jede Sequenz beginnt, wie in der ersten Tabelle beschrieben, mit HEX 1B. Manchmal, wie z.B. bei der temporären Einstellung der Dokumenteneigenschaften, wird die esc Sequenz mit zusätzlichen Informationen ergänzt. 
4X4 PRO unterstützt nur tastbare Grafiken aus WinBraille 4.xx.
Siehe die nachfolgenden Tabellen sowie das Beispiel unter den Tabellen.
 	
Beschreibung	Dezimal	Hexadezimal	
Sechspunkte Grafiken aktivieren	27 1	1B 01	
Sechspunkte Grafiken deaktivieren	27 2	1B 02	
Allgemeine Grafiken aktivieren	27 3	1B 03	
Allgemeine Grafiken deaktivieren	27 4	1B 04	
Vierpunkte Grafiken aktivieren	27 6	1B 06	
Vierpunkte Grafiken deaktivieren	27 7	1B 07	
Sechspunkte Grafiken aktivieren	27 49	1B 31	
Temporäre Einstellung von Dokumenteneigenschaften
Siehe folgende Tabelle.	27 68	1B 44	
WinBraille-Drucken aktivieren	27 87	1B 57	
Transparenter Modus (y * 256 + x) Anzahl der Zeichen	27 92 x y	1B 5C x y	
Sechspunkte Grafiken deaktivieren	27 93	1B 5D	
Transparenter Modus – ein Zeichen	27 94	1B 5E	
Buchstaben-Grafiken aktivieren / deaktivieren	27 252	1B FC	

Temporäre Einstellung von Dokumenteneigenschaften
	
Funktion		Gültige Werte	Bemerkungen	
Seitenlänge	PL	Siehe nachfolgende Seitenlänge		Kalkulieren des Seitenlayouts	
Seitenbreite	PW	Siehe nachfolgende Seitenlänge	Kalkulieren des Seitenlayouts	
Linker Rand	IM	0-10 Zeichen		
rechter Rand 	OM	0-10 Zeichen		
oberer Rand	TM	0-10 Zeichen		
unterer Rand	BM	0-10 Zeichen		
Multiple Kopien	MC	2-10.000 Kopien		
Seitenmodus (Duplex erstellen)	DP	1 = einseitig
2 = doppelseitig
3 = Z-faltung doppelseitig 
4 = Broschürendruck 4X4 PRO
5 = Z-faltung einseitig 		
Zeilenabstand	LS	0 = 2,5 mm
1 = 3,75 mm
2 = 4,5 mm
3 = 4,75 mm
4 = 5,0 mm
5 = 5,25 mm
6 = 5,5 mm
7 = 7,5 mm
8 = 10,0 mm		
Grafik Punktabstand	GD	0 = 2,0 mm Auflösung
1 = 2,5 mm Auflösung
2 = 1,6 mm Auflösung	Wird nicht von 4X4 PRO unterstützt	
Braille Punktabstand	TD	0 = 2,5 mm normal Braille Zelleninterpunkt???
1 = 2,0 mm japanisches Braille, Zwischenlinie
2 = 3,2 mm Jumbo Braille Zelleninterpunkt???	Druckgeschwindigkeit ist am höchsten bei 2,5 mm Braille-Zellenmodus.	
Seitenzahl	PN	0 = keine
1 = oben
2 = oben links
3 = oben rechts
4 = unten
5 = unten links
6 = unten rechts	Erfordert einen entsprechenden oberen oder unteren Rand.	
Braille-Tabelle	BT	0 = Index Braille Standardtabelle
1 = eigene Brailletabelle Nr. 1
2 = eigene Brailletabelle Nr. 2
3 = eigene Brailletabelle Nr. 3
4 = eigene Brailletabelle Nr. 4		

Everest und 4X4 PRO Seitenlänge - PL
Der Seitenlängen-Parameter wird bei Everest und 4X4 PRO in Millimetern definiert, der niedrigste Wert beträgt 100 und der Höchstwert beträgt 585.

Basic Seitenlänge - PL für Basic
Die Seitenlänge wird bei Basic in ganzen und in anteiligen Zoll angegeben.

Papierlänge, PL	Syntax = XXY
XX=1-17
Y = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	
11 Zoll	110	
11 1/4 Zoll	111	
11 1/3 Zoll	112	
11 1/2 Zoll	113	
11 2/3 Zoll	114	
11 3/4 Zoll	115	
12 Zoll	116	
etc.	120	

Beispiel 1: Einstellen einer temporären Seitenlänge für Everest
Stellen Sie die Seitenlänge für einen Everest auf 500 mm:
<1B><44><PL><500>

Beispiel 2: Einstellen einer temporären Seitenlänge für Basic
Stellen Sie die Seitenlänge für einen Basic auf 11,5 Zoll:
<1B><44><PL><113>

Drucken

In Windows können Sie Dokumente mit Hilfe der folgenden Software-Funktionen Dokumente auf den Index Brailledruckern ausdrucken:
	Drucken von irgendeiner Anwendung direkt auf dem Drucker 
	WinBraille, siehe Drucken mit WinBraille, (ausschließlich Windows Betriebssysteme)
	IbPrint, sieheDrucken mit IbPrint, (ausschließlich Windows Betriebssysteme)
	Software Dritter, siehe Drucken mit Software Dritter

Drucken in Windows

Drucken mit WinBraille

mit MS-Word, Excel und Acrobat PDF
Die empfohlene Vorgehensweise, um in diesen Programmen zu drucken, ist wie folgt: Datei/ WinBraille/ Drucken. Befolgen Sie die Anweisungen.

Andere Windows-Software
Drucken Sie an WinBraille indem Sie Datei/drucken/WinBraille auswählen. 

Drucken mit IbPrint 

IbPrint ist ein Drag-und-Drop-Programm zum Übertragen von Textdateien, Setup-Dateien, vertikale Ausrichtungsdateien, etc. an Index Brailledrucker. Die Datei wird ohne jegliche Übersetzung in Braille übertragen. IbPrint unterstützt Text und esc Sequenzen.

Greifen Sie eine oder mehrere zu druckende Dateien und lassen Sie diese auf dem IbPrint Icon auf dem Desktop fallen und befolgen Sie die Anweisungen. Wählen Sie den Drucker und die Anzahl der Kopien aus. 

Erweiterte Funktionen:
	Bannerseite ein/aus
	Duplexauswahl
	Druckauftrag mit multiplen Dateien

Druck nach einem Fehler fortfahren

Fahren Sie nach einem Fehler mit dem Drucken des restlichen Teils eines Druckauftrags. Der Drucker merkt sich die Position, wo er mit dem Drucken wegen Papiermangel, Drucker-Fehlermitteilung, etc., aufgehört hat.
 
1.	Schalten Sie die Stromzufuhr ab und entfernen Sie jegliches Papier aus dem Drucker.
2.	Schalten Sie die Stromzufuhr ein und legen Sie das Papier ein.
3.	Drücken Sie aufoff line.
4.	Senden Sie die gleiche Datei nochmals und der Drucker gibt das Echo "Modus 150" aus.
5.	Drücken Sie aufon line um dort, wo das Drucken beendet wurde, mit dem Drucken fortzufahren.

Service und Support

Support-Werkzeuge

Der System-Administrator kann Index Brailledrucker updaten und kalibirieren, indem er Folgendes verwendet
	Vorderes Tastenfeld, sieheDrucker Kontrollieren
	DasDruckerdienstprogramn für Windows
	DieSoftware-Service-Schnittstelle für fortgeschrittene Wartung

Das Druckerdienstprogram ist ein Teil der WinBraille-Installation.

Druckerdienstprogramm

Hauptfunktionen

Das Druckerdienstprogramm ist ein Windows-Programm für die Betreung und den Upgrade von Index Brailledruckern. Es verfügt über die folgenden Hauptfunktionen:

FUNKTION	DRUCKERDIENSTPROGRAMM 	Benutzerkategorie, Bemerkungen, etc.	
Drucker-Flash-Speicher upgraden
1.	Drucker-Firmware 
2.	Drucker-Sprachschnittstelle
3.	Werkseinstellungen
4.	Lokale Standardeinstellungen (Sprache, Standardeinstellung abc, eigene Tabellen)
5.	Kalibrierungsdateien	Datei/ Öffnen.../ vom Internet oder einer lokalen Diskette (Index CD)	System-Administrator	
Druckernetzwerkeinstellungen einstellen (Windows)
1.	IP-Adresse
2.	SubNet-Maske
3.	Standard-Gateway
4.	DHCP
5.	DHCP mit Host-Name	Tools/ IP Einstellungen... 	System-Administrator	
Händler-Standardeinstellungen
1.	Lokale Sprache
2.	Standardeinstellungen A, B, C
3.	Eigene Tabellen 1-4	Tools/ Werkseinstellungen...	Durchgeführt von Index Braille auf der Basis von Händler-Informationen. Kontaktieren Siesupport@indexbraille.com um weitere Anweisungen zu erhalten.
	
Schriftart installieren	Tools/ Schriftart...	Durchgeführt von Index Braille auf der Basis von Händler-Informationen. Kontaktieren Siesupport@indexbraille.com um weitere Anweisungen zu erhalten.
	
Bearbeiten eigene Brailletabellen	Tools/Braille-Tabelle...	Durchgeführt von Index Braille auf der Basis von Händler-Informationen. Kontaktieren Siesupport@indexbraille.com um weitere Anweisungen zu erhalten.

Starten des Druckerdienstprogramms

Menü: Start/Alle Programme/Index Braille/Index Druckerdienstprogramm.

Aufrüsten der Drucker-Firmware

Datei/öffnen.../ vom Internet oder der lokalen Diskette

Software-Modul	Dateiformat	Beinhaltete Software-Komponenten	
Firmware vollständig bis Version Nr. 	Firmware_Complete_xxxx.eff	Firmware, englische Sprache, Brief, 
Index Braille Standard 	
Firmware Update bis Version Nr.	Firmware_Update_xxxx.eff	Ausschließlich Firmware	
Lokale Sprache	Speech_Country_Company.eff	Ausschließlich Sprache	
Lokaler Standard	Custom_Default_Country_Company.eff	Lokale Sprache, Standardeinstellung ABC, eigene Tabellen	
Druckerkalibrierung	Calibration data.ecf	Kalibrierungsdaten	

Aufrüstungsprozess der Firmware
1.	Verwenden Sie das Druckerdienstprogramm um die Firmware-Datei aus dem Internet oder von der CD zu erhalten. (Datei/ öffnen.../)
2.	Drücken Sie die Schaltfläche Drucker Upgrade und geben Sie die Informationen bezüglich der aktuellen Firmware-Versionsnummer ein. Führen Sie den Firmware-Upgrade über den USB- oder Netzwerk-Port durch. Firmware kann nicht mit Hilfe der Serien-Ports oder parallelen Ports heruntergeladen werden.
3.	Für einen 4Waves PRO Drucker wählen Sie aus, dass Sie das Update für alle Druckermodule durchführen möchten. Hinweis: Versuchen Sie nicht, ein Update für nur ein Modul durchzuführen, ohne sich mit dem Index Braille Kundendienst in Verbindung zu setzen.
4.	Drücken SieOK um das Upgrade der Firmware zu starten. Der Drucker wird während des Re-Flashing-Prozesses piepen, dies dauert, je nach Computer, 1-5 Minuten. Es ist wichtig, dass der Drucker während des Re-Flashing eingeschalten bleibt und dass das Flash-Diensteprogramm läuft. 

Vorsicht:	Wenn die Übertragung unterbrochen wird, bevor man die Inbetriebssetzungs-Benachrichtigung vom Drucker erhalten hat, kann es sein, dass die Drucker-Firmware abstürzt.	

Upgrade Prüfung
Der Drucker wird eine Inbetriebssetzungs-Meldung (Echo-Mitteilung) ausgeben, wenn der Firmware-Upgrade abgeschlossen ist. 

Auf neue Upgrades überprüfen
Sie können das Druckerdienstprogramm verwenden, um aufwww.indexbraille.com nach neuen Firmware-Upgrades zu suchen.

Software-Service-Schnittstelle

Die Drucker haben eine Service-Schnittstelle, zu der man wie folgt aus Windows gelangt:
	Hyper Terminal Serien-Schnittstelle, sieheHyper Terminal Serien-Schnittstelle
	Telnet Netzwerk-Schnittstelle, siehe Telnet Netzwerk-Schnittstelle

Auf Mac OS X 10.4 starten Sie die Terminal-Anwendung, um zu der Software-Service-Schnittstelle zu gelangen, siehe Auf Macintosh.

In Windows

Hyper Terminal Serien-Schnittstelle

Schließen Sie den Drucker direkt an Ihren PC an, indem Sie den Serienport und das Windows Hyper Terminal verwenden. 
Kabel siehe: Anschlüsse und Kabel 
Serienkabel Index Braille Artikel Nr. 1447 mit Adapter.
Markenname "Null Modem Cable 9/9" mit Anschlussadapter.

Hyper Terminal-Einstellungen
Start/ Programme/ Zubehör / Kommunkation// Hyper Terminal (Windows 2000)
Stellen Sie die Hyper Terminal Kommunikationseinstellungen wie folgt ein
Bit pro Sekunde: 38400
Datenbit: 8
Parität: Keine
Stopbits: 1
Ablaufsteuerung: Keine

Starten Sie das Software-Schnittstellenmenü mit "?".

Paßwort, Menü, etc., siehe Software Service-Schnittstelle Menü.

Telnet Netwerk-Schnittstelle

Installieren Sie den Drucker direkt auf Ihrem Netzwerk indem Sie ein Standardnetzwerkkabel verwenden.

Telnet starten
Start/ run/ cmd ???(Windows 2000) Start/run (Windows XP). Die öffnet ein Befehlsfenster)
Loggen Sie sich im Druckermenü mit "telnet (Ihre Drucker IP-Adresse)" ein
	Beispiel "telnet 192.168.3.13"
	Starten Sie das Software-Schnittstellenmenü mit "?".
	
Paßwort, Menü, etc., siehe "Software-Service-Schnittstelle".

In Macintosh

Siehe iBraille Benutzerhandbuch um Details zu erhalten, wie man von einem Macintosh Zugang zu der Software-Service-Schnittstelle erhält.

Software-Service-Schnittstellenmenü

Software-Service-Schnittstellenmenü mit "?" beginnen.

Die folgenden Service-Menüs existieren:
Hauptmenü "Benutzermodus" 
(Paßwort = Eingabe)
 	1. Netzwerkeinstellungen...
	2. Druckereinstellungen...
	3. Drucker testen ...
	q. Verlassen

Hauptmenü "Händlermenü" 
(Paßwort = Kontaktsupport@indexbraille.com)
	1. Netzwerkeinstellungen... 
	2. Druckereinstellungen...
	3. Datei mit TFTP laden ...
	4. Drucker neu starten ...
	5. Paßwort ändern ...
	6. Drucker testen ...
	q. Verlassen	
	
Befolgen Sie die Anweisungen.
Eingabe speichert den aktuellen Wert, sogar nach dem Bearbeiten ausgewählt wurde.

Vertikale Ausrichtung

Einstellungen zur Nutzung der Frontblende
Einstellungen werden durch das Verschieben der mittleren Punktreihe, Punkte 2 und 5, vorgenommen. 
1.	Drücken Sie aufhelp + multiple (Hilfe + mehrfach). 
- Echo "Hilfemodus 100 beginne mit #.##" (0.00 = Standard).
2.	Stellen Sie die mittlere Reihe um1, 10 und  mehrfach (numerische Werte) ein. Jeder Schritt beträgt 0,01 Millimeter und höhere Werte verschieben die mittlere Punktereiche nach links.
3.	Drücken Sie aufSetup um die eingestellte vertikale Ausrichtung zu speichern. 
- Echo "Speichern #.##"
- eine Ausrichtungstestseite mit den angepassten Werten wird ausgedruckt.
4.	Ausschließlich beim 4Waves
Wiederholen Sie Schritte 1-3 für die Module 2, 3 und 4 umd die vertikale Ausrichtung auf allen Modulen einzustellen.

Prüfen der Mechanik der vertikalen Ausrichtung
Wenn die obigen Anleitungen nicht zu akzeptablen Ergebnissen führen, überprüfen Sie bitte Folgendes.
	Zahnrad, Zahnstange und Federspanner
	Stepper-Motor, Stepper-Motorhalterungen, Stepper-Motorkabel und Stepper-Motorantrieb
	Papierbewegungsrollen und Formula-Traktoren??? 
					
	Korrekte Ausrichtung		Inkorrekte Ausrichtung	

Papier-Kalibrierung Everest/4X4 PRO

Für Drucker, die mit der Firmware 10.20 oder höher ausgestattet sind.

Die vier Schritte zur Papierkalibrierung
	 Papierbewegungswert - Kalibrierung des Papierbewegungswerts
Um die Schrittlänge für den Umgang mit verschiedenen Papierqualitäten, -längen, -dicken, etc. einzustellen.
	 Papiersensorwert - Kalibrierung des Papiersensorwerts
Um die Empfindlichkeit des Sensor für den Umgang mit verschiedenen Beschaffenheiten, Farben, transparenter Folie, etc. einzustellen.
	Abstand Papiersensor / Rand - Einstellen des Abstands zwischen dem Papiersensor und dem Papierrand
	Abstand Papierrand/ erste Braillezeile - Einstellen des Abstands zwischen dem Papierrand und der ersten Braillezeile

Papierbewegungswert

Die Länge des Papiers, das Sie verwenden muss in Millimetern angegeben werden. Bitte messen Sie das Papier und platzieren Sie es im Einzelblatteinzug. 

Drücken Sie aufneue Seite + neue Seite und die Papierlänge wird als Echo ausgegeben. Wenn die Länge mehr als 3 Millimeter von der gemessenen Papierlänge abweicht, muss der Papierbewegungswert angepasst werden.

Papierbewegung Kalibrierungsschritte
1.	Drücken SieHilfe + Item. 
- Echo: "Kalibrierung beginnt bei (297)"
2.	Stellen Sie die gemessene Papierlänge ein mit 1, 10 und multiple (mehrfach).
3.	Drücken Sie aufSetup umdie Kalibrierung der Papierbewegung zu speichern und zu starten. 
- EineKalibrierungsseite wird gedruckt, die Folgendes enthält: 
	Kalibrierungszeileeine Zeile von Braillepunkten, die sich auf dem oberen Papierrand befinden.
- Der neue Papierbewegungswert wird nun gespeichert und das Braille-Seiten-Format wird per Echo angegeben.

VIDEO: Papierlänge einstellen Everest.wmn

Papier-Sensorwert

Firmware bis zu 12.00
	Platzieren Sie das Papier gegen die oberen Roller zwischen den Aluminiumabdeckungen vor dem Blatteinzug
	Drücken SieHilfe + Gruppe um die Papiersensor-Kalibrierung zu starten. Drei verschiedene numerische Werte werden als Echo ausgegeben. Diese bestehen aus dem Papiersensorwert ohne Papier, dem mit Papier und dem verwendeten Wert. 

VIDEO: Papiesensor kalibrieren Everest/4X4 PRO.wmv

Firmware 12.01 und höher
Drücken SieHilfe + Gruppe um die Papiersensor-Kalibrierung zu starten. Der aktuelle Kalibrierungswert ertönt als Echo.
	Vollenden Sie die Papiersensor-Kalibrierung indem Sie eine Seite gegen die oberen Rollen zwischen den Aluminiumabdeckungen vor dem Blatt einzug platzieren und aufSetup drücken. Drei verschiedene numerische Werte werden als Echo ausgegeben. Diese bestehen aus dem Papiersensorwert ohne Papier, dem mit Papier und dem verwendeten Wert. 
	Brechen Sie die Papiersensor-Kalibrierung ab indem Sie aufon linedrücken.
	Wählen Sie den die Sensorwerksseinstellung (500) aus indem Sie auf normaldrücken.

Position erste Braille-Zeile

Schritte zum Einstellen.
1. Schritt. Zuerst setzen Sie den Abstand der ersten Zeile auf 0 und stellen Sie den Formularanfang so ein, dass die erste Braillezeile (Punkte 1 und 4) auf dem Papierrand ist.
2. Schritt. Stellen Sie den Abstand der ersten Zeile so ein, dass das Braille wie gewünscht auf dem Papier positioniert ist.

Abstand Formularanfang-Abstand ???

Formularanfang stellt den Abstand zwischen dem Papiersensor und dem Papierrand auf Basic, Everest, 4X4 PRO und 4Waves PRO ein. 

Anpassungssequenz
1.	Drücken Sie Hilfe + 10 
- Echo: "Formularanfang in mm beginnt bei (##.#)".
- ausschließlich 4Waves PRO; Echo "Piep#1 Formularanfang in mm beginnt bei (##.#)" wo "Piep#1" Modulnummer druckt.
2.	Regulieren Sie den Wert mit 1, 10 undmultiple (mehrfach).
3.	Drücken SieSetup Echo "speichern##.#" um den neuen Formularanfang zu speichern. 
4.	Ausschließlich bei 4Waves PRO - wiederholen Sie die Schritte 1-3 für die Module 2, 3 und 4.
5.	 Wenn Sie dies durchgeführt haben, dann wird die Braille-Formatseite mit dem neuen Formularanfang gedruckt.

Abstand erste Zeile

Diese Funktion wird verwendet, um die Position des Brailleblocks auf dem Papier zu ändern.

Abstand erste Zeile Einstellungssequenz
1.	Drücken SieHilfe + 1. 
- Echo: "Abstand erste Zeile in Millimeter beginnt bei (2,0).
2.	Passen Sie den Abstand mit 1, 10 undmehrfach an.
3.	Drücken SieSetup umden neuen Abstand der ersten Zeile zu speichern.
1.	Ausschließlich bei 4Waves PRO - wiederholen Siedie Schritte 1-3 für die Module 2, 3 und 4.
4.	 Wenn Sie dies durchgeführt haben, dann wird die Braille-Formatseite mit dem neuen Abstand der ersten Zeile gedruckt.

	

Papierstau im Everest/4X4 PRO entfernen

1.	Schalten Sie den Drucker aus.
2.	Entfernen Sie den Papierstapel.
3.	Öffnen Sie die Abdeckung der Dokumentenausgabe.
4.	Überprüfen Sie, ob ein Papierstau vorhanden ist.
5.	Entfernen Sie das Papier manuell indem Sie die Papierbewegungsachsen mit Hilfe eines Schraubenziehers, den Sie ins Achsenende stecken, im Kreis bewegen. Diese befinden Sich unter der schwarzen Abdeckklappe auf der rechten Seite des Druckers.
6.	Falls nötig, entfernen Sie den Druckkopf und befreien Sie ihn vom aufgestauten Papier.

VIDEO: Papierstau entfernen Everes jam.wmn

Einzelblatteinzug warten

Meldung kein Papier oder doppelter Einzug - Überprüfen Sie folgendes
1.	Blatt-/Karten-Selektor befindet sich in der Kartenposition.
2.	Die Oberfläche des Abnehmerrollers ist abgenutzt oder hart geworden.
3.	Die Randschienen schließen mit dem Rand des Papierstapels ab.
4.	Papierstützen befinden sich in der richtigen Position.
5.	Die Papierqualität ist ok.
	
Bereit zur Dokumentenausrichtung
1.	Stellen Sie die grüne Dokumentenschiene so, dass sie 10 mm (1/2") >vom Papierrand entfernt ist.
2.	Stellen Sie den Winkel auf dem unteren Dokumenten-Aluminiumprofil ein.

Papierstau-Meldung
VIDEO: Papierstau entfernen Everest.wmn

Einzelblatteinzug ersetzen
VIDEO: Einzelblatteinzug ersetzen Everest/4X4 PRO.wmn

Papiereinzugsrollen ??? reinigen

1.	Entfernen Sie den Papierstapel.
2.	Halten Sie ein sehr feines Schleifpapier gegen die Abnehmerrolle.
3.	Rotieren Sie die Rollen indem Sie auf neue Seite drücken und dann aufOn Line um die Rollen so lange zu bewegen, bis die Oberfläche klebrig ist.
4.	Wiederholen Sie dies mit der anderen Abnehmerrolle.

VIDEO: Abnehmerrollen reinigen Everest/4X4 PRO.wmn

Internes Netzwerk 4Waves PRO

Das interne TCP/IP Netzwerk wird beim Hochfahren des 4Waves PRO automatisch geprüft. Dies wird durch die Meldungen "Modul Eins prüfen"... "vier Druckeinheiten bereit".

Internes Netzwerk Fehlermeldungen
Keine Antwort von Modul Nr. # - Echo"Modul#keine Antwort"
Keine Verbindung zum lokalen Netzwerkmodul Nr # - Echo "Modul # Piep" wird nach zwei Sekunden wiederholt.

Druckkopf ersetzen

Siehewww.indexbraille.com für weitere Informationen.

Basic ersetzen

VIDEO: Druckkopf ersetzen Basic.wmn

Everest/4X4 PRO ersetzen

VIDEO: Druckkopf ersetzen Everest/4X4 PRO.wmn

Hauptplatine ersetzen

Kontaktposition Hauptplatine

Nein	Funktion	Text auf der Platinen-Oberfläche???	Bemerkungen	
1	Frontblende	TASTATUR		
2	Einzelblatteinzug 	P_FEED	Everest/ 4X4 PRO	
3	Netzanschluss 			
4	Bewegungs-Stepper-Motor 	PF		
5	Druckkopf-Stepper-Motor	PH		
6	Druckkopf 			
7	Lautsprecher und Papiersensor-Platine 	P9	Basic und 4Waves PRO 
Lautsprecher = 1, 2
Everest, 4X4 PRO Lautsprecher und Papiersensor-Platine =1-6	
8	Papiersensor	P_SENS	Basic und 4Waves PRO
Schalter Formel Traktor???
	
9	DIP-Schalter 		Einstellungen siehe Anleitungen	
10	Service-Port		Nicht verwendet	
11	Schnittstellen-Platine	P6		
12	Schnittstellen-Platine	P7		
13	Erdung			
14	Service-Port		Nicht verwendet	
15	RS485	EXP	4Waves PRO interne Kommunikation	

Einstellen der DIP-Schalter

Bei allen Index Brailledruckern wird die gleiche Version der elektronischen Hauptplatine sowie die gleiche Firmware verwendet. Die DIP-Schaltereinstellungen sind jedoch für jedes Druckermodell einzigartig. Daher müssen Sie die DIP-Schalter gemäß der nachfolgenden Tabelle einstellen, bevor Sie eine Platine in einen Drucker einbauen. Ansonsten werden Sie nicht die erwarteten Funktionalitäten erhalten.
	
DRUCKERMODELL	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Schalter 4	 Schalter 5, 6, 7, 8	
Basic-D	ON (Ein)	ON (Ein)	ON (Ein)	ON (Ein)	(Nicht verwendet)	
Basic-S	OFF (Aus)	ON (Ein)	ON (Ein)	ON (Ein)		
Everest	ON (Ein)	OFF (Aus)	ON (Ein)	ON (Ein)		
4X4 PRO	OFF (Aus)	OFF (Aus)	ON (Ein)	ON (Ein)		
4Waves PRO	ON (Ein)	ON (Ein)	OFF (Aus)	ON (Ein)		
KONFIGURATION	Schalter 5	Schalter 6	Schalter 7	Schalter 8		
Erste Freigabe???	ON (Ein)	ON (Ein)	ON (Ein)	ON (Ein)		
Druckstärke +20% für negative Hämmer. Verwendung nur bei der Firmware 10.04.
Setzen Sie sich bitte mit dem Index-Kundendienst in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.	OFF (Aus)	ON (Ein)	ON (Ein)	ON (Ein)		

Ersetzen der Basic Hauptplatine und 4Waves PRO

VIDEO: replace main board Basic.wmn

Ersetzen der Hauptplatine Everest/4X4 PRO

VIDEO: Hauptplatine ersetzen Everest.wmn

Platinengröße ändern 

Ersetzen der Papiersensorplatine Everest/4X4 PRO

Die Papiersensorplatine befindet sich oberhalb des Druckkopfs und ist mit einem reflektierendem Sensor ausgestattet.
1. Befolgen Sie die Videoanleitungen zum Austauschen der Papiersensorplatine Index Braille Art.-Nr. 1182
2. Zum Kalibrieren des Sensors siehe Papierkalibrierung.

VIDEO: Ersetzen der Papiersensorplatine Everest.wmn

Ersetzen des Druckermoduls 4Waves PRO

Ersetzen durch Service Druckermodul

1.	Schalten Sie die Stromzufuhr zum Drucker ab
2.	Heben Sie das ausgewählte Druckermodul heraus und stellen Sie es vorsichtig in die Transport kiste, sieheDrucker Transportieren.
3.	Heben Sie vorsichtig das Ersatzmodul hoch und setzen Sie es in die leere Stelle ein. Beim Druckermodul in Position 1 müssen drei Stahlbügel in Position sein.
4.	Stellen Sie die Stromzufuhr ein und warten Sie auf das Sprach-Feedback: "eine Druckeinheit", "zwei Druckeinheiten", "drei Druckeinheiten", "vier Druckeinheiten bereit".

		

Überprüfen Sie die installierte Firmware Version
1.	Hilfe+ b, Gruppe 1, Item 2, Firmware, Brailletabelle und Schriftart in allen Druckmodulen überprüfen. Die Statusmitteilung antwortet, wenn ein Druckmodul eine neue Firmware-Version benötigt. 
2.	Falls nötig, updaten Sie die Firmware und/oder die eigene Brailletabelle mit Druckerdienstprogramm.

Mögliche Kombinationen der Druckermodule

	
	
Mögliche Kombinationen der Druckermodule und Geschwindigkeit	
Druckmodul 4 
	Druckmodul 3 
	Druckmodul 2 
	Druckmodul 1 
	Geschwindigkeit 
(Zeichen pro Sekunde)	
X	X	X	X	300 CPS	
	X	X	X	242 CPS	
		X	X	187 CPS	
			X	130 CPS	

SieheErsetzen eines Service Druckmoduls um Informationen bezüglich der Installation eines Druckermoduls zu erhalten.

Ersatzmodule ???

Siehewww.indexbraille.com für weitere Informationen.

Entfernen der Index Braille-Software

Entfernen der Index Druckertreiber auf Windows

Es gibt drei Gründe, die bestehenden Index Brailledruckertreiber aus Windows zu entfernen:
1.	Der Drucker ist nicht mehr angeschlossen.
2.	Vor der Installation einer neuen WinBraille Version.
3.	Fehlerbehebung.

1.	Starten Sie den Drucker- und Fax-Dialog: Start/ Einstellungen/ Drucker und Faxgeräte/.
2.	Wählen Sie den Index Brailledrucker aus und entfernen Sie ihn.

Entfernen der Index Druckertreiber auf Mac OS X 10.4

Siehe iBraille Benutzerhandbuch für Details bezüglich des Entfernens der Index Braille Druckertreiber für einen Macintosh.

Entfernen von WinBraille aus Windows

Verwenden Sie die standardmäßige Windows-Methode, um WinBraille zu entfernenStart/ Einstellungen/ Bedienfeld/ Programm hinzfügen entfernen/

Wählen Sie WinBraille aus der Liste der verfügbaren Programme aus und fordern Sie dessen Entfernung.

Entfernen des Druckerdienstprogramms aus Windows

Verwenden Sie die standardmäßige Windows-Methode, um das Druckerdienstprogramm zu entfernenStart/ Einstellungen/ Bedienfeld/ Programm hinzfügen entfernen/

Wählen Sie das Druckerdienstprogramm aus der Liste der verfügbaren Programme aus und fordern Sie dessen Entfernung.

Transport und Service

	Verriegeln Sie den Druckkopf.
	Verpacken Sie den Drucker in seiner Originalkiste. Die Garantie ist nur gültig, wenn der Drucker beim Transport professionnell verpackt ist.
	Um eine schnelle und effektive Wartung zu erhalten. fügen Sie bitte eine Fehlerbeschreibung sowie die Absenderinformationen bei.
	Setzen Sie sich vor dem Versand mit Index Braille in Verbindung, um eine ID-Nummer zu erhalten.

Sperren des Druckkopfs

Bringen Sie den Druckkopf in die korrekte Stellung indem Sie Hilfe + doppelt drücken und bringen Sie die Druckkopfsperre an.

Basic-D/S

Everest/ 4X4 PRO

4Waves PRO

Statusüberprüfung

4Waves PRO

Status-Feedback von der Frontblende 
	Stellen Sie sicher das das Papier korrekt in den 4Waves PRO eingelegt ist.
	Drücken SieGruppe 1, Item 3 ??? , Wert (ein), Setup .
	Das Drucken des automatischen Status-Feedback beginnt.
	- Druck einer Seite, um die Hämmer 1-13 zu prüfen; siehe unten.
	- Die Testergebnisse werden auf Seite 2 gedruckt.
	Überprüfen Sie den Ausdruck und das Ergebnis des Status-Feedback.

Einstellen des Warnungs- und Fehlerniveaus im Status-Feedback: sieheDrucker-Dienstprogramm.

Anhang

Frontblende Summery Link ???

Link zuInformations-Feedback.
Link zuHäufige Befehle
Link zuSetup-Befehle
Link zuDruckerkalibrierung 

Schriftarten

Gedruckte erhabene tastbare Buchstaben, (A-Z, a-z), werden verwendet um sehenden Personen Druckerinformationen zur Verfügung zu stellen. Sie können z.B. Hilfe + Hilfedrücken, um Druckerinformationen in erhabenen tastbaren Buchstaben zu erhalten. Sie können auch eine Textdatei mit esc Sequenzen verwenden, um erhabene Buchstaben entweder als ein komplettes Dokument oder als Teil eines Brailledokuments zu drucken. 
Siehe Kontrollieren des Druckers mit ESC Sequencen für Details. (Hinweis: 4X4 PRO unterstützt keine Buchstaben-Grafiken).

Nicht westliches Alphabet
Sie können erhabene tastbare Grafiken bei anderen Alphabeten erhalten, z.B. Moon, Kyrillisch, Arabisch, etc. 
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit dem Index-Braille-Support in Verbindungsupport@indexbraille.com 

Fehlercodes

Fehlernummer	Beschreibung	Druckermodelle	Bemerkungen	
181	Die interne Netzwerkkommunikation wurde auf Grund eines Zwischenspeicherproblems angehalten.	Ausschließlich 4Waves PRO 	Drucker neu starten 	
201 *	Ein Druckermodul reagiert nicht, nachdem es eine Mitteilung vom Druckermodul 1 erhalten hat.	Ausschließlich 4Waves PRO 		
202 *	Ein Druckermodul reagiert gar nicht mehr, nachdem es eine Mitteilung vom Druckermodul 1 erhalten hat.	Ausschließlich 4Waves PRO 	Fheler nachdem die Mitteilung 10 mal gesendet wurde
Help = Echo gedruckte Anzahl der kompletten Exemplare und Brailleseiten, die sich momentan im Druckprozess befinden.	
203 	Die Verteilung der Seiten zwischen den Modulen schlägt fehl.	Ausschließlich 4Waves PRO 	Help = Echo gedruckte Anzahl der kompletten Exemplare und Brailleseiten, die sich momentan im Druckprozess befinden.	
220 *	Falsche Firmware-Version in Druckmodul 2, 3 oder 4.	Ausschließlich 4Waves PRO 	Vergleicht die Firmware-Version in den Druckmodulen 2, 3 und 4 mit dem Druckmodul 1 während des Einschaltens???	
230 *	Falsche eigene Braille-Tabell im Druckmodul 2, 3 oder 4.	Ausschließlich 4Waves PRO 	Vergleicht die eigenen Brailletabellen in den Druckmodulen 2, 3 und 4 mit dem Druckmodul 1 während des Einschaltens???	
240 *	Falsche Schriftart in Druckmodul 2, 3 oder 4.	Ausschließlich 4Waves PRO 	Vergleicht die Schriftart in den Druckmodulen 2, 3 und 4 mit dem Druckmodul 1 während des Einschaltens???	
Audio-Signal
Tick, Tick......	Signal beim Löschen des Textzwischenspeichers in jedem Modul beim Drucken mehrer Dokumente.	Ausschließlich 4Waves PRO 	Informations-Feedback	
* = Druckmodulnummer-Information
	Fehler ### Piep #
### = Fehlernummer
# = Druckmodulnummer 2, 3 oder 4.	Ausschließlich 4Waves PRO 	Nennt die fehlerhafte Druckmodulposition.	
Piept nur bei der Inbetriebnahme	Ein Druckermodul erhält keine interne IP-Adresse vom Router.	Ausschließlich 4Waves PRO 	Prüfen Sie die internen Netzwerkkabel.	
Fehler182 Piep # Modul	Die Prüfsumme für die Datei ist nicht in dem jeweiligen Modul identisch.	Ausschließlich 4Waves PRO 	Schalten Sie 4Waves PRO aus, starten Sie ihn und drucken Sie das Dokument erneut.	

Index Braille Standardtabelle

Index Braille-Code ist die häufig verwendete Übersetzung vom westlichen Buchstabensatz in Braille. Die gleiche Übersetzung wird für viele Namen verwendet, z.B. MIT-code, US Grade 0, US Computer Braille, American Grade 0.
	
Die Index Braille-Tabelle ist standardmäßig auf allen Druckern installiert.
1st Zeile:	a b c d e f g h i j
1. Zeile:	A C I Y Q K [ S J Z
2. Zeile:	k l m n o p q r s t
2. Zeile:	E G M ] U O _ W N ^
3. Zeile:	u v x y z & = ( ! )
3. Zeile:	e g m } u o  w n ~
4. Zeile:	* < % ? : $ ] \ [ w
4. Zeile:	a c i y q k { s j z

5. Zeile:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
5. Zeile:	B F R r b V v f T t

6. Zeile:	/ + # > ' -
6. Zeile:	/ + # > ' -

7. Zeile:	@ ^ _ " . ; ,
7. Zeile:	H X x P h p `

Liste der Index-Dateiformate

Druckerdienstprogramm und Sprach-Tool
Drucker Werkseinstellungsdateien (*.efs) = Bestimmen der Standardeinstellungen, A, B, C.
Drucker Schriftart (*.elf) = Druckertestseite mit tastbarer Schriftart, etc.
Drucker Braille-Codes (*.ebc) = eigener Braille-Code, Own 1, Own 2, Own 3, Own 4.????
Braille Komponenten-Pakete (*.bcp) = Paket mit etlichen Braille-Tabellen.
Drucker-Flash-Dateien (*.eff) = Paket mit Dateien, die zum Upgraden des Druckers, der Sprache, Firmware, Tabellen, etc. verwendet werden kann.
Drucker-Webdateien (*.ibe) = Zur internen Verwendung beim Index-Braille-Hersteller.
Drukcer-Kalibrierungsdatei (*.ecf) = Kalibrierung der Drucker-Produktionseinstellungen

WinBraille
Textdateien (*.txt)
HTML-Dateien (*htm,*.html)
Rich Text-Dateien (*.rtf)
Word-Dateien (*.doc)
Braille File Format (*.brf) = z.B. Duxbury Braille übersetztes Dateiformat.
WinBraille-Dateien (*.wbr) = Dateien, die die Informationen in dem übersetzten Brailledokument enthält.
WinBraille Dokumentenvorlage-Dateien (*.wtf) = Dokumentenvorlagedatei, um das Braille-Dokumentenformat zu definieren.
WinBraille austauschbare Dateien (*.wif) = Datei mit den kompletten Informationen, die von WinBraille zur Erstellung eines Brailledokuments verwendet werden. Eine .wif Datei kann auf jedem Computer auch mit anderen WinBraille Einstellungen geöffnet werden. Enthält Quelldokument, Brailledokument, Braille-Übersetzungstabellen, Profile, etc.

Index Sprach-Tool
Sprach-Dateien (*.ispf) = lokale Sprachschnittstelle mit Wörtern im Wave-Format. Diese Datei wurde in das Drucker-Sprachformat unter Verwendung der Entwicklungsplattform im Index Braille Werk konvertiertmat.
Drucker-Sprachdatei (*.esf) = Lokale Sprachdeite, die für die Verwendung zum Upgraden des Druckers mit Hilfe des Druckerdienstprogramms bereit ist.

Leistungsmodul 4Waves PRO

Das 4Waves PRO Leistungsmodul verwendet die gleiche Bordnetz und den gleichen Transformator wie die anderen Index Druckermodelle. 

	Definieren Sie die Modulnummer mittels der DIP-Schalter-Einstellungen	
	Netzanschluss	
	Nr 4	Nr 3	Nr 2	Nr 1 (Master)	
DIP-Schalter-Einstellung					

Netzteil Basic/Everest/ 4X4 PRO

Netzanschlussinformationen
Grüne LED zeigt incoming 42 V Eingangsspannung an. 
Grüne LED zeigt geregelte 38.6 V Gleichstrom zur Druckerhauptplatine an. 

Netzanschlussdaten
Zugelassene Abweichung bei der Eingangsspannung 230 V +/- 20%, 115 V +/-20%
Glasrohrsicherung 5x20 mm
Eingangssicherung = 4,00 A/250 V träge Sicherung
Gerätesicherung = 6,3 A/250 V träge Sicherung
Leistungsaufnahme 160 W 

		

Your index page goes here...

In MS-Word, select INDEX AND CONTENTS from the INSERT menu.
Select INDEX and click OK.