Manual de Basic-D, Everest, 4X4 PRO, 4Waves PRO in rtf (Word format)

Acerca de este libro	
Versión	
General	
Cómo utilizar este libro	
Convenciones del documento	
Terminología	
Convenciones del nombre del producto	
Documentos relacionados	
Visión general del producto	
General	
Sistemas operativos	
Derechos del usuario	
Impresoras	
Características	
Basic-D/S	
Everest	
4X4 PRO	
4Waves PRO	
Cabinas y receptáculos acústicos	
Receptáculo acústico Basic	
Cabina acústica Basic	
Receptáculo acústico Everest	
Cabina acústica 4X4 PRO	
Varios	
Grapadora Braille	
Programa de Index Braille	
WinBraille	
Desempaquetar la impresora	
Impresora Basic	
Impresora Everest	
Impresora 4X4 PRO	
Impresora 4Waves PRO	
Configuración de la impresora	
Voltaje 230 y 115  Basic	
Voltaje 230 y 115  Everest/4X4	
Voltaje 230 y 115  4Waves	
Desbloquear el cabezal de la impresora	
Basic-D/S	
Everest/ 4X4 PRO	
4Waves PRO	
Encendido de la impresora	
Manipulación del papel	
Parámetros predefinidos del papel	
Configurar el tamaño del papel	
Basic	
Everest y 4X4 PRO	
4Waves PRO	
Largo y ancho del papel	
Cargar papel	
Salida del papel	
Instalación del programa	
Windows	
Instalación del programa de Index Braille	
Puertos y cables	
Configuración del pin del puerto de serie	
Instalación de los pilotos de impresión en Windows	
Instalación de la red	
Instalación del piloto con otros programas	
Mac OS X 10.4	
Instalación de los pilotos de impresión	
Puertos y cables	
Control de la impresora	
Impresión de la información de la impresora	
Resumen de funciones	
Información	
Mandos comunes	
Configurar mandos	
Valores numéricos	
Calibración de la impresora	
Mandos con otras teclas	
Función de copia	
Configurar valores del mando	
Respuesta hablada por auriculares	
Respuesta impresa	
Página de prueba de punzón	
Página de formato Braille	
Página de calibración	
Tabla propia de Braille	
Página de información de letras	
Impresión de la información principal	
Respuesta de la LED	
Panel de la interfaz de estado LED en Basic	
Panel de la interfaz de estado LED en Everest 4X4	
LED de estado de 4Waves PRO	
Interfaz Web	
Control de la impresora con secuencias ESC	
Impresión	
Impresión en Windows	
Impresión utilizando WinBraille	
Impresión utilizando lbPrint	
Seguir imprimiendo tras un error	
Servicio y Asistencia	
Herramientas de soporte	
Utilidad de la impresora	
Interfaz de servicio del programa	
Alineación vertical	
Calibración del papel Everest/4X4 PRO	
Valor del movimiento del papel	
Valor del detector de papel	
Posición de la primera línea de Braille	
Separación del margen superior	
Separación de la primera línea	
Resolver atasco de papel en Everest/4X4 PRO	
Mantenimiento del alimentador de papel	
Limpiar el rodillo de recogida	
Red interna de 4Waves PRO	
Sustituir el cabezal de la impresora	
Sustituir en Basic	
Sustituir en Everest/ 4X4 PRO	
Sustitución del panel principal	
Posición de contacto del panel principal	
Configurar los interruptores dip	
Sustituir el panel principal de Basic y de 4Waves PRO	
Sustituir panel principal de Everest/ 4X4 PRO	
Cambiar el tamaño del panel	
Sustituir panel del sensor de papel de Everest/ 4X4 PRO	
Sustituir el módulo de impresión de 4Waves PRO	
Sustituir con el módulo de impresión de servicio	
Combinaciones autorizadas para los módulos de impresión	
Módulos de sustitución	
Sacar el programa de Index Braille	
Sacar los pilotos de la impresora Index de Windows	
Sacar los pilotos de la impresora Index en Mac OS X 10.4	
Sacar WinBraille de Windows	
Sacar la utilidad de la impresora de Windows	
Transporte y Servicio	
Bloquear el cabezal de la impresora	
Comprobación del estado	
4Waves PRO	
Apéndice	
Enlace del panel frontal	
Fuentes de las letras	
Códigos de error	
Tabla predefinida de Braille de Index	
Lista de los formatos de archivos de Index	
Módulo de alimentación de 4Waves PRO	
Alimentación de Basic/Everest/ 4X4 PRO	

Acerca de este libro

Versión

Versión: 20060224

General

Este libro describe los productos de la impresora Index Braille. La información se destina al personal de servicio, a los administradores del sistema y a los usuarios.

Cómo utilizar este libro

 Visión general del producto: visión general de los productos Index Braille

Desempaquetado de la impresoray Configuración de la impresora: cómo desempaquetar, instalar y configurar la impresora. 
Instalación y configuración del programa: instalación de pilotos y otros programas relacionados y conexión de la impresora a su ordenador.
Control de la impresora: control y configuración de la impresora.

Servicio y Asistencia:  mantenimiento y reparación.

Convenciones del documento

Para facilitar la lectura de este documento se utiliza un formato adecuado para describir cada función: Este formato se define a continuación. 

Función descrita	Formato en el manual	Comentarios	
Pulsar una tecla del panel frontal	tecla 1		
Pulsar una secuencia de dos teclas en el panel frontal	tecla 1 + tecla 2	Pulsar la segunda tecla en medio segundo 	
Respuesta oral	eco "mensaje emitido"		
Número de respuesta oral	eco "mensaje emitido (xx.x)"
en donde xx.x es el número		
Vídeo informativo en el CD de Index Braille	VÍDEO: Nombre.wmn.		
Inicio de programas 	menú 1/ menú 2/ menú 3, etc..		
Nombre del programa	Nombre del programa		
Selección del menú desde el panel frontal en configuración	configuración/ diseño de página/ Braille, etc.		
Artículo del menú seleccionado en el programa	"Nombre del artículo seleccionado"		
Secuencias de salida	<1B><44><PL><500>	Utilice los paréntesis para separar visualmente los números	

Terminología 

Término	Explicación	
Impresora	Impresora que produce textos en Braille y puntos elevados sobre papel.	
Código de Index Braille	Tabla de conversión instalada por defecto para el paso de texto a Braille.	
Tabla propia de Braille	Tablas de conversión de Braille definidas por el usuario y realizadas en el ordenador o en Braille.	
Archivos de conversión Braille	Archivos utilizados por WinBraille que definen la conversión de texto a Braille. Los archivos de conversión Braille gestionan tanto el Braille contraído como sin contraer.	
Módulo de impresión	Módulos de impresión utilizados en la 4Waves PRO. Los módulos de impresión son idénticos. Su función, así como la del módulo 1-4, depende en función de su posición en el sistema.	
Módulo máster (1)		
Módulo 2, 3, 4	Véase la imagen más arriba	
Módulo de alimentación	Módulo ubicado bajo la impresora, que incluye la alimentación, la comunicación, los conectores y elinterruptor dippara la definición de módulos. 	
Braille contraído/
 Braille de grado 2	Cuando las palabras o partes de palabras se traducen en forma abreviada. Esto se utiliza para reducir el volumen de un libro y aumentar la velocidad de lectura.	

Convenciones del nombre del producto

Los productos de los distintos programas y los bienes suministrados por Index Braille se indican a continuación junto con los nombres abreviados utilizados en este documento.
Nombre completo	Nombre abreviado	
WinBraille	WinBraille	
Utilidad de la impresora Index	Utilidad de la impresora	
Index IbPrint	IbPrint	
Herramienta Speech de Index	Index Speech	
Piloto de impresora Index Braille	Piloto de impresora Index	
CD de Index Braille	CD de Index	
Impresora(s) de Index Braille	Impresora(s) Index	

Documentos relacionados

Título del documento	Descripción	
Catálogo Index	La Guía de productos de Index Braille	
La Guía de usuario de WinBraille	La Guía de usuario describe el modo de instalar y utilizar WinBraille.	

Visión general del producto

General

Sistemas operativos

Las impresoras Index Braille, WinBraille 4.xx, la utilidad de la impresora y IbPrint son compatibles con los siguientes sistemas operativos de Windows.

Sistema operativo	Office 2000	Office XP	Office 2003	
Windows 2000	X	X	X	
Windows XP, PRO	X	X	X	
Windows XP, Home	X	X	X	

El editor de Braille WinBraille 3.xx es compatible con:
	Windows 95
	Windows 98

Los pilotos de las impresoras iBraille e Index Braille para Macintosh son compatibles con Mac OS X 10.4.4 o una versión superior.

Derechos del usuario

Windows:
Al identificarse con los derechos de "Administrador" a la hora de instalar WinBraille, la utilidad de la impresora y LbPrint. 

Macintosh:
Los derechos de administrador se obtienen al instalar iBraille o el piloto de la impresora en Mac OS X 10.4. 

Impresoras

Esta sección ofrece la información general acerca de las impresoras y una visión de cada una de ellas, describiendo su uso y sus ventajas.

Características

Editor WinBraille gratuito
WinBraille es uno de los productos más importantes de Braille en el mercado, al ofrecer una asistencia adecuada a todos los usuarios de Windows. WinBraille es compatible con todas las impresoras Index Braille. Convierte el texto en Braille contraído y sin contraer y acepta una amplia variedad de idiomas. Podrá efectuar traducciones multi-lingüísticas en un documento. Véase el WinBraille

Guía oral
Las impresoras de Index Braille están controladas por un panel frontal de tinta y Braille. Gracias a esta respuesta oral, es fácil de instalar y de operar para las personas ciegas y usuarios con vista similar.

Gráficas
La versión 3 de las impresoras Index Braille puede imprimir imágenes gráficas con una resolución de 0.5 mm. Los requisitos son contar con el WinBraille 4.0 o una versión superior y un firmware de la impresora 11.1 o una versión superior.

Comunicación moderna
Las impresoras de la versión 3 incluyen puertos de comunicación estándares que pueden conectarse a cualquier ordenador moderno.
	USB, Plug & Play
	Red (TCP/IP)
	Puerto en serie (para el servicio)
	Puerto paralelo, IEEE 1284

Funcionamiento en red
Las impresoras de la versión 3 de Index Braille pueden instalarse en una red. Las impresoras Index Braille utilizan el puerto de red IP 91.00. Aceptan:
	Interfaz de red (TCP/IP)
	DHCP (protocolo de configuración de host dinámico)
	SNMP (protocolo simple de gestión de red)
	Soporte del nombre de host

Funcionalidad MS DOS
Utilice el puerto paralelo, ya que es el único aceptado en MS DOS.

Gráficos que utilizan editores Braille distintos de WinBraille
Resolución gráfica de 1.6, 2.0 y 2.5 mm. 
Véanse las secuencias esc para gráficas

Servicio y Seguridad
Las impresoras Index Braille incluyen una garantía de dos años y 200.000 páginas (5.000.000 páginas para la 4Waves), aquélla que cumpla primeramente, conforme al acuerdo comercial internacional "Orgalime S2000". Para garantizar un servicio eficaz, Index Braille ha establecido un sistema de intercambio de módulos, con módulos disponibles para una entrega rápida desde el almacén. El cabezal de impresión, el panel electrónico y el alimentador de papel de todos los modelos constituyen los módulos incluidos en el sistema de intercambio. Véase también www.indexbraille.com para más información.

Basic-D/S

Impresora de alimentación por arrastre tradicional y portátil
Las impresoras Braille Basic son los líderes del mercado en muchos países. Esto es comprensible, ya que su prestigio se debe principalmente a su fiabilidad, su alta velocidad, su facilidad de uso, su ligero peso, su buen diseño y muchas funciones que no se esperaría a ese precio. Basic es portátil, por lo que podrá llevársela a las reuniones de su organización. La alta velocidad, su ligero peso y el formato compacto la convierten en la mejor impresora de Braille portátil. Del mismo modo, Basic también es una las impresoras de Braille tradicionales de avance por tracción y combina fácilmente con la producción continua en Braille.

Basic-S 
La Basic-S es una impresora clásica a una sola cara. La Basic-S es probablemente la unidad de producción Braille más asequible del mundo.

Basic-D 
La Basic-D produce interpuntos Braille a una velocidad dos veces mayor a la de la Basic-S.

	

Everest

El modelo del papel en hojas sueltas
La Everest es una rápida impresora Braille a una y doble cara (interpunto) con una estable manipulación del papel en hojas sueltas a un precio económico. Es fácil de usar y produce un Braille de gran calidad. Gracias a esto, Everest se ha convertido de lejos en la impresora de este tipo más utilizada en todos los países en los que los usuarios prefieren imprimir Braille en papel de hojas sueltas. 

Listo para ser utilizado
El papel en hojas sueltas tiene otras ventajas, ya que el resultado de Everest es un uso inmediato. Lo podemos comparar con otras impresoras tradicionales de Braille, en las que el papel impreso plegado en zig-zag tiene que ser separado y se deben retirar las tiras de tracción.

Alimentador de hojas
El alimentador de hojas puede ajustarse fácilmente a distintos tamaños de papel. Moviendo las guías de los márgenes hasta la posición correcta y bloqueándolas se ajusta el ancho. La detección automática de la página de referencia fija el largo de página. Everest puede manipular con toda seguridad la mayoría de los tipos de calidad de papel desde el papel de copia hasta el papel de cartulina. El alimentador de papel de Everest es muy estable, registrando un índice de fallos por debajo de las 5/1000 páginas cuando está instalado correctamente y con el papel adecuado. El alimentador de papel puede cargarse con setenta hojas normales de tipo cartulina y puede ajustarse al tamaño del papel que se esté utilizando. En la mayoría de los países, el papel de calidad adecuado para tarjetas se encuentra a menudo disponible mediante la producción local y funciona muy bien con la Everest. Esto ayuda a reducir los costes de papel en comparación con los costes de importación del papel Braille de avance por tracción especialmente fabricado para las impresoras tradicionales.

		

4X4 PRO

La impresora para la edición de libros y revistas
La 4X4 PRO tiene la facultad exclusiva de imprimir Braille en formato de revista, lo que la convierte en una de las impresoras más utilizadas para la impresión de libros en Braille. Los documentos impresos están listos para su uso inmediato tras su plegado y su grapado. Imprima desde su ordenador como de costumbre y la 4X4 PRO se encargará automáticamente del formateado de la página del periódico. En la mayoría de los países, el papel de calidad adecuado para tarjetas se encuentra disponible mediante la producción local y funciona muy bien con la 4X4 PRO. Esto ayuda a reducir los costes de papel en comparación con los costes de importación del papel Braille de avance por tracción especialmente fabricado para las impresoras tradicionales. La gran velocidad de impresión, el bajo coste del papel y el precio competitivo hace que la 4X4 PRO se convierta en una impresora de producción muy asequible. 

Impresora de producción fiable 
La 4X4 PRO es un sistema eficaz fiable para la producción en masa de libros en Braille. La 4X4 PRO se ha utilizado mucho durante muchos años en los centros de producción Braille de todo el mundo. Además, es de lejos la impresora más vendida del mundo en este ámbito. 

4Waves PRO

La impresora de protección duradera
La 4Waves PRO es una impresora moderna de producción masiva con soporte de red, gráficas de alta resolución y respuesta de estado en línea, siendo la primera de este tipo. El concepto que incluye cuatro módulos de impresión idénticos y un módulo de servicio hace que la 4Waves PRO sea una unidad con una producción verdaderamente duradera. 

Producción completa durante el servicio
La 4Waves PRO utiliza simultáneamente cuatro módulos de impresión idénticos. El sistema incluye un módulo adicional de servicio. Si un módulo de impresión necesita mantenimiento, sustitúyalo por el módulo de servicio y siga imprimiendo. El intercambio tan sólo durará unos minutos y no exige el uso de ninguna herramienta. Además, la 4Waves PRO puede seguir imprimiendo mientras que uno de los módulos de impresión entregados siga funcionando.	

			

Cabinas y receptáculos acústicos

La impresión es, por la misma naturaleza de la tarea, bastante ruidosa. Gracias a las cabinas acústicas de Index Braille, es posible ubicar impresoras en un entorno de oficina normal.

Características/ Productos	Receptáculo acústico Basic	Cabina acústica Basic	Receptáculo acústico Everest	Cabina acústica 4X4 PRO	
Nº DE PIEZA INDEX	1859	1270	1250	1262	
Reducción del ruido	18.5 dB(A)	21 dB(A)	19 dB(A)	18 dB(A)	
PAPEL					
Papel en hojas sueltas			X	X	
Papel de avance por tracción	X	X			
Largo máximo del papel	12 pulgadas	12 pulgadas	297 mm	590 mm	
TAMAÑO y PESO					
Tamaño neto, cm	60x75x18	61x47x117	67x40x68	69x51x152	
Peso neto, kg	14.4	42	19.3	43	
Tamaño de envío, cm	67x83x23	1=114x65x10 2=63x52x17	74x75x13	1=74x57x14 2=140x72x10	
Peso de envío, kg	18.5	1=32, 2=19 (Total 51)	22.4	1=26 2=32 (Total 58)	

Receptáculo acústico Basic

El nuevo receptáculo acústico Basic reduce el nivel de ruido un 85%. Esto, junto a su formato adecuado conlleva una mejora asequible en su oficina. 
El receptáculo acústico Basic se entrega listo para ser utilizado. El cubo de salida del papel puede conservar hasta 80 páginas. 

Cabina acústica Basic

¡Descubra las ventajas de la cabina acústica Basic! Produce volúmenes de Braille en la oficina con bajos niveles de ruido, un enfriamiento eficaz y una alimentación y recogida del papel estable. 
Los costes de envío son relativamente bajos ya que la cabina acústica Basic se entrega en dos cajas planas y el ensamblaje final se realiza tras la entrega. Las instrucciones paso a paso del ensamblaje están incluidas.

Receptáculo acústico Everest

El receptáculo acústico Everest es pequeño y reduce el nivel de ruido hasta un nivel aceptable en un entorno de oficina. El enfriamiento está integrado con el ventilador de la impresora, que excluye cualquier instalación eléctrica en el receptáculo. Los costes de envío son relativamente bajos ya que el receptáculo acústico Everest se entrega en una caja plana y el ensamblaje final se realiza tras la entrega. Es muy fácil de montar debido a su simple construcción y a sus instrucciones de ensamblaje paso a paso incluidas en el paquete.

Cabina acústica 4X4 PRO

Una cabina acústica está integrada en la 4X4 PRO. La cabina reduce el nivel de ruido hasta un nivel aceptable en un entorno de oficina. Del mismo modo, sirve para garantizar una manipulación estable del papel largo utilizado en la 4X4 PRO.

Varios

Grapadora Braille

La grapadora Index Braille es ideal para las revistas Braille producidas en la 4X4 PRO con un largo de papel de hasta 476 mm (19"). Las grapadoras estándar no son demasiado pesadas ni largas para responder a las necesidades de encuadernación Braille.

Se incluyen unas 10.000 grapas con el envío. Podrá comprar más grapas a Index Braille pero también podrá hacerlo directamente acudiendo a su proveedor local.

Programa de Index Braille

Descarga gratuita
Todos los programas de Index Braille pueden descargarse y actualizarse a partir de la página Web www.indexbraille.com o del CD de Index gratuitamente.

Firmware
El firmware se carga en la impresora para controlar funciones, la comunicación, la respuesta oral, etc.

Pilotos de las impresoras Index
Los pilotos de las impresoras de Index son los programas necesarios para unir las impresoras al ordenador central. Existe una versión para Windows y otra para Mac OS X 10.4. Para instalarlos, véase  Configuración de la comunicación y del programa para Windows e Instalación de los pilotos de impresión en Mac OS X 10.4 para Mac. Los pilotos de las impresoras Index configurarán el diseño del papel, el dúplex, el número de copias y los archivos de norma para la conversión desde el archivo de texto al Braille de forma automática.

WinBraille - el editor Braille
El editor WinBraille se utiliza para editar, convertir, formatear e imprimir textos y gráficas en una impresora Index.  Véase el apartado WinBraille para obtener más información al respecto.

IbPrint
IbPrint es un programa muy útil de arrastre para enviar textos, gráficas, archivos de instalación, etc. a una impresora Index.
IbPrint no acepta gráficas táctiles en 4X4 PRO.
 
Utilidad de la impresora 
Utilice la utilidad de la impresora en el sistema operativo de Windows para:
	Actualizar el firmware
	Actualizar el idioma local
	Calibrar la alineación vertical
	Instalar sus propias tablas Braille
	Configurar su impresora como una impresora de red en Windows
	Instalar la configuración definida personalizada

Index Speech - una herramienta para los distribuidores
Si Vd. es un distribuidor, quizás deba utilizar la herramienta Speech para ofrecer una respuesta en un nuevo idioma. Utilice el programa multimedia de Windows para grabar y editar los archivos de sonido. Estos archivos se convertirán en los archivos flash de la impresora y estarán disponibles en la página Web de Index tras haber sido probados.

WinBraille

WinBraille es uno de los productos de programas más importantes de Braille en el mercado, al ofrecer una asistencia adecuada a todos los usuarios de Windows.

Instalación y configuración
Como parte de la instalación, podrá elegir
	Formato estándar y configuración de idioma para los idiomas más utilizados
	Idioma de menú
	Modos de funcionamiento: estándar - fácil de usar, profesional - todas las características incluidas

Sólo para las impresoras Index Braille
WinBraille es compatible con todas las impresoras Index Braille. Las impresoras disponibles Index Braille se instalarán automáticamente por WinBraille. Algunas funciones, como las imágenes táctiles, son aceptadas exclusivamente por las nuevas versiones de la impresora. 

Conversión Braille
WinBraille convierte el texto en Braille contraído y sin contraer. Acepta una gran variedad de idiomas, actualmente 32, y seguimos añadiendo idiomas y mejorando el producto. Podrá efectuar conversiones multi-lingüísticas en un documento.

Gráficas
Utilice WinBraille para introducir y traducir imágenes gráficas en imágenes táctiles con una resolución de 0.5 mm o construir imágenes táctiles directamente con el potente editor de imágenes de WinBraille. Las características gráficas de WinBraille ofrecen nuevas opciones para la producción de libros y revistas Braille. El editor de imágenes incluye
	la conversión de imágenes en gráficas táctiles
	la conversión de imágenes en relieves táctiles
	el ajuste del contraste, del color, etc.
	el ajuste del tamaño de la imagen
	la importación de archivos de imagen (.BMP, .TIF, .WMF, .PNG, .JPG, .JPEG, .GIF y .SIG)
	la introducción de Braille en imágenes táctiles
	la introducción de letras táctiles en imágenes táctiles

la producción de libros/periódicos
WinBraille incluye funciones para la producción automática de libros y periódicos en Braille: enumeración de páginas doble (tinta/Braille), encabezados, conversión en varios idiomas en el mismo documento, viñetas, encabezado y pie de página y formato avanzado.

Lista de excepciones
Defina su propia lista de palabras que no desea convertir. Estas podrán ser por ejemplo acrónimos y nombres de lugares y personas. 

Desempaquetar la impresora

Los siguientes elementos se incluyen en el envío
	Impresora
	Cable de alimentación
	Cable de comunicación (USB)
	Manual de instalación en Braille y tinta
	CD de Index que incluye: WinBraille, pilotos de la impresora, utilidad de la impresora, IbPrint, archivos de conversión Braille, manuales, etc.
	Bloqueo del cabezal de impresión
	Material del paquete
	4Waves PRO también incluye: El módulo de servicio de la impresora, el cable de red, el cable de puesta a tierra, la paleta, las tiras de elevación.

Desempaquete la impresora suavemente y guarde el material del paquete por si acaso tuviese que transportarla o devolverla para su reparación.

Impresora Basic

Impresora Everest

Impresora 4X4 PRO

Impresora 4Waves PRO

Materiales incluidos en el paquete de 4Waves PRO.	
Paquete de envío de 4Waves PRO.	

Sacar la paleta de 4Wave PRO.		

Configuración de la impresora

Voltaje 230 y 115  Basic

Por favor, seleccione el voltaje antes de conectar el cable de alimentación.

Atención 

	Si el cable de alimentación está conectado antes de que haya seleccionado el voltaje, podrá dañar el fusible.	

Voltaje 230 y 115  Everest/4X4

Por favor, seleccione el voltaje antes de conectar el cable de alimentación.

Atención 

	Si el cable de alimentación está conectado antes de que haya seleccionado el voltaje, podrá dañar el fusible.	

Voltaje 230 y 115  4Waves

La 4Waves PRO está elaborada para 115 o 230 voltios. Para más información, véase la etiqueta de la impresora.

Asegúrese de que la 4Waves PRO está correctamente puesta a tierra, si es necesario, utilice el cable de puesta a tierra incluido.

Desbloquear el cabezal de la impresora

Sacar el bloqueo de transporte del cabezal de la impresora y guardarlo.

Basic-D/S

Everest/ 4X4 PRO

4Waves PRO

Encendido de la impresora

El eco "Nombre de impresora" + "versión del firmware" + "configuración cargada" confirma una secuencia correcta de inicio de la impresora.

Durante el encendido, la 4Waves PRO confirmará automáticamente la instalación de cada módulo con el eco "comprobar módulo", "una onda", "dos ondas", "tres ondas", "cuatro ondas", "lista". 

Manipulación del papel

Parámetros predefinidos del papel

Todos los márgenes están a cero (0).

Modelo	Tamaño de página	Líneas por página	Caracteres por línea	
Basic-D/S	Largo 12" x ancho 11"	28	42	
Everest	A4, 297x 210 mm	29	35	
4X4 PRO
Formato de encuadernación de revista	A3, 420 x 297 mm	29	35	
4Waves PRO	Largo 12" x ancho 11"	28	42	

La conversión de texto a Braille se encuentra definida en los parámetros predefinidos de Index Braille:
Todos los márgenes están a cero (0).

Configurar el tamaño del papel

Véase el control de la impresora en/ Configuración de valores de mandos.

Basic

Carga de papel en Basic
	Abra la cubierta de aluminio roja.
	Libere el bloqueo ubicado en la unidad de arrastre derecha y ajústela en función del ancho del papel.
	Ajuste la unidad de arrastre izquierda hacia la derecha para imprimir el primer carácter Braille que esté más cerca del borde del papel.
	Cargue el papel y cierre las unidades de arrastre.
	Empuje las unidades de arrastre hacia fuera para colocar el papel bajo una ligera tensión y bloquear las unidades de arrastre.
	Pulse alimentación de papel + alimentación de papel para detectar el borde del papel y desplazarlo hacia la posición de impresión.

VÍDEO: cargar papel Basic.wmn

Everest y 4X4 PRO 

Configuración inicial del alimentador de papel
	Introduzca la guía de papel transparente en la tapa de aluminio.
	Ajuste el ángulo de la tapa inferior para lograr una mejor manipulación de la salida del papel con el largo actual del papel e indique la protección acústica.
	Ajuste las dos guías del documento verde para alinearlas con el borde del papel.

Ajustes del alimentador de papel para el nuevo papel.
	Abra el alimentador de papel y coloque una pila de papel en el alimentador hacia la guía del margen derecho.
	Ajuste la guía del margen izquierdo suavemente hacia el borde de la pila de papel y ciérrela con el brazo de bloqueo.
	Ajuste los selectores de hoja/tarjeta. Para el papel típico de Braille, mueva los selectores de hoja/tarjeta hasta la posición inferior.

VÍDEO: cargar papel en Everest.wmn

		

4Waves PRO

Largo y ancho del papel

Por favor, saque el papel antes de cargar el largo del papel en la 4Waves PRO. Del mismo modo, deberá hacerlo cuando cambie entre las configuraciones A, B o C si se han instalado distintos largos de papel. 

4Waves PRO no acepta cambios del tamaño del papel a través de 4Waves PRO o de las secuencias esc.

Cargar papel

Cargar papel en todos los módulos

Abra la puerta de entrada de papel y coloque la caja de papel con la cara de la primera página posicionada tal y como aparece en la imagen.

1.	Si hay papel en la 4Waves PRO, retírelo antes de cargar el papel nuevo.
2.	Pulse el alimentador de papel + alimentador de papel y la carga del papel empezará trasladando el cabezal de impresión hacia la posición de carga.
3.	Eco "cargar papel en módulo #4" - cargue el papel, cierre las unidades de avance y pulse en línea.
4.	Eco "cerrar el módulo del rollo de papel #4" - cierre el rollo y pulse en línea.
5.	Eco "carga de papel en módulo #3", repita la misma secuencia para los módulos 3, 2 y 1. 
6.	Eco "4Waves lista" confirma que el papel está completamente cargado.

Paso 1	
Paso 2	
   
Paso 3	

Paso 4	

Paso 5	     
Paso 6	
Paso 7	

Cambiar ancho del papel 

1.	Ajuste la posición de las unidades de tracción frontales en todos sus módulos de impresión al nuevo ancho del papel.
2.	Ajuste el ancho del papel en configuración/ papel/ ancho de papel/ (nuevo tamaño) o en WinBraille.

Atasco de papel durante la "Carga del papel"

Primera página independiente
Pulse el alimentador de papel para suministrar una página, pulse alimentador de papel una vez más para mantener la dirección de plegado del papel. Saque las dos páginas y siga con la secuencia de carga de papel.

Atasco de papel importante
Para reiniciar la carga de papel desde el principio:
1.	Empiece pulsando alimentador de papel + alimentador de papel.
2.	Eco "abrir todos los rollos de papel" - abre los cuatro rollos.
3.	Cierre la tapa y pulse en línea. El papel se mueve hacia atrás.
4.	Reinicie el proceso de carga de papel en eco "cargar papel en módulo 4".

Salida del papel

Posición de separación del papel

Separe el papel en la perforación en línea con la etiqueta de separación del módulo de alimentación, véase imagen.

Sacar papel

Hacia atrás
1.	Depare el papel en la salida.
2.	Pulse alimentación de papel + desconexión.
3.	Eco "abrir todos los rollos de papel".
4.	Cierre todos los rollos, cierre la tapa y pulse en línea.

Hacia delante
1.	Depare el papel en la entrada.
2.	Cierre la tapa y pulse alimentación de papel + en línea.

Cadenas de salida de papel

Las cadenas dirigen el papel hacia un pliegue estable cuando se envían al cubo de salida de papel. Ajuste el largo de la cadena y la posición al tamaño y a la calidad del papel en uso.

Falta papel - Impresión de la parte restante

La 4Waves PRO detectará automáticamente la falta de papel, y sabrá cuántas páginas se han completado.

Cuando la 4Waves PRO detecta una falta de papel, iniciará automáticamente el proceso de carga de papel con el eco "cargar papel en módulo #4". Complete el proceso de carga de papel. A continuación, se emitirá "la puerta está abierta". Cierre la tapa para seguir imprimiendo la parte restante del documento.

Dirección de plegado del papel

Para lograr una manipulación de salida del papel estable y una secuencia de páginas correcta, pliegue el cubo de salida de papel conforme a la imagen #7. Tras la impresión de varias páginas, abra la puerta de salida del papel y compruebe que el papel se ha plegado correctamente. Siga imprimiendo cerrando la puerta de salida del papel.

Véase la imagen: carga del papel en todos los módulos, imagen 7.

Servicio de papel - Cubo de salida del papel completo

4Waves PRO interrumpirá la impresión cuando el cubo esté lleno de papel Braille. El número de páginas que puede contener el cubo depende de la calidad del papel. El número predefinido de páginas es 500 y el número puede ajustarse en configuración / papel/ número.

Cuando se supere el límite máximo de páginas, la 4Waves PRO dejará de imprimir con el eco "servicio de papel, copias de impresión #1 de #2", en donde #1 indica el número de copias que ya se han impreso y #2 indica el número total de copias a imprimir. Vacíe el cubo e imprima las copias restantes pulsando en línea.

Limpiar atasco del papel

La impresora emite "Atasco de papel" y se para.

1.	Separe el papel antes de introducirlo en la impresora. 
2.	Saque cualquier atasco de papel entre los módulos de forma manual.
3.	Desplace el papel incorrecto hacia la papelera pulsando alimentación de papel.
4.	Pulse en línea para empezar la secuencia de Carga de papel, siga las instrucciones de carga de papel. Las partes restantes y las copias adicionales del documento se imprimirán automáticamente.

Instalación del programa

Windows

Instalación del programa de Index Braille

Los archivos de programa y los manuales se encuentran disponibles en www.indexbraille.com o a partir del CD de Index. Todos los programas podrán descargarse gratuitamente a partir de Internet.
	
PROGRAMA	FUNCIÓN, MÓDULOS	REQUISITOS	
WinBraille 4.XX
Véase el WinBraille		Editor de Braille WinBraille
	Pilotos de las impresoras Index
	Macros de Word, Excel y Adobe Acrobat
Véase la Guía de Usuario de WinBraille para obtener más información al respecto.	El instalador deberá tener los privilegios del administrador en el ordenador, así como el modelo de la impresora, la versión del firmware, el puerto de comunicación, la red, etc.
	
Sólo el piloto de impresora
con WinBraille		Pilotos de las impresoras Index
Lance el asistente de instalación de WinBraille y seleccione "sólo la instalación del piloto".	El instalador deberá tener los privilegios del administrador en el ordenador, así como el modelo de la impresora, la versión del firmware, el puerto de comunicación, la red, etc.
	
Sólo el piloto de impresora
con la utilidad de la impresora		Pilotos de las impresoras Index
Lance el asistente de instalación de la utilidad de la impresora y seleccione "sólo la instalación del piloto".
	El instalador deberá tener los privilegios del administrador en el ordenador, así como el modelo de la impresora, la versión del firmware, el puerto de comunicación, la red, etc.
	
Utilidad de la impresora
 		Utilidad de la impresora 
	IbPrint
IbPrint se instalará automáticamente cuando se instale la utilidad de la impresora. El icono IbPrint se ubicará en el escritorio	El instalador deberá tener los privilegios del administrador en el ordenador, así como el modelo de la impresora, la versión del firmware, el puerto de comunicación, la red, etc.

Puertos y cables

Conexiones del ordenador

INTERFAZ	CABLE	ESTÁNDAR	CONFIGURACIÓN	Nº DE PIEZA INDEX	
Centronics	36 P, 3 metro	IEEE1284	SPP, EPP, ECP	1267	
USB	USB A-B, 3 metro	USB	Plug & Play	1387	
Red	Cable UTP CAT 5 RJ45	TCP/IP	Configurar la dirección IP con: 
Utilidad de la impresora/ configuración IP		
En serie
(sólo para el servicio)	9 P Hembra - Hembra, 3 metro		38400, 8, N, 1, Material	1447	

Puerto paralelo
36 clavijas, (norma IEEE1284), acepta SPP, EPP, ECP y plug & play.

Configuración del pin del puerto de serie

Instalación de los pilotos de impresión en Windows

Instalar el piloto de impresión como parte de la instalación de WinBraille
Utilizar el asistente Añadir Impresora para instalar los pilotos de impresión necesarios. Descárguelos a partir de www.indexbraille.com o del CD de Index. Existe una opción para instalar exclusivamente los pilotos de impresión. 
Etapas de la instalación:
	Conexión local en paralelo - seleccione sólo el puerto correcto.
	Cuando instale en un puerto USB, asegúrese de haber instalado el piloto de impresión antes de conectar la impresora Index Braille al ordenador.
	Instalación en red, véase Instalación en red.
	Al instalar el piloto de la impresora cliente, seleccione la "Impresora de red" y navegue por cualesquiera de los pilotos de impresión Index Braille del servidor.

Inicio del asistente de Añadir impresora
	Inicio/ Programas/ Index Braille/ WinBraille/ Index Asistente para añadir impresora.
	Inicio/ Programas/ Index Braille/ Utilidad de la impresora/ Index Asistente para añadir impresora.

Instalación de la red

Basic, Everest, 4X4 PRO 

Las impresoras de Index ofrecen una asistencia completa de red y cumplen con las normas internacionales. Su configuración en una red exige el conocimiento y los derechos de sistema de un administrador de red. Por favor, no intente instalarlas en una red sin poseer este conocimiento. 

Configuración del puerto de red del ordenador
	Seleccione Inicio/ configuración/ impresoras
	Seleccione Archivo/ propiedades del servidor, seleccione la Pestaña de puertos  y pulse Añadir puerto
	Seleccione Puerto TCP/IP y Nuevo Puerto para iniciar el asistente de la impresora para Añadir TCPIP.
	Siga las instrucciones del asistente e indique la dirección IP de su impresora en "Nombre de la impresora o Dirección IP", deje el espacio "nombre del puerto" vacío. El sistema lo cumplimentará con la "dirección IP de la impresora".
	Termine con el asistente.

Comprobar la instalación de la red
Comprobar la conexión de la red de la impresora: Inicio/ lanzar/ cmd (abre una ventana de comando) e indique ping (dirección IP), por ejemplo ping 192.168.3.13, la impresora responderá cuando esté correctamente instalada.

Configuración de los parámetros de red de la impresora
Secuencia de instalación de red:
1.	Inicie la utilidad de la impresora, véase la sección Iniciar la utilidad de la impresora.
2.	Seleccione el menú Herramientas, Configuración de IP
3.	Seleccione la impresora
4.	Configure la dirección:
	Con la asistencia del servidor DHCP: 
Seleccione "Obtener una dirección IP automáticamente" y pulse Actualizar.
	Configure una dirección IP fija (sin asistencia DHCP)
Pregunte al administrador del sistema la "Dirección IP", la "Máscara de subred" y la "Entrada predefinida". Cumplimente esta información en los campos reservados a tal efecto (deje el campo del servidor TFTP en blanco) y pulse Actualizar.
	Obtenga una dirección IP de forma automática con nombre de host
Cumplimente el nombre de host en el campo y pulse Actualizar.

Compruebe la dirección IP pulsando ayuda + valor. La impresora emitirá la dirección IP y la máscara de subred.

4Waves PRO

La 4Waves PRO ofrece una asistencia completa de red y cumple con las normas internacionales. La configuración de la 4Waves PRO en una red exige el conocimiento y los derechos de sistema de un administrador de red. Por favor, instálela en el puerto USB y compártala por la red si su organización tiene conocimientos limitados de red. 

NOTA: NO utilice la utilidad de la impresora para configurar los parámetros IP de la 4Waves PRO ya que podrá dañar la configuración del enrutador. 

Información para el administrador de red
Empiece eligiendo el método de atribución de la dirección IP de la red:
	Atribución de una dirección IP dinámica recuperada de su servidor DHCP utilizando una reserva de dirección de MAC.
	Atribución de una dirección IP estática. Véanse las páginas de descarga de asistencia de Index Braille.

Instrucciones para la configuración de la dirección IP de DHCP
La asistencia DHCP siempre está activada en el enrutador de la 4Waves PRO.
1.	No olvide que las direcciones de 4Waves PRO MAC se registran en el enrutador.
2.	Identifíquese como administrador de red.
3.	Localice una dirección IP en su servidor DHCP con la dirección MAC del enrutador de la 4Waves PRO.
4.	Una la 4Waves PRO a la red y capturará la dirección IP localizada.

Instalación de la 4Waves PRO
1.	Comprobar la instalación de la red
inicio/ lanzar/ cmd abre una ventana de comando, indique ping (dirección IP). Ejemplo ping 192.168.3.13. La impresora correctamente instalada responderá con un mensaje de sistema.
 
2.	Configurar la impresora como impresora de red.
	Inicio/ configuración/ impresoras.
	Seleccione archivo/ propiedades del servidor, seleccione Pestaña de puertos  y pulse Añadir puerto.
	Seleccione Puerto TCP/IP y Nuevo Puerto para iniciar el asistente de la impresora para Añadir TCP/IP.
	Siga las instrucciones del asistente e indique la dirección IP de su impresora en "Nombre de la impresora o Dirección IP", deje el espacio "nombre del puerto" vacío. El sistema lo cumplimentará con la "dirección IP de la impresora".
	Termine con el asistente.

3.	Instalación del piloto de la impresora Index Braille utilizando el asistente de añadir impresora. 
	Inicio/ Programas/ Index Braille/ WinBraille/ Index Asistente para añadir impresora.
	Seleccione el puerto IP, reservado en el servidor DHCP.
	Seleccione el modelo de impresora.
	Termine con el asistente.

Configuración de fábrica del enrutador interno
El enrutador interno está configurado para un uso específico en la 4Waves PRO. Por favor, NO cambie ningún parámetro. La red interna de la 4Waves PRO tiene la dirección IP 10.0.0.1.

Instalación del piloto con otros programas

Instale únicamente el piloto de impresión de Index Braille para su modelo de impresora con el programa del asistente de la impresora Index Braille. Del mismo modo, también podrá instalar el piloto de la impresora WinBraille. 

Piloto para Duxbury 10.4
Seleccione el dispositivo de Windows y el piloto de la impresora instalada Index Braille.

Mac OS X 10.4

Instalación de los pilotos de impresión

Véase la Guía de Usuario para obtener más información acerca del modo de instalar los pilotos de la impresora Braille para Macintosh.

Puertos y cables

Conexiones del ordenador	

INTERFAZ	CABLE	ESTÁNDAR	CONFIGURACIÓN	Nº DE PIEZA INDEX	
USB	USB A-B, 3 metro	USB	Automático	1387	
Red	Cable UTP CAT 5 RJ45	TCP/IP	Elija Preferencias del sistema -> Red. Seleccione DHCP o indique Manualmente una dirección IP		

Puerto paralelo
36 clavijas, (norma IEEE1284), acepta SPP, EPP, ECP y plug & play

Control de la impresora

Impresión de la información de la impresora

Imprimir una página de información táctil pulsando ayuda + ayuda (no es posible con 4X4 PRO).
Imprimir una página de información en Braille pulsando ayuda + normal.

Para más información, véase la Información de la impresora en relieve.

Resumen de funciones

Información

TECLA DE FUNCIÓN	RESPUESTA	
desconexión + ayuda	Eco: estado de impresión, número de copias realizadas y posición de la impresión actual	
ayuda	Eco: modelo de impresora, versión del firmware y configuración activa	
ayuda + ayuda	Imprime: información en letras gráficas (no para 4X4 PRO)	
ayuda + normal	Imprime: imprime la información en Braille 	
ayuda + valor	Eco: Dirección IP, máscara de subred (no para 4Waves PRO)	
alimentador de papel + valor	Eco: tamaño del papel, largo, ancho, diseño de página Braille, etc.	
ayuda + configuración	Imprime: Braille propio instalado tablas en Braille y gráficas de letras 	
ayuda + en línea	Imprime: Página de prueba de punzón muestra la calidad del punto de los punzones individuales	
artículo	Imprime: Formato de página Braille 	
valor	Eco: líneas por página, caracteres por línea	
valor + valor	Eco: información completa sobre la página de Braille, tamaño del papel, largo, ancho, diseño de página Braille, etc.	

Mandos comunes

MANDOS	FUNCIÓN	
en línea	Empieza la impresión.
Cancela el valor seleccionado en la configuración, la función numérica, los ajustes, etc.	
desconectado	Interrumpe la impresión.
Véase Interrumpir la impresión en un trabajo de impresión
	La impresora recibirá el texto durante el estado de desconexión y lo almacenará en la memoria de la impresora. 
	Para seguir imprimiendo la parte restante del documento tras la interrupción (atasco del papel, etc.), sólo 4Waves PRO: 
Véase Reinicio de impresión a partir del punto de interrupción.	
alimentación de papel	Nueva página 	
alimentación de papel + alimentación de papel	Basic: El papel se desplaza hasta la posición de inicio.
Everest / 4X4 PRO: Mide y ajusta el largo del papel.
4Waves PRO: Inicia la carga de papel.	
alimentación de papel + en línea	Basic: Desplaza el papel hasta la posición de separación en la cabina acústica de Basic.
4Waves PRO: Desplaza el papel hacia una página más por cada módulo de impresión.	
alimentación de papel + desconexión		Basic: Invierte el papel fuera de la impresora.
4Waves PRO: Invierte el papel hasta el primer módulo de la impresora. ¡Compruebe que cierra la tapa!	
ayuda + reformateo	Abrir el panel de configuración bloqueada, el panel de configuración bloqueada emite "configuración bloqueada".	
normal	Desactiva el reformateo.	
a doble cara	Impresión a doble cara.	
a una sola cara	Impresión a una sola cara.	
reformateado	Reformatea el texto en el formato de página Braille instalado.	
plegado en z	Basic y 4Waves PRO: Cambia entre el plegado en Z y el plegado normal.
4X4 PRO: La tecla de plegado en Z ofrece el formato de revista.	
A	Selecciona los valores instalados en la configuración A.	
B	Selecciona los valores instalados en la configuración B.	
C	Selecciona los valores instalados en la configuración C.	
Configuración	Empieza cambiando los valores de configuración, las teclas válidas, véanse loscomandos de configuración.	

Configurar mandos

	MANDOS DE CONFIGURACIÓN	
configuración	Guarda los cambios en los valores de configuración.	
grupo	Seleccionar grupo (papel/ diseño de página/ Braille/ comunicación / opción).	
artículo	Seleccionar artículo dentro del grupo seleccionado.	
valor	Seleccionar valor, aumentar paso a paso.	
1	Aumentar/ disminuir el valor numérico 1 número.	
10	Aumentar/ disminuir el valor numérico 10 números.	
múltiple	Cambiar entre el aumento/disminución del valor numérico.	
en línea	Cancela los cambios en los valores de configuración.	
normal	Reiniciar a la configuración de fábrica. Confirmado con eco "Configuración 000 cargada".	
c	Fija los valores en lala configuración predefinida de Index.	

Véase la información en Configuración de valores de mandos

Valores numéricos

Utilice el valor numérico para introducir los números de copias, repeticiones, tamaño de página, la configuración, etc. Empieza con el eco "Empezar en #". Guarde el valor seleccionado pulsando configuración. 
Véanse las teclas de la función de copia. 
	
 Tecla del panel frontal	Función	
 1 / valor	 Aumentar/ disminuir el valor 1 número.	
 10 	 Aumentar/ disminuir el valor 10 números.	
 configuración	 Guarde el valor seleccionado.	
 múltiple 	 Cambiar entre aumentar (+) y disminuir (-).	
 en línea 	 Cancela la función del valor numérico.	
 repetir 	 Configura el valor más bajo.	

Calibración de la impresora

	CALIBRACIÓN DE LA IMPRESORA	
ayuda + grupo	Inicie la calibración del detector de papel (Everest / 4X4 PRO) véase la calibración del papel.	
ayuda + artículo	Inicie la calibración del largo del papel actual (Everest / 4X4 PRO) véase la calibración del papel.	
ayuda + 10	Inicie la configuración de la distancia comprendida entre el detector de papel y el borde del papel en la calibración del papel, véase la posición de primera línea.	
ayuda + 1	Inicia la configuración de la distancia comprendida entre el borde del papel y la primera línea de Braille, véase la posición de primera línea.	
ayuda + múltiple	Empezar la alineación vertical de la celda de Braille.	
ayuda + doble	Coloca el cabezal de impresión en la posición de traslado para poder introducir los bloqueos del cabezal de impresión.	

Mandos con otras teclas

	MANDOS CON OTRAS TECLAS	
ayuda + b	Empezar los mandos con otras teclas	
grupo	Siguiente grupo (1-5)	
artículo	Artículo siguiente	
valor	Artículo del valor	
Grupo 1, artículo 1,	4Waves PRO: Comprueba el estado de los módulos de impresión. El modelo (1) comprueba la comunicación de la red interna con los módulos 2, 3 y 4.	
Grupo 1, artículo 2,	4Waves PRO: Empieza la comprobación del estado de los punzones en el módulo 1, 2, 3 y 4. La respuesta del estado se imprimirá con gráficas de letras.	
		
Grupo 2, artículo 1,	Imprime la información principal de la impresión en gráficas de letras: nivel de impacto, nº de grupo, etc.	
		
Grupo 3, artículo 1,	Información de las tablas propias de Braille: Rápida información de los bloques en gráficas de letras	
Grupo 3, artículo 2,	Información de letra: Rápida información de los bloques en gráficas de letras	
Grupo 3, artículo 3,	Configuración predefinida de fábrica, información A, B, C: Rápida información de los bloques en gráficas de letras	
Grupo 3, artículo 4,	Información acerca de la versión oral: Rápida información de los bloques en gráficas de letras	
Grupo 3, artículo 5,	Información acerca de la versión del firmware: Rápida información de los bloques en gráficas de letras	
		
Grupo 4, artículo 1,	Ajuste de la velocidad de impresión. 
Define la frecuencia máxima del motor a pasos 800-1600 Hz. La alineación vertical de la celda de Braille podrá estar afectada por un cambio de velocidad. 
	Velocidad de impresión de texto
Eco "el valor normal empieza en #1600" donde normal es la velocidad de impresión de texto y #1600 es el valor actual. Utilice la función numérica para cambiar el valor y guardarlo con laconfiguración. Eco "guardando #xxx". Donde #xxx es la nueva velocidad de impresión de texto. 
	Velocidad de impresión de gráficas
Eco "guardando #xxx a partir de #1300" donde #xxx es el nuevo valor de velocidad de impresión y #1300 es la velocidad actual de impresión de gráficas.. Utilice la función numérica para cambiar el valor y guardarlo con laconfiguración. Eco "guardando #xxx". Donde #xxx es la nueva velocidad de impresión de gráficas. 	
Grupo 4, artículo 2,	Basic: Activar o desactivar el detector del atasco del papel: Ubicado en los rodillos de la placa trasera.	
Grupo 4, artículo 3,	Reiniciar el parámetro IP a la configuración predefinida. Borra la dirección IP estática y activa la DHCP.	
Grupo 4, artículo 4,	Configurar el nombre del host de red como Modelo de impresora_## 
Donde:
El modelo de la impresora es Everest, Basic, 4X4_PRO o 4Waves.
## = Número del modelo de esta impresora en su red, por ejemplo 01, 02, 03, etc.
Utilizar la utilidad de la impresora (menú: Herramientas/ Parámetros IP) como un método más flexible para configurar el nombre host de la red de la impresora. 	

Función de copia 

Teclas de mando de copia		
COPIAR	Véase laFunción de copia	
repetir	Imprime una parte del último documento, desde la página # hasta la página # (No para 4Waves PRO)	
repetir + repetir	Imprime una copia adicional del documento entero	
múltiple	Seleccionar número de copias	
 	Instrucciones generales
Véanse Mandos comunes 
Véanse Mandos de configuración 
Véanse Valores numéricos 	

Cargar archivo para copia
El último archivo Braille impreso queda almacenado en la memoria de copias. Realice copias utilizando la función de copia. 

Cargue el archivo Braille en la impresora sin imprimirlo primero.
1.	Pulse sin conexión.
2.	Envíe el archivo a la impresora. Tras recibirlo, la impresora emitirá "sin conexión", "sin conexión"....
3.	Pulse en línea para empezar a imprimir una copia.
4.	Utilice la función de copia para realizar copias adicionales de todo el documento o de partes del mismo.

Ejemplos de función de copia

Ejemplo 1: Imprimir 1 Copia
Imprima una copia pulsando repetir + repetir

Ejemplo 2: Imprimir 25 Copias
a) Active la función de copia múltiple pulsando múltiple
b) Cuente hasta 25 con las teclas 1 y 10. 
c) Seleccione el número de copias pulsando configuración. 
d) Pulse repetir + repetir para empezar la impresión.

Ejemplo 3: Imprimir 11 Copias de la página 3 a la 4
No es posible copiar sólo una parte del documento con la 4Waves PRO.
a) Active la función múltiple pulsando múltiple
b) Cuente hasta 11 con las teclas 1 y 10. Seleccione con  múltiple, confirme con configuración
c) Pulse repetir para seleccionar la página inicial
d) Cuente hasta 3 con la tecla 1 seleccione con la tecla múltiple, confirme con configuración
e) Cuente hasta 4 con la tecla 1 seleccione con la tecla múltiple, confirme con configuración 
f) La impresión del documento seleccionado empezará automáticamente.

VÍDEO: función de copia mediante el panel frontal.wmn

Configurar valores del mando

Estructura del menú

GRUPO	ARTÍCULO	VALOR	
papel	largo del papel, mm o pulgada	numérico		
	ancho del papel, mm o pulgada		numérico	
	plegado de impresión 
(sólo para 4X4 PRO)		0, 1, 2, 3 números de puntos en la línea de plegado de impresión	
	número de salida del papel
(Sólo para 4Waves PRO)	numérico	

GRUPO	ARTÍCULO	VALOR	
diseño de página	margen exterior, caracteres	0 – 10	
	margen interior, caracteres		0 – 10	
	margen superior, líneas		0 – 10	
	margen inferior, líneas	0 – 10	
	número de página	ninguna, 
superior, interior, central, exterior
inferior, interior, central, exterior		
	modo de página	a doble cara, a una sola cara, 
encuadernación de revistas, cuatro páginas 
plegado en Z (Basic/ 4Waves PRO)	

GRUPO	ARTÍCULO	VALOR	
Braille	Tabla de Braille	Tabla predefinida de Index Braille y posiblemente las tablas propias 	
	reformateado	normal, reformateada	
	separación entre líneas	2.5 ... 10.0 mm (4X4 PRO 5.0)	
	Distancia entre puntos Braille, mm	2.2, 2.5, 3.2 (4X4 PRO 2.5)	
	distancia entre puntos gráficos, mm	1,6, 2,0, 2,5 (4X4 PRO 2,0)	
	nivel de impacto	normal, alta	
	impactos múltiples	1, 2, 3, 4, 5 golpes	

GRUPO	ARTÍCULO	VALOR	
comunicación	retraso al final del archivo	5, 10, 15, 20, 25 segundos	
	índice de velocidad, puerto de serie (sólo en servicio)	300…..38400	
	índice de datos, puerto de serie (sólo en servicio)	8, 7	
	paridad, puerto de serie (sólo en servicio)	ninguno, par, impar		
	índice de interrupción, puerto de serie (sólo en servicio)	1, 2	
	handshake, puerto de serie (sólo en servicio)	material, programas	
	modo de serie, puerto de serie (sólo servicio)	impresión, servicio	
	puerto paralelo	encendido, apagado (apagado en la entrega)	

GRUPO	ARTÍCULO	VALOR	
opción	volumen	1, 2, 3, 4, 5, 	
	configuración	abierto, cerrado	

Papel Everest/4X4 PRO

Configuración del largo del papel
1.	Pulse configuración/ grupo (papel)/ artículo (largo del papel)/ seleccione el valor numérico en milímetros. (10 = 1.0 mm, 1 = 0.1 mm)
2.	Guardar con configuración.

Ancho de página
1.	Pulse configuración/ grupo (papel)/ artículo (ancho de página)/ seleccione el valor numérico en pulgadas (10 = 1.0 mm, 1 = 0.1 mm)
2.	Guardar con configuración

Configuración automática del largo del papel
Pulse alimentación de papel + alimentación de papel.
Véase la información acerca de la calibración del papel.

Activar la línea de plegado de impresión, 4X4 PRO
Imprime una línea en el centro del papel que simplifica el plegado.
1.	Pulse configuración/ grupo (papel)/ artículo (plegado de impresión)/ valor (encendido)
2.	Guardar con configuración.

Ajustar la línea de plegado de impresión 4X4 PRO
Realizar una calibración del papel si la línea de plegado no se encuentra en la mitad del papel.

Papel Basic

Configuración del largo del papel
1.	Saque el papel antes de configurar el largo del papel
2.	Pulse configuración/ grupo (papel)/ artículo (largo de página)/ seleccione el valor numérico en pulgadas (10 = 1 pulgada, 1 = parte de pulgada)
3.	Guardar con configuración

Ancho de página
1.	Pulse configuración/ grupo (papel)/ artículo (ancho de página)/ seleccione el valor numérico en pulgadas (10 = 1 pulgada, 1 = parte de pulgada)
2.	Guardar con configuración

Papel 4Waves PRO

Configuración del largo del papel
1.	Saque el papel antes de configurar el largo del papel
2.	Pulse configuración/ grupo (papel)/ artículo (largo de página)/ seleccione el valor numérico en pulgadas (10 = 1 pulgada, 1 = parte de pulgada).
3.	Guardar con configuración.

Ancho de página
1.	Pulse configuración/ grupo (papel)/ artículo (ancho de página)/ seleccione el valor numérico en pulgadas (10 = 1 pulgada, 1 = parte de pulgada).
2.	Guardar con configuración.

Seleccionar el número de páginas en el cubo de salida de papel 
Cuando el número de páginas Braille está impreso, la impresora se para y emite "servicio de papel, impresión copia #1 de #2", donde #1 corresponde al número de copias impresas y #2 corresponde al número de copias solicitadas. Vacíe el cubo de salida de papel y pulse en línea para seguir imprimiendo.
1.	Pulse configuración/ grupo (papel)/ artículo (número de salida de papel)/seleccione el valor numérico.
2.	Guardar con configuración.

Diseño de página

Comprobar diseño de página
La página con formato Braille imprime una muestra que indica los caracteres por línea y las líneas por página, así como los márgenes.
valor - eco de formato de página actual de Braille, caracteres por línea, líneas por página, márgenes, etc.
artículo - imprime la página con formato Braille

Número de página
Para una enumeración automática de las páginas en el encabezado y pie de página:
1.	Pulse configuración/ grupo (diseño de página)/ artículo (número de página)/ valor (posición en el encabezado/pie de página).
2.	Guardar con configuración.

Modo de página
	A una sola cara	A doble cara	Encuadernación de revista	Plegado en Z a doble cara	Plegado en Z a una sola cara	
Basic-S	X				X	
Basic-D	X	X		X	X	
Everest	X	X				
4X4 PRO	X	X	X			
4Waves PRO	X	X		X	X	

Braille

Uso del código interno de Braille
El código interno de Braille convierte el texto (tipo DOS) a un ordenador de Braille. Los editores comerciales de Braille utilizarán típicamente la tabla de Index Braille predefinida. En otros documentos, quizás se le llame MIT-Braille o American Braille. 
Enlace hacia la tabla predefinida de Index Braille.

Tablas propias de Braille
Pulse configuración/ grupo (Braille)/ artículo (tabla de Braille)/ seleccionar tabla de Braille de Index o las tablas propias de Braille instaladas, guardar con la configuración.
Imprimir las tablas propias de Braille actualmente cargadas con el mando de teclas adicionales.Grupo 3, artículo 1. Se podrán instalar hasta un máximo de cuatro tablas propias de Braille utilizando la utilidad de la impresora. Para más información, póngase en contacto con la asistencia de Index Braille.

Modo de impresión
Pulse configuración/grupo (Braille)/artículo(reformateado) / seleccionar normal o reformateado, guardar con la configuración.
	
	Uso típico	Función	
Normal	Texto DOS formateado en el diseño de página Braille 	El formato de página del original se conserva	
Reformateado	Reformatear el texto DOS en el diseño de página Braille de su impresora	Normas de reformateado	
		Espacios múltiples	sustituir por un espacio	
		Un cr/lf 	sustituir por un espacio	
		Dos cr/lf	sustituir por un cr/lf 	
		Tres cr/lf	sustituir por dos cr/lf y dos espacios, línea con sangría	
		Cuatro o más cr/lf 	dos cr/lf	
		Una Alimentación de papel (FF)	sustituir por un espacio	
		Dos o más FF 	sustituir por una FF	

Separación de líneas
Pulse configuración/ grupo (Braille)/ artículo (separación entre líneas)/ seleccionar separación entre líneas, guardar con la configuración.
La separación entre líneas es la distancia en milímetros desde los puntos 3 y 6 en una línea hasta los puntos 1 y 4 de la línea siguiente. Deberá ajustarse entre 2.5 y 10.0 mm. El valor predefinido es 5.0.

Distancia entre puntos Braille
Pulse configuración/grupo (Braille)/artículo(distancia de puntos Braille) / seleccionar distancia de puntos Braille, guardar con la configuración.
La distancia entre los puntos de una celda Braille:
	Braille normal 	2.5 mm
	Braille japonés	2.2 mm (no disponible en la 4Waves PRO)
	Braille Jumbo 	3,2 mm

Distancia entre puntos gráficos
Pulse configuración/ grupo (Braille)/ artículo (distancia entre puntos gráficos)/ seleccionar distancia, guardar con la configuración.
La distancia menor entre dos puntos en la gráfica:
	WinBraille Graphic 0.5 mm, sólo para un uso con el editor de imágenes WinBraille.
	Gráfica de 1.6 mm
	Gráfica de 2,0 mm
	Gráfica de 2,5 mm 

Nivel de impacto
Pulse configuración/ grupo (Braille)/ artículo (nivel de impacto)/ seleccionar normal o alto, guardar con la configuración.

Impacto múltiple
Pulse configuración/ grupo(Braille)/ artículo (impacto múltiple)/ seleccionar entre 1 y 5 impactos, guardar con la configuración.
Los impactos múltiples se utilizan a menudo a la hora de imprimir en hojas de aluminio o de plástico. 

Comunicación

Parámetros del puerto paralelo
Pulse configuración/ grupo (comunicación)/ artículo (puerto paralelo)/ seleccione encendido o apagado. En el momento de la entrega, el puerto paralelo está desactivado.
Pulse configuración/ grupo (comunicación)/ artículo (retraso al final del archivo)/ seleccione 5-25 segundos. Tras seleccionar el Retraso al final del archivo, empezará la impresión incluso sin el final del signo del archivo (0x1A).

Configuración del puerto de serie

Pulse configuración/ grupo (comunicación)/ artículo / seleccionar valores de comunicación en serie, guardar con la configuración. 

Para los cables, véase: Puertos y cables

Opción

Volumen de diálogo
Pulse configuración/ grupo (opción)/ artículo (volumen)/ seleccionar volumen de diálogo 1-5, guardar con la configuración.

Bloquear/ Desbloquear la configuración en el panel frontal
Bloquear panel frontal: Pulse configuración/ grupo (opción)/ artículo (configuración)/ seleccionar bloqueada, guardar con la configuración.

Desbloquear panel frontal: Pulsar el comando de dos teclas ayuda + reformateado. 

Parámetros de configuración predefinidos de Index Braille

Seleccione la configuración predefinida de Index Braille pulsando el doble comando configuración + c.

Configuración predefinida de Basic

Basic-S siempre está configurado para la impresión a una sola cara.

Configuración predefinida de Everest

Configuración predefinida de 4X4 PRO

Configuración predefinida de 4Waves PRO

Respuesta hablada por auriculares

Un zócalo de auriculares estéreo normal se encuentra disponible bajo el panel frontal de la 4Waves PRO. El uso de los auriculares aumenta el volumen del discurso y su calidad.

Respuesta impresa

Página de prueba de punzón

Pulse ayuda + en línea
La página de prueba de punzón mostrará la calidad del punto de los punzones del número 1 al 13. 
VÍDEO: página de prueba de punzón Everest.wmn

Página de formato Braille

Pulse artículo para imprimir un marco que indique la configuración actual de las líneas por página y de los caracteres por línea. Se indicarán los cuatro parámetros de márgenes: superior, inferior, interior y exterior. 

		

Página de calibración

La información de la página de calibración se imprimirá durante La calibración del papel.

VÍDEO: sensor de calibración del papel Everest/4X4 PRO.wmv

Tabla propia de Braille

Pulse ayuda + configuración para imprimir una lista de las tablas propias de Braille.	

Página de información de letras

Pulse ayuda + ayuda para imprimir la información de la impresora en letras en relieve (no para 4X4 PRO)
Pulse ayuda + normal para imprimir la página de información de la impresora Braille.

Impresión de la información principal

Mandos con otras teclas

Incluye la siguiente información:
Grupo de punzón nº ####
Punzón en tiempo en milésimas de segundo
Nivel de impacto normal
Nivel de impacto alto
Nivel de impacto seleccionado (normal o alto)
Ajuste trasero, aumentar/ disminuir ##%
Valor de alineación vertical 1= predefinido por fábrica
Valor de alineación vertical 1= predefinido por fábrica
Valor de alineación vertical 1= ajuste con ayuda del múltiple #.## milímetro

Respuesta de la LED

Panel de la interfaz de estado LED en Basic

Posición LED 
Inicio desde la LED superior	Basic-D/S
Función de la LED
	Everest/ 4X4 PRO
Función de la LED	
1	Rodillos de salida del papel	LAN	
2	5 V	LAN	
3	No utilizado	No utilizado	
4	No utilizado	En línea/desconectado	
5	Unidad de avance del papel	No utilizado	
6	En línea/desconectado	No utilizado	
7	No utilizado	Sensor del papel reflector	
8	LAN	5 V	
9	LAN	No utilizado	

	

Panel de la interfaz de estado LED en Everest 4X4

Posición LED 
Inicio desde la LED superior	Basic-D/S
Función de la LED
	Everest/ 4X4 PRO
Función de la LED	
1	Rodillos de salida del papel	LAN	
2	5 V	LAN	
3	No utilizado	No utilizado	
4	No utilizado	En línea/desconectado	
5	Unidad de avance del papel	No utilizado	
6	En línea/desconectado	No utilizado	
7	No utilizado	Sensor del papel reflector	
8	LAN	5 V	
9	LAN	No utilizado	

LED de estado de 4Waves PRO

Ocupado	Puerta	Papel	Actividad LAN	Enlace LAN	Alimentación	
ENCENDIDO= el módulo de la impresora está ocupado.  	ENCENDIDO= la tapa superior o cualquiera de las puertas está abierta.	ENCENDIDO = falta papel	Pestañeo= tráfico en la red interna	ENCENDIDO = red interna conectada	ENCENDIDO = 5 V Alimentación OK en este módulo	

Interfaz Web

Utilice un navegador Web para obtener la información de la impresora o actualizar el firmware. 
Indique la dirección LAN IP de su impresora en el navegador para acceder al portal interno de la impresora. Siguiendo los menús del portal, encontrará toda la información acerca de su impresora y tendrá la oportunidad de actualizar el firmware, la interfaz de diálogo local, etc.

"Identificación" podrá obtener su nombre de usuario y su contraseña solicitándolos a su distribuidor o asupport@indexbraille.com

Obtener la dirección IP de la impresora
ayuda + valor	Eco: Dirección IP, máscara de subred (no para 4Waves PRO)	
ayuda + ayuda	Imprime: información en letras gráficas (no para 4X4 PRO)	

La interfaz Web está en un firmware 12.01 publicado en Abril de 2007.

Páginas Web de la impresora Index

	Información acerca del sistema
	Información de la impresora 
	Configuración de la red 
	Propiedades del cabezal de impresión 
	Parámetros de la alimentación de papel 
	Información de la LED 
	Parámetros actuales 
	La actualización del menú se encuentra disponible tras la "Identificación".
	Telnet 
	Servicio 

Control de la impresora con secuencias ESC

Edición de archivos con secuencias ESC
La forma más fácil de crear un archivo con las secuencias esc es descargar un editor HEX de Internet. Cada secuencia esc empieza con HEX 1B tal y como se indica en la primera tabla. A veces, como en el caso de la configuración temporal de las propiedades de documentos, la secuencia esc se complementa con información adicional. 
4X4 PRO tan sólo acepta gráficas táctiles desde WinBraille 4.xx.
Véase las tablas indicadas a continuación y el ejemplo ubicado tras dichas tablas.
 	
Descripción	Decimal	Hexadecimal	
Activar gráficas de seis puntos	27 1	1B 01	
Desactivar gráficas de seis puntos	27 2	1B 02	
Activar gráficas generales	27 3	1B 03	
Desactivar gráficas generales	27 4	1B 04	
Activar gráficas de cuatro puntos	27 6	1B 06	
Desactivar gráficas de cuatro puntos	27 7	1B 07	
Activar gráficas de seis puntos	27 49	1B 31	
Configuración temporal de las propiedades del documento
Véase la tabla siguiente.	27 68	1B 44	
Activar la impresión WinBraille	27 87	1B 57	
Modo transparente (y * 256 + x) número de caracteres.	27 92 x y	1B 5C x y	
Desactivar gráficas de seis puntos	27 93	1B 5D	
Modo transparente – un carácter	27 94	1B 5E	
Activar / Desactivar gráficas de letras	27 252	1B FC	

Configuración temporal de las propiedades del documento
	
Función		Valores válidos	Comentarios	
Largo de página	PL	Véase el valor del largo de la página a continuación		Calcular diseño de página	
Ancho de página	PW	Véase el valor del largo de la página a continuación	Calcular diseño de página	
Margen interior	IM	0-10 caracteres		
Margen exterior	OM	0-10 caracteres		
Margen superior	TM	0-10 caracteres		
Margen inferior	BM	0-10 caracteres		
Copias múltiples	MC	2-10,000 copias		
Modo de página (duplicado)	DP	1 = a una cara
2 = a doble cara
3 = plegado en Z a doble cara 
4 = Encuadernación a caballete 4X4 PRO
5 = plegado en Z a una sola cara 		
Separación de líneas	LS	0 = 2.5 mm
1 = 3,75 mm
2 = 4,5 mm
3 = 4,75 mm
4 = 5,0 mm
5 = 5,25 mm
6 = 5,5 mm
7 = 7,5 mm
8 = 10,0 mm		
Distancia entre puntos gráficos	GD	0 = resolución de 2.0 mm
1 = resolución de 2,5 mm
2 = resolución de 1,6 mm	No aceptada por 4X4 PRO	
Distancia entre puntos Braille	TD	0 = Interpunto de celda normal de Braille de 2.5 mm
1 = Interlínea de 2.0 mm para Braille japonés
2 = Interpunto de 3.2 mm para Jumbo	La velocidad máxima de impresión es de 2,5 mm en modo de celda Braille.	
Número de página	PN	0 = Ninguna
1 = Superior
2 = Superior izquierda
3 = Superior derecha
4 = Inferior
5 = Inferior izquierda
6 = Inferior derecha	Exige un margen superior o inferior correspondiente.	
Tabla de Braille	BT	0 = Tabla de Braille predefinida por Index
1 = Tabla de Braille propia nº 1
2 = Tabla de Braille propia nº 2
3 = Tabla de Braille propia nº 3
4 = Tabla de Braille propia nº 4		

Largo de página de Everest y 4X4 PRO - PL
El parámetro del largo de página se define en milímetros en Everest y en 4X4 PRO, siendo el valor mínimo 100 y el máximo 585.

Largo de página básico - PL para Basic
El largo de página en Basic está definido en pulgadas completas y fracciones.

Largo de página PL	Sintaxis = XXY
XX=1-17
Y = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	
11 pulgadas	110	
11 1/4 pulgadas	111	
11 1/3 pulgadas	112	
11 1/2 pulgadas	113	
11 2/3 pulgadas	114	
11 3/4 pulgadas	115	
12 pulgadas	116	
etc.	120	

Ejemplo 1: Configurar un largo de página temporal para Everest
Configurar el largo de página para Everest en 500 mm:
<1B><44><PL><500>

Ejemplo 2: Configurar un largo de página temporal para Basic
Configurar el largo de página para Basic en 11.5 pulgadas:
<1B><44><PL><113>

Impresión

En Windows, podrá imprimir documentos a las impresoras de Index Braille mediante las siguientes funciones de programa:
	Impresión desde cualquier aplicación directamente hacia la impresora 
	WinBraille, véase Impresión utilizando WinBraille, (sólo para los sistemas operativos de Windows)
	IbPrint, véase Impresión utilizando IbPrint, (sólo para los sistemas operativos de Windows)
	Programas de terceros, véase Impresión utilizando programas de terceros

Impresión en Windows

Impresión utilizando WinBraille

MS-Word, Excel y Acrobat PDF
El modo aconsejado para imprimir en estos programas es el siguiente: archivo/WinBraille/Imprimir. Siga las instrucciones.

Otro programa de Windows
Imprimir en WinBraille seleccionandoarchivo/ imprimir/ WinBraille. 

Impresión utilizando lbPrint 

lbPrint es un programa de arrastrar y pegar para transferir archivos de texto, archivos de configuración, archivos de alineación vertical, etc. hacia las impresoras Braille. El archivo se enviará sin ninguna conversión a Braille. lbPrint acepta texto y secuencias de salida.

Agarre uno o varios archivos que desee imprimir y arrástrelos hasta el icono de lbPrint del escritorio y siga las instrucciones. Seleccione la impresora y el número de copias. 

Funciones avanzadas:
	página de presentación activada/desactivada
	duplicar selección
	orden de impresión con múltiples archivos

Seguir imprimiendo tras un error

Siga imprimiendo la parte restante de un trabajo de impresión tras un fallo. La impresora recuerda la posición en la que se interrumpió debido a la falta de papel, el mensaje de fallo de impresora, etc.
 
1.	Desconecte y saque cualquier papel de la impresora.
2.	Enciende y cargue el papel.
3.	Pulse.sin conexión.
4.	Envié el mismo archivo de nuevo y la impresora indicará "modo 150".
5.	Pulse en línea para empezar la impresión desde el punto de interrupción.

Servicio y Asistencia

Herramientas de soporte

El administrador del sistema puede actualizar y calibrar las impresoras de Index Braille utilizando
	El panel de teclas frontal, véase Controlar la impresora
	Elprograma de la Utilidad de la impresora para Windows
	La Interfaz de servicio del programa para el mantenimiento avanzado

El programa de la utilidad de la impresora forma parte de la instalación WinBraille.

Utilidad de la impresora

Funciones principales

La utilidad de la impresora es un programa de Windows para asistir y actualizar las impresoras Index Braille. Tiene las siguientes funciones principales:

FUNCIÓN	UTILIDAD DE LA IMPRESORA 	Categoría de usuario, Comentarios, etc.	
Actualizar la memoria flash de la impresora
1.	Firmware de la impresora
2.	Interfaz de diálogo de la impresora
3.	Configuración de fábrica
4.	Configuración predefinida local (diálogo local, configuración predefinida abc, tablas propias)
5.	Archivos de calibración	Archivo/ Abrir.../ / Desde Internet o desde el disco local (CD Index)	Administrador del sistema	
Configurar los parámetros de red de la impresora (Windows)
1.	Dirección IP
2.	Máscara de subred
3.	Entrada predefinida
4.	DHCP
5.	DHCP con nombre de host	Herramientas/ Configuración IP... 	Administrador del sistema	
Configuración predefinida del distribuidor
1.	Discurso local
2.	Configuración predefinida A, B, C
3.	Tablas propias 1-4	Herramientas/ Configuración de fábrica...	Realizada por Index Braille en función de la información del distribuidor. Póngase en contacto con support@indexbraille.com para recibir más instrucciones.
	
Instalar fuente de letra	Herramientas/ Fuente de letra...	Realizada por Index Braille en función de la información del distribuidor. Póngase en contacto con support@indexbraille.com para recibir más instrucciones.
	
Editar tablas propias de Braille	Herramientas/ Tabla de Braille...	Realizada por Index Braille en función de la información del distribuidor. Póngase en contacto con support@indexbraille.com para recibir más instrucciones.

Iniciar la utilidad de la impresora

Menú: Inicio/Todos los programas/Index Braille/Utilidad de la impresora Index.

Actualizar el firmware de la impresora

archivo/ Abrir.../ desde Internet o desde el disco local

Módulo de programa	Formato de archivo	Incluidos los componentes del programa	
Firmware completo hasta la versión nº 	Firmware_Complete_xxxx.eff	Firmware, Locutor inglés, letra, 
Configuración predefinida de Index Braille 	
Actualización del Firmware hasta la la versión nº	Actualización del Firmware_xxxx.eff	Sólo para el firmware	
Estilo local	Idioma_País_Empresa.eff	Discurso sólo	
Configuración predefinida local	País_Predefinido_Personalizado_Empresa.eff	Discurso local, configuración predefinida ABC, tablas propias	
Calibración de la impresora	Datos de calibración.ecf	Datos de la calibración	

Proceso de actualización del firmware
1.	Utilice la utilidad de la impresora para recuperar el archivo del firmware de Internet o del CD. (archivo/ Abrir.../)
2.	Pulse el botón de Actualización de impresora e introduzca la información acerca del número de la versión del firmware actual. Actualizar el firmware mediante USB o el puerto de red. El firmware no puede ser descargado utilizando puertos en serie o paralelos.
3.	Para una impresora 4Waves PRO, seleccione para actualizar todos los módulos de la impresora. Nota: No intente actualizar sólo un módulo sin ponerse en contacto con el departamento de asistencia de Index Braille.
4.	Pulse OK para iniciar la actualización del firmware. La impresora sonará durante el proceso de re-iluminación, que tardará entre 1 y 5 minutos dependiendo del ordenador. Es importante mantener la impresora encendida y la utilidad flash funcionando durante la re-iluminación. 

Atención:	Si se interrumpe la transmisión antes de recibir el mensaje de inicio de la impresora, el firmware de la impresora podrá registrar un problema importante.	

Comprobación de la actualización
La impresora emitirá un mensaje de inicio (mensaje de eco) cuando se complete la actualización del firmware. 

Compruebe si hay nuevas actualizaciones
Podrá utilizar la utilidad de la impresora para comprobar www.indexbraille.com y buscar nuevas actualizaciones del firmware.

Interfaz de servicio del programa

Las impresoras tienen una interfaz de servicio a la que se puede acceder a partir de Windows utilizando:
	La interfaz en serie Hyper Terminal, véase la interfaz en serie Hyper Terminal
	La interfaz de red Telnet, véase la interfaz de red Telnet

En Mac OS X 10.4, lance la aplicación terminal para acceder a la interfaz de servicio de programa, véase En Macintosh.

En Windows

Interfaz de serie de Hyper Terminal

Conecte directamente la impresora a su PC utilizando el puerto en serie y la hyper terminal de Windows. 
Para los cables, véase: Puertos y cables 
Cable en serie Nº de pieza Braille 1447 completo con el conversor.
Nombre de marca "Null Modem Cable 9/9" con un conversor hembra a macho.

Configuración de Hyper Terminal
Inicio/ Programas/ Accesorios/ Comunicaciones/ Hyper Terminal (Windows 2000)
Fije los parámetros de comunicación de Hyper Terminal en
Bits por segundo: 38400
Bits de datos: 8
Paridad: Ninguna
Bits de interrupción: 1
Control de flujo: Ninguno

Iniciar el menú de la interfaz de servicio de programa con"?".

Contraseña, menú, etc, véase el "menú de la interfaz de servicio de programa.

Interfaz de red Telnet

Instale directamente la impresora en su red utilizando un cable de red estándar.

Iniciar Telnet
Inicio/ lanzar/ cmd (Windows 2000) Inicio/lanzar (Windows XP). Esto abre una ventana de comando)
Regístrese en el menú de la impresora con "telnet (la dirección IP de su impresora)"
	Ejemplo "telnet 192.168.3.13"
	Iniciar el menú de la interfaz de servicio de programa con"?".
	
Contraseña, menú, etc, véase la "Interfaz de servicio de programa".

En Macintosh

Véase la Guía de Usuario de iBraille para obtener más información acerca de cómo acceder a la interfaz de servicio del programa desde Macintosh.

Menú de la interfaz de servicio del programa

Iniciar el menú de la interfaz de servicio de programa con"?".

Existen los siguientes menús de servicio:
Menú principal "Modo de usuario". 
(Contraseña = Enter)
 	1. Parámetros de red...
	2. Parámetros de la impresora...
	3. Prueba de la impresora...
	q. Salir

Menú principal "Menú del distribuidor" 
(Contraseña = Contacte con support@indexbraille.com)
	1. Parámetros de red... 
	2. Parámetros de la impresora...
	3. Cargar archivo con TFTP...
	4. Reiniciar impresora...
	5. Cambiar contraseña....
	6. Prueba de la impresora...
	q. Salir	
	
Siga las instrucciones del menú.
Con la tecla enter, conservará el valor actual a pesar de haber seleccionado editar.

Alineación vertical

Ajuste mediante el panel frontal
Los ajustes se realizan moviendo la línea intermedia de puntos, 2 puntos y 5. 
1.	Pulse ayuda + múltiple 
- Eco "modo ayuda 100 inicio en #.##" (0.00 = predefinido).
2.	Ajuste la línea intermedia utilizando 1, 10 y múltiple (valores numéricos). Cada etapa son 0.01 milímetros y los valores mayores desplayan la línea intermedia de puntos hacia la izquierda.
3.	Pulse configuración para guardar el valor de la alineación vertical ajustada. 
- Eco "guardar #.##"
- se imprime una página de prueba de alineación con los valores ajustados.
4.	4Waves sólo
Repita los pasos del 1 al 3 para los módulos 2, 3 y 4 para ajustar la alineación vertical en todos los módulos.

Comprobación de mecánicas de alineación vertical
Si las instrucciones anteriores no le ofrecen resultados aceptables, por favor, compruebe lo siguiente.
	Rueda dentada, barra dentada y tensor de muelle
	Motor a pasos, soporte del motor a pasos, cables del motor a pasos y pilotos del motor a pasos
	Rodillos de movimiento del papel y unidades de avance de fórmula 
					
	Alineación correcta		Alineación incorrecta	

Calibración del papel Everest/4X4 PRO

Para las impresoras equipadas de un firmware 10.20 o una versión superior.

Las cuatro etapas de la calibración del papel
	 Valor del movimiento del papel - calibración del valor del movimiento del papel
Ajustar el largo del movimiento para manipular distintas calidades de papel, largos, espesores, etc.
	Valor del sensor del papel - Calibración del valor del sensor del papel
Ajustar la sensibilidad del sensor para manipular distintas texturas, colores, contrastes transparentes, etc.
	Distante entre el sensor de papel/Borde - Ajuste de la distancia comprendida entre el sensor del papel y el borde del papel
	Distancia entre el borde del papel/primera línea Braille - Ajuste de la distancia comprendida entre el borde del papel y la primera línea Braille

Valor del movimiento del papel

El largo del papel que esté utilizando deberá indicarse en milímetros. Por favor, mida el papel y colóquelo en el alimentador de papel. 

Pulse alimentador de papel + alimentador de papel y se emitirá el largo del papel. Si el largo difiere en más de 3 milímetros del largo del papel medido, el valor del movimiento del papel deberá ser ajustado.

Etapas de calibración del movimiento de papel
1.	Pulse ayuda + artículo 
- Eco: "la calibración empieza en (297)"
2.	Ajuste al largo del papel medido con 1, 10 y múltiple.
3.	Pulse configuración para guardar e iniciar la calibración del movimiento del papel. 
- A la página de calibración se imprime incluyendo: 
	Línea de calibración - una línea de puntos Braille ubicada en el borde superior del papel.
- El nuevo valor del movimiento del papel quedará almacenado en adelante y se emitirá el formato de página de Braille.

VÍDEO: ajustar el largo del papel en Everest.wmn

Valor del detector de papel

Firmware hasta 12.00
	Coloque el papel contra los rodillos superiores entre las cubiertas de aluminio situadas frente al alimentador de papel.
	Pulse ayuda + grupo para empezar la calibración del valor del sensor de papel. Se indicarán tres valores numéricos distintos. Serán el valor del sensor de papel sin papel, con papel y el valor utilizado. 

VÍDEO: calibrar el sensor de papel Everest 4X4.wmn

Firmware 12.01 y superior
Pulse ayuda + grupo para  empezar la calibración del valor del sensor de papel. Emite el valor de calibración actual.
	Complete la calibración del sensor de papel colocando una página contra los rodillos superiores entre las tapaderas de aluminio ubicadas frente al alimentador de papel y pulse configuración. Se indicarán tres valores numéricos distintos. Serán el valor del sensor de papel sin papel, con papel y el valor utilizado. 
	Cancele la calibración del sensor de papel pulsando en línea.
	Seleccione el valor del sensor predefinido por fábrica (500) pulsando  normal.

Posición de la primera línea de Braille

Etapas del ajuste.
Etapa 1. Fije primeramente la separación de la primera línea en 0 y ajuste el parámetro del margen superior hasta que la primera línea de Braille (puntos 1 y 4) corresponda con el borde del papel.
Etapa 2. Ajuste la separación de la primera línea para desplazar la posición preferida en el papel.

Separación del margen superior

El valor del margen superior fija la distancia comprendida entre el sensor del papel y el borde del papel en las impresoras Basic, Everest, 4X4 PRO y 4Waves PRO. 

Secuencia de ajuste
1.	Pulse ayuda + 10 
- Eco: "Margen superior en mm empieza en (##.#)".
- sólo para 4Waves PRO; Eco "bip #1 el margen superior en mm empieza en (##.#)" en donde el "bip#1" significa el número del módulo de impresión.
2.	Ajuste el valor con 1, 10 y múltiple.
3.	Pulse configuración eco "guardando ##.#" para guardar el nuevo valor del margen superior. 
4.	Sólo para 4Waves PRO - Repita los pasos 1-3 para los módulos 2, 3 y 4.
5.	Cuando esté completada, la página de formato Braille se imprimirá con el nuevo valor del margen superior.

Separación de la primera línea

Esta función se utiliza para desplazar la posición del bloque Braille en el papel.

Secuencia de ajuste de separación de la primera línea.
1.	Pulse ayuda + 1 
- Eco: "La separación de la primera línea en milímetros empieza en (2.0)".
2.	Ajuste la distancia con 1, 10 y múltiple.
3.	Pulse configuración para guardar el valor de la separación de la primera línea.
1.	Sólo para 4Waves PRO - Repita los pasos 1-3 para los módulos 2, 3 y 4.
4.	 Cuando esté completada, la página de formato Braille se imprimirá con el valor de separación de la primera línea.

	

Resolver atasco de papel en Everest/4X4 PRO

1.	Apague la impresora.
2.	Saque la pila de papeles.
3.	Abra la tapadera de la salida de documentos.
4.	Compruebe en lugar del atasco de papel.
5.	Saque el papel manualmente girando los ejes de movimiento del papel junto con un destornillador en el extremo del eje. Se encuentra ubicado bajo el tope negro de la parte derecha de la impresora.
6.	Si es necesario, saque el cabezal de impresión y retire el papel atascado en él.

VÍDEO: solucionar el atasco de papel en Everest.wmn

Mantenimiento del alimentador de papel

Mensaje de falta papel o doble alimentación - comprobar lo siguiente
1.	El selector de hoja/tarjeta está en la posición de la tarjeta.
2.	La superficie del rodillo de recogida está dañada o estropeada.
3.	Las guías de márgenes se han empujado suavemente hacia el borde de la pila de hojas.
4.	Los soportes del papel están en su debida posición.
5.	La calidad del papel es buena.
	
Ajuste de documento listo
1.	Ajuste la guía verde de documento a unos 10 mm (1/2") del borde del papel.
2.	Ajuste el ángulo con el perfil de aluminio del documento inferior.

Mensaje de atasco de papel
VÍDEO: sacar el papel atascado.wmn

Sustitución del alimentador de hojas
VÍDEO: sustituir el alimentador de papel Everest/4X4 PRO.wmn

Limpiar el rodillo de recogida

1.	Saque la pila de papeles.
2.	Mantenga una lija muy fina contra el rodillo de recogida.
3.	Gire los rodillos pulsando Alimentador de papel seguido por En línea para realizar más movimientos hasta que la superficie quede completamente engomada
4.	Repita esta operación con el otro rodillo de recogida.

VÍDEO: limpieza de los rodillos de recogida de Everest/4X4 PRO.wmn

Red interna de 4Waves PRO

La red interna TCP/IP se comprueba automáticamente cuando se enciende la 4Waves PRO. Esto se confirma por los mensajes "comprobar módulo uno"...."4Waves lista".

Mensajes de error de la red interna
No responde desde el módulo nº # eco "módulo # no responde".
No hay conexión con el módulo de red local nº # - eco "módulo # bip" repetido tras dos segundos.

Sustituir el cabezal de la impresora

Véase también www.indexbraille.compara más información.

Sustituir en Basic

VÍDEO: volver a colocar el cabezal de impresión de Basic.wmn

Sustituir en Everest/ 4X4 PRO

VÍDEO: colocar de nuevo el cabezal de impresión de Everest/4X4 PRO.wmn

Sustitución del panel principal

Posición de contacto del panel principal

Nº	Función	Texto en la superficie del panel	Comentarios	
1	Panel frontal	TECLADO		
2	Alimentador de hojas 	P_FEED	Everest/ 4X4 PRO	
3	Alimentación 			
4	Movimiento del motor a pasos 	PF		
5	Motor a pasos del cabeza del impresión	PH		
6	Cabezal de impresión 			
7	Altavoz y panel del sensor de papel 	P9	Basic y 4Waves PRO 
Altavoz = 1, 2
Altavoz y panel del sensor de papel de Everest y 4X4 PRO =1-6	
8	Sensor del papel	P_SENS	Basic y 4Waves PRO
Cambiar fórmula de la unidad de avance
	
9	Interruptor DIP 		Configuración, véanse las instrucciones	
10	Puerto de servicio		No utilizado	
11	Panel de la interfaz	P6		
12	Panel de la interfaz	P7		
13	Puesta a tierra			
14	Puerto de servicio		No utilizado	
15	RS485	EXP	Comunicación interna de 4Waves PRO	

Configurar los interruptores dip

La misma versión del panel central electrónico y del firmware se utiliza en todas las impresoras Index Braille. Sin embargo, la configuración del interruptor DIP de cada modelo de impresora es distinta, por lo que tendrá que configurar los interruptores DIP en función de la tabla indicada más abajo antes de introducir un panel en la impresora. De lo contrario, no recibirá la funcionalidad esperada.
	
MODELO DE IMPRESORA	Interruptor 1	Interruptor 2	Interruptor 3	Interruptor 4	 Interruptores 5, 6, 7 y 8	
Basic-D	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	(No utilizado)	
Basic-S	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO		
Everest	ENCENDIDO	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO		
4X4 PRO	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO		
4Waves PRO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO	ENCENDIDO		
CONFIGURACIÓN	Interruptor 5	Interruptor 6	Interruptor 7	Interruptor 8		
Primera publicación	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO		
Nivel de impacto del +20% para los punzones negativos. Sólo se utiliza en el firmware 10.04.
Póngase en contacto con la asistencia de Index para más información.	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO		

Sustituir el panel principal de Basic y de 4Waves PRO

VÍDEO: sustituir el panel principal de Basic.wmn.

Sustituir panel principal de Everest/ 4X4 PRO

VÍDEO: sustituir el panel principal de Everest.wmn

Cambiar el tamaño del panel 

Sustituir panel del sensor de papel de Everest/ 4X4 PRO

El panel del sensor de papel está ubicado bajo el cabezal de la impresora y está equipado con un sensor reflector.
1. Para cambiar el panel del sensor de papel, Pieza nº 1182 de Index Braille, siga las siguientes instrucciones del vídeo
2. Para calibrar el sensor véase la Calibración del papel.

VÍDEO: volver a colocar el panel del sensor del papel Everest.wmn

Sustituir el módulo de impresión de 4Waves PRO

Sustituir con el módulo de impresión de servicio

1.	Apague la impresora
2.	Levante el módulo de la impresora seleccionada y colóquelo con cuidado en la caja de transporte, véase la sección Transporte de la impresora.
3.	Levante cuidadosamente el módulo de sustitución y colóquelo en la posición vacía. El módulo de la impresora en posición 1 debe contar con tres arcos de acero ubicados.
4.	Encienda la alimentación y espere la respuesta de diálogo: "una onda", "dos ondas", "tres ondas", "cuatro ondas listo".

		

Compruebe la versión del firmware instalada
1.	Ayuda + b, Grupo 1, artículo 2, Comprobar Firmware, la tabla de Braille y la fuente de letra en todos los módulos de impresión. El mensaje de estado responde si alguna impresora necesita una nueva versión del firmware. 
2.	Si es necesario, actualice el firmware y/o la tabla propia de Braille con lautilidad de la impresora.

Combinaciones autorizadas para los módulos de impresión

	
	
Combinaciones autorizadas para los módulos de impresión y la velocidad	
Módulo de impresión 4
	Módulo de impresión 3
	Módulo de impresión 2
	Módulo de impresión 1
	Velocidad 
(Caracteres por segundo)	
X	X	X	X	300 CPS	
	X	X	X	242 CPS	
		X	X	187 CPS	
			X	130 CPS	

Véase Cambiar un módulo de impresión de servicio para obtener más información acerca del modo de cambiar un módulo de impresión.

Módulos de sustitución

Véase también www.indexbraille.compara más información.

Sacar el programa de Index Braille

Sacar los pilotos de la impresora Index de Windows

Existen tres motivos para eliminar los pilotos Windows existentes de la impresora Index Braille:
1.	La impresora ya no está conectada.
2.	Antes de la instalación de una nueva versión WinBraille.
3.	Resolución de problemas.

1.	Inicie el diálogo de Impresoras y faxes: Inicio/ Configuración/ Impresoras y faxes/ 
2.	Seleccione la impresora Index Braille y elimínela.

Sacar los pilotos de la impresora Index en Mac OS X 10.4

Véase la Guía de Usuario de iBraille para obtener más información acerca del modo de suprimir los pilotos de la impresora Braille para Macintosh.

Sacar WinBraille de Windows

Utilice el método normal de Windows para eliminar WinBraille, inicio/ configuración/ panel de control/ añadir y suprimir programa/

Seleccione WinBraille a partir de la lista de programas disponibles y solicite la eliminación.

Sacar la utilidad de la impresora de Windows

Utilice el método normal de Windows para eliminar la utilidad de la impresora, inicio/ configuración/ panel de control/ añadir y suprimir programa/

Seleccione la utilidad de la impresora a partir de la lista de programas disponibles y solicite la eliminación.

Transporte y Servicio

	Bloquear el cabezal de impresión.
	Coloque la impresora en su paquete original. La garantía tan sólo se aplicará si la impresora fue transportada en un paquete profesional.
	Para lograr un servicio rápido y eficaz, por favor, incluya una descripción del fallo y la información del emisor.
	Antes de realizar el envíe, póngase en contacto con Index Braille para solicitar un número de identificación de servicio.

Bloquear el cabezal de la impresora

Colocar el cabezal de impresión en su correcto lugar pulsando las teclas ayuda + doble e introduzca el bloqueo del cabezal de impresión.

Basic-D/S

Everest/ 4X4 PRO

4Waves PRO

Comprobación del estado

4Waves PRO

Respuesta de estado del panel frontal 
	Compruebe que la 4Waves PRO está correctamente cargada con papel.
	Pulse Grupo 1, artículo 3, valor (encendido), configuración.
	La impresión de la respuesta de estado automática se iniciará.
	- Impresión de una página de prueba de los punzones 1-13; véase a continuación.
	- El resultado de la prueba se imprimirá en la página 2.
	Compruebe la impresión de la respuesta del estado y el resultado.

Configuración del nivel de error y de advertencia en la respuesta de estado: véase Utilidad de la impresora.

Apéndice

Enlace del panel frontal

Enlace hacia la Respuesta de la información
Enlace hacia los Mandos comunes
Enlace hacia los Mandos de configuración
Enlace hacia la Calibración de la impresora 

Fuentes de las letras

Las letras táctiles elevadas impresas (A-Z, a-z) se utilizan para ofrecer una respuesta impresa a las personas ciegas. Podrá por ejemplo pulsar ayuda + ayuda para recibir la información de la impresora en letras táctiles elevadas. Del mismo modo, podrá utilizar un archivo de texto con secuencias esc para imprimir letras elevadas impresas en un documento completo o en una parte de un documento en Braille. 
Véase la sección Control de la impresora con las secuencias ESC para más información. (Nota: 4X4 PRO no acepta gráficas de letras).

Alfabeto no occidental
Podrá obtener gráficos táctiles elevados con otros alfabetos, como por ejemplo, Moon, Cirílico, Arábigo, etc. 
Si desea obtener más información, por favor, póngase en contacto con el departamento de asistencia de Index Braille en support@indexbraille.com 

Códigos de error

Número de error	Descripción	Modelos de impresora	Comentarios	
181	La comunicación interna de la red se ha interrumpido debido a un problema de memoria intermedia.	Sólo para 4Waves PRO 	Reiniciar la impresora 	
201 *	Un módulo de impresión no responde tras recibir un mensaje desde el módulo de impresión 1.	Sólo para 4Waves PRO 		
202 *	Un módulo de impresión no responde en absoluto a los mensajes enviados desde el módulo de impresión 1.	Sólo para 4Waves PRO 	Error tras enviar el mensaje 10 veces.
Ayuda = Eco número impreso de copias completas y de páginas Braille que están actualmente en el proceso de impresión.	
203 	Error de distribución de páginas entre los módulos.	Sólo para 4Waves PRO 	Ayuda = Eco número impreso de copias completas y de páginas Braille que están actualmente en el proceso de impresión.	
220 *	Error de versión de firmware en el módulo de impresión 2, 3 o 4.	Sólo para 4Waves PRO 	Compara la versión firmware en los módulos de impresión 2, 3 y 4 con el módulo de impresión 1 durante el encendido.	
230 *	Tabla propia de Braille errónea en el módulo de impresión 2, 3 o 4.	Sólo para 4Waves PRO 	Compara las tablas propias de Braille en los módulos de impresión 2, 3 y 4 con el módulo de impresión 1 durante el encendido.	
240 *	Error de fuente de letra en el módulo de impresión 2, 3 o 4.	Sólo para 4Waves PRO 	Compara la fuente de letra en los módulos de impresión 2, 3 y 4 con el módulo de impresión 1 durante el encendido.	
Señal sonora
tick, tick......	Señal emitida al borrar memoria de texto en cada módulo durante la impresión de varios documentos.	Sólo para 4Waves PRO 	Respuesta de información.	
* = Información acerca del número del módulo de impresión.
	Error ### bip #
### = número de error
# = Número del módulo de impresión 2, 3 o 4.	Sólo para 4Waves PRO 	Ofrece una posición errónea del módulo de impresión.	
Sólo suena durante el inicio	Un módulo de impresión no recibe una dirección IP interna del enrutador.	Sólo para 4Waves PRO 	Comprobar los cables de red.	
Error 182 bip # Módulo	La comprobación del archivo no es idéntica en el módulo indicado.	Sólo para 4Waves PRO 	Apague la 4Waves PRO, iníciela de nuevo y vuelva a imprimir el documento.	

Tabla predefinida de Braille de Index 

El código de Braille de Index es la conversión utilizada comúnmente para el paso de los caracteres occidentales al Braille. La misma conversión se utiliza con muchos nombres, como por ejemplo el código MIT, el Nivel US 0, el braille de ordenadores americanos y el grado americano 0.
	
La lista de la tabla de Braille de Index está instalada por defecto en todas las impresoras.
1st Línea:	a b c d e f g h i j
1º Línea:	A C I Y Q K [ S J Z
2º Línea:	k l m n o p q r s t
2º Línea:	E G M ] U O _ W N ^
3º Línea:	u v x y z & = ( ! )
3º Línea:	e g m } u o  w n ~
4º Línea:	* < % ? : $ ] \ [ w
4º Línea:	a c i y q k { s j z

5º Línea:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
5º Línea:	B F R r b V v f T t

6º Línea:	/ + # > ' -
6º Línea:	L l | \ D d

7º Línea:	@ ^ _ " . ; ,
7º Línea:	H X x P h p `

Lista de los formatos de archivos de Index

Utilidad de la impresora y herramienta de diálogo
Archivos de configuración predefinida de la impresora (*.efs)= Indicar los valores de configuración predefinida A, B, C.
Fuente de letra de la impresora (*.elf)= página de prueba de la impresora con fuente de letra táctil, etc.
Códigos Braille de la impresora (*.ebc) = Código propio de Braille, Propio 1, Propio 2, Propio 3, Propio 4.
Paquetes de componentes Braille (*.bcp) = paquete de varias tablas Braille.
Archivos Flash de la impresora (*.eff) = Paquetes de archivos que pueden utilizarse para actualizar la impresora, el diálogo, el firmware, las tablas, etc.
Archivos Web de la impresora (*.ibe) = para un uso interno en la fábrica de Index Braille.
Archivo de calibración de la impresora (*.ecf) = Calibración de la configuración de producción de la impresora

WinBraille
Archivos de texto (*.txt)
Archivos HTML (*htm, *html)
Archivos de texto enriquecido (*.rtf)
Archivos Word (*.doc)
Formato de archivo Braille (*.brf)= por ejemplo, el formato de archivo convertido Duxbury Braille.
Archivos WinBraille (*.wbr) = archivo que incluye la información en el documento convertido de Braille.
Archivos de modelo de WinBraille (*wtf) = archivo de modelo para definir el formato del documento Braille.
Archivos intercambiables WinBraille (*.wif) = archivo que incluye toda la información utilizada por WinBraille para producir un documento de Braille. Un archivo .wif puede abrirse en cualquier ordenador incluso con otros parámetros WinBraille. Incluyendo el documento original, el documento Braille, las tablas de conversión Braille, los perfiles, etc.

Herramienta Speech de Index
Archivos de diálogo (*.ispf) = interfaz local de diálogo con palabras en formato Wave. Este archivo debe convertirse en un formato de diálogo de impresora utilizando la plataforma de desarrollo en la fábrica de Index Braille.
Archivo de diálogo de impresora (*.esf) = archivo local de diálogo listo para ser utilizado para actualizar la impresora mediante la utilidad de la impresora.

Módulo de alimentación de 4Waves PRO

Los módulos de la 4Waves PRO utilizan el mismo panel de alimentación y el mismo transformador que los otros modelos de impresora Index. 

	Defina el número del Modelo con la configuración del interruptor Dip	
	Módulo de alimentación	
	Nº 4	Nº 3	Nº 2	Nº 1 (Máster)	
Configuración del interruptor DIP					

Alimentación de Basic/Everest/ 4X4 PRO

Información relativa a la alimentación
La LED verde indica una entrada de 42 V. 
La LED amarilla indica una CC regulada de 38.6 V hacia el panel principal de la impresora. 

Datos relativos a la alimentación
Las tolerancias del voltaje entrante son de 230 V +/- 20%, 115 V +/-20%
Visor del fusible 5x20 mm
Fusible entrante = 4.00 A/250 V de acción retardada
Fusible de alimentación = 6,3 A/250 V de acción retardada
Alimentación de 160 W